	附件：
移动升降平台技术参数

	自行液压驱动
	1台

	最大工作高度
	12.00m

	最大平台高度
	10.00m

	安全工作载荷
	320KG

	延伸平台安全工作载荷
	113KG

	工作平台尺寸（长×宽×高）
	2.26×1.13×1.1m

	整机外形尺寸（长×宽×高）
	2.475×1.15×2.414m

	整机外形尺寸（长×宽×高）
	2.475×1.15×1.964m

	台面延伸尺寸
	0.9m

	最小离地间隙
	0.1/0.02m

	轴距
	1.89m

	转弯半径（内轮/外轮）
	0/2.2m

	起升/驱动电击
	24V/4.5kw

	升降速度
	3-5m/min

	机器行驶速度（收拢状态）
	3.5km/h

	机器行驶速度（起升状态）
	0.8km/h

	蓄电池
	4×6V/225ah

	充电器
	24V/30A

	最大爬坡能力
	25%

	工作最大允许角度
	2°/3°

	轮胎
	Φ381×127mm

	安全护栏
	采用35mm*35mm方管

	台面
	铺防滑花纹板3mm

	支杆
	矩管：125mm*75mm*4mm 材质Q345 锰钢

	底架
	钢板焊接

	链接销轴
	无油轴承

	轮胎
	粘结式实心胎

	表面处理
	喷塑处理



