内江市第一人民医院
关于新区医院(一期)自动升降梯的招标公告

根据《中华人民共和国招投标法》和《内江市第一人民医院招标管理办法》，我院决定对内江市第一人民医院新区医院(一期)自动升降梯进行招标。
一、招标概况
1.招标单位：内江市第一人民医院
2.招标项目名称：内江市第一人民医院新区医院(一期)自动升降梯服务项目
3.招标项目内容：此次招标为内江市第一人民医院新区医院(一期)自动升降梯服务项目，拟通过招标的方式择优选择具有营业执照等相关资质认证的，完成内江市第一人民医院新区医院(一期)自动升降梯服务招标工作。
4.数量：1部。
5.估价：90000.00元。
6.参数见附件。
二、参加本次招投标的造价咨询机构应具备下列条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.具有营业执照；
4.法律、行政法规规定的其他条件；
三、获取招标文件
符合条件且愿意参加投标的单位，携经办人介绍信、身份证







复印件、营业执照复印件、资质证书复印件，请于2018年9月6日至2018年9月13日到内江市第一人民医院审计科上交投标信息(新区医院全科楼4楼)。
四、投标递交截止时间及开标时间
2018年9月13日上午9：30时（北京时间）
五、开标地点
内江市第一人民医新区医院全科楼4楼审计科。请将资质证书、报价表、公司简介、开标一览表、响应文件等资料密封完整参加。                                                     
六、联系方式
联系地址：内江市汉安大道西段1866号
邮    编：641000
联 系 人：王先生
联系电话：0832-2155638
                                              




内江市第一人民医院                                             
2018年9 月6日







	附件：
移动升降平台技术参数

	自行液压驱动
	1台

	最大工作高度
	12.00m

	最大平台高度
	10.00m

	安全工作载荷
	320KG

	延伸平台安全工作载荷
	113KG

	工作平台尺寸（长×宽×高）
	2.26×1.13×1.1m

	整机外形尺寸（长×宽×高）
	2.475×1.15×2.414m

	整机外形尺寸（长×宽×高）
	2.475×1.15×1.964m

	台面延伸尺寸
	0.9m

	最小离地间隙
	0.1/0.02m

	轴距
	1.89m

	转弯半径（内轮/外轮）
	0/2.2m

	起升/驱动电击
	24V/4.5kw

	升降速度
	3-5m/min

	机器行驶速度（收拢状态）
	3.5km/h

	机器行驶速度（起升状态）
	0.8km/h

	蓄电池
	4×6V/225ah

	充电器
	24V/30A

	最大爬坡能力
	25%

	工作最大允许角度
	2°/3°

	轮胎
	Φ381×127mm

	安全护栏
	采用35mm*35mm方管

	台面
	铺防滑花纹板3mm

	支杆
	矩管：125mm*75mm*4mm 材质Q345 锰钢

	底架
	钢板焊接

	链接销轴
	无油轴承

	轮胎
	粘结式实心胎

	表面处理
	喷塑处理



