	序号
	设备材料名称
	型号及规格
	单位
	数量

	1
	空调室外机
	制冷/制热量≥25.2KW/27KW  制冷/制热功率≤5.41KW/5.79KW   IPLV≥9.7 噪音值≤56（dB(A)）机外静压≥120Pa
	台
	2

	2
	空调室内机
	制冷/制热量：2.8KW/3.2KW  额定功率≤0.068KW L=485㎡/h.H=30Pa   噪音值≤32/28/24
	台
	18

	3
	风机盘管
	FP-51
	台
	2

	4
	线控器
	
	个
	20

	
	部分小计
	
	
	

	
	工程部分
	
	
	

	1
	空调系统铜管
	φ6.35
	米
	112

	2
	空调系统铜管
	φ9.52
	米
	112

	3
	空调系统铜管
	φ12.7
	米
	64

	4
	空调系统铜管
	φ15.88
	米
	27

	5
	空调系统铜管
	φ19.05
	米
	38

	6
	空调系统铜管
	φ22.2
	米
	22

	7
	空调系统铜管
	φ25.4
	米
	38

	8
	空调系统铜管
	φ28.58
	米
	28

	9
	空调系统铜管
	φ31.8
	米
	35

	10
	分歧管
	
	个
	16

	11
	PVC冷凝水管
	φDN25
	米
	76

	12
	PVC冷凝水管
	φDN32
	米
	80

	13
	B1级橡塑保温管壳
	φ6.35
	米
	112

	14
	B1级橡塑保温管壳
	φ9.52
	米
	112

	15
	B1级橡塑保温管壳
	φ12.7
	米
	64

	16
	B1级橡塑保温管壳
	φ15.88
	米
	27

	17
	B1级橡塑保温管壳
	φ19.05
	米
	38

	18
	B1级橡塑保温管壳
	φ22.2
	米
	22

	19
	B1级橡塑保温管壳
	φ25.4
	米
	38

	20
	B1级橡塑保温管壳
	φ28.58
	米
	28

	21
	B1级橡塑保温管壳
	φ31.8
	米
	35

	22
	联机及控制线（屏蔽线）
	RVVP3*1.0
	米
	200

	23
	联机及控制线（屏蔽线）
	RVVP5*1.0
	米
	30

	24
	内机电源线
	BV-2.5mm
	米
	100

	25
	外机电源线
	BV-4.0mm
	米
	250

	26
	PVC电线管
	25mm
	米
	400

	27
	制冷剂
	R410A
	㎏
	20

	28
	辅材费（保温胶水、宽胶带、线盒、锁扣、包宿软管、支架、内机吊杆、膨胀）
	
	项
	1

	29
	氟系统人工费（制作安装）
	
	台
	18

	30
	氮气
	
	系统
	2

	31
	镀锌铁皮风管
	δ=0.75mm
	㎡
	120

	32
	B1级橡塑保温板
	δ=25mm
	㎥
	1.5

	33
	双层百叶风口
	250*250
	个
	20

	34
	单层百叶风口带网/可开
	600*250
	个
	20

	35
	双面铝泊软接
	
	㎡
	45

	36
	安装风口阀件人工费
	
	个
	40

	37
	开孔
	80mm
	个
	20

	38
	调试费
	
	项
	1



