内江市第一人民医院中央空调
氟立昂 （R134a）泄露报警装置招标公告

1、 招标概况
1、根据《医院中央空调系统运行管理（WS488-2016）》及《空调通风系统运行管理规范（GB50365-2005）》、《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范(GBZT223-2009)》有关规定和标准，对我院新区和城南病区中央空调机房安装氟立昂（R134a）泄露报警装置进行招标。
2、安装要求（可现场堪查）
新区中央空调机房3台离心机、1台螺杆机；城南病区中央空调机房2台螺杆机。两区机房安装氟立昂（R134a）泄露报警装置。
二、资质要求  
1、投标人必须具有在中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格；并且具有合法、有效的营业执照。
2、投标人须是具有气体报警装置设计安装经验的供应商或制造厂家。
3、投标产品必须是成熟稳定的产品。
4、投标产品须通过国家相应强制检测。
5、投标人具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业,财产被接管、冻结破产状态。
6、投标人或其法定代表人不得被列入失信被执行人名单（以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站查询记录为准）。
注：以上资料必须齐全，复印件须加盖报价单位公章。
三、验收标准
1、中央空调氟立昂（R134a）泄露报警装置必须符合《医院中央空调系统运行管理（WS488-2016）》及《空调通风系统运行管理规范（GB50365-2005）》、《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范(GBZT223-2009)》和相关规范的有关规定和标准，严格施工。
2、应采有合格资质的相关设备及配件，需完工后提供相应的产品合格证明。
3、验收由双方现场根据施工要求完成。
四、售后服务要求
1、有专门售后服务部门，需提供24小时售后服务。
2、对一般性技术问题通过电话或网络技术支持在1小时内解决。对通过电话或网络技术支持不能解决的一般性技术问题或较大技术问题，无论产品在正常使用情况下，还是出现异常质量问题，我方接到反馈信息之时起，2小时内响应，如需现场处理，可在4小时内到达现场解决问题。
3、质保期：壹年以上。
五、报价要求
1、投标人应报送3份投标项目报价表，需加盖报价单位公章,封口处盖骑缝章。
2、所报价格必须包括设计安装、售后服务、含税。
3、开标时间及开标地点：定于2019年 12月18日上午10时，新区五楼会议室。
4、评标标准：根据报价以及售后服务等进行综合评比。
联系人：总务科  黄黎
电  话： 13541616520
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1、采用综合评分法。即在符合招标文件要求的前提下，择最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。
2、合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低排列，总分排名第一的投标者为第一中标候选人。
3、评分办法：
（1）满分为100分（商务得分+技术服务得分），总得分最高者为中标人；
（2）评分细则
	评标信息
	评分内容
	得分

	商务得分
（满分50分）
	各投标单位依据招标文件提供报价函，最低报价者得50分。以最低报价为限每超出1%扣2分。总分50分
	

	技术服务得分（满分50分）
	2小时内能响影维修服务并能排除故障的（35分），有专门售后部门的加5分。总分40分
	

	
	能够提供1年设备质保期（5分），增加1年设备质保期的加1分（累加最高得分5分）。总分10分
	



