内江市第一人民医院

更换城南门诊排队叫号显示屏竞选公告
一、我院拟更换城南门诊排队叫号显示屏，相关说明具体如下
（一）用于城南门诊排队叫号系统。

（二）与城南门诊现有排队叫号系统和设备兼容。

（三）产品价格不能超过预算价9.5 万元。

（四）设备技术功能要求如下：

1.屏幕规格：47寸A+屏 超薄款.

2.屏幕比例： 16:9，分辨率：1920*1080，亮度：350cd/m2 ，对比度：3000:1, 灯管寿命≥50000小时。

3.材质：铝合金外壳，防锈钣金背板
4.主板：内置多媒体工业主板；
5.CPU处理器：工业八核≥1.6Hz处理器；  

6.内存大小：≥2G；
7.储存容量：≥16G,支持内存卡扩展到128G;
8.网络接口：LAN接口；
9.USB接口：USB 2.0  USB 3.0；
10.视频接口：HDMI；
11.天线：WIFI天线
12.图片文本格式：JPEG、BMP、GIF、TIFF、TXT、PDF等通用格式；音/视频格式：MP3/4、WMA、RM、RMVB、VOB、WMV等支持目前所有格式；其他格式：FLASH、HTML、XML、PPT等扩展格式；                                                  13.一体化设计、高温、高湿下稳定运行、工业级架构、可支持无线WIFI，外框可定制                                                                   14.支持定时控制开关机。

15.支持服务器实时管理和控制所有的一体机终端。

16.支持远程发布多媒体信息。

17.支持断点续传、定时下载，合理占用网络带宽。

18.视频、图片、文本滚动字幕，分时播放以及全屏播放。

19.多屏互动，实现多个显示终端同时播放相同内容。

20.可当单机版按照编写好的列表播放文件。

21.通过网络自动更新播放内容。

22.支持画面分割：分屏功能，不同区域显示不同内容。

23.支持在线网络升级终端软件。

24.液晶一体机应配置能与本院现有排队叫号系统和HIS系统无缝连接的客户端软件，报价中应包含此项费用。

25.报价中包含设备现场安装调试等费用，安装方式需提前查看现场。

26.一体机应与本院现有语音系统无缝连接。

27.需提供排队叫号软件和信息发布软件著作权证书等技术证明材料。

28.提供3家或以上三甲医院案例。

二、资质要求
1.服务商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

     2.产品的相关合格证明；

3.销售企业的授权书 ；

4.国家规定的其它相关资质证明文件。

注：以上资料必须齐全，复印件须加盖报价单位公章。

三、服务及其它要求
1．生产厂家具有国家认证生产资质。 

2. 所有产品均是原厂原装，不得人为做任何后续改动，需通过原厂400/800电话，官网序列号查询，服务站检测等任意方式检测。

3.使用中如因产品质量等其它原因采购方有权提出免费退换货，若采购方提出该要求，供货方应无条件免费退换货。

    4.供应商应当具有本地固定的经营地址，提供免费送货上门安装调试服务。正常工作日应当具有2小时内的服务响应时间，紧急情况下具有30分钟内服务响应时间。

5.本院对供货方提供的货物验收合格后，按医院财务规定的时间范围内付款。
四、投标要求
投标人应该按照格式报送3份投标资料、3份项目报价表、3份技术要求应答表，需加盖投标人公章。除投标报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的投标资料，否则视为无效投标。将所有文件密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的投标资料。
五、报名方式
供应商需于2020年6月4日前将报名信息发送至邮箱。内容包括公司名称、所投项目名称、联系人、联系电话。
六、递交投标文件
符合条件且愿意参加投标的单位于2020年6月4日开标时到开标地点递交投标文件。
七、开标时间
2020年6月4日上午9:00（如有变更另行通知）
八、开标地点
内江市第一人民医院新区医院全科楼5楼会议室（如有变更另行通知）。
九、评标标准

本次竞选采用两轮报价的竞标方式，最低价者中标。
十、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
邮   箱：njyyjss@163.com
联 系 人：赖先生
联系电话：0832-2155638
