内江市第一人民医院

院办申请购买LED显示屏及音频设备竞选公告
一、我院院办拟购买LED显示屏及音频设备，相关说明具体如下。

1.用于院办公室管辖的会议室。

2.与会议室现有的系统和设备兼容。

3.产品价格不能超过预算价29914元。

4.设备技术功能要求如下：

LED屏三色参数：

P4.75双色（可显示红色、绿色和黄色三种颜色）型号 P4.75

显示颜色 双色

点间距(mm) 4.75

点密度(点/m2) 44321

单元板尺寸(mm) 304×152

单元板点数(点) 64×32

像素组成 1R1G

亮度 800cd

峰值功耗 600W/m2

屏体重量 25kg/m2

最佳视距 ≥3m

驱动方式 1/16扫描

视角 水平、垂直± 60°

工作电压 AC 220V ± 10%，50HZ ± 10%

工作环境温度 0℃～40℃

工作环境湿度 10%～90% RH

失控点 ≤万分之三

使用寿命 ≥ 10万小时

安装方式 挂装、吊装、座装、支架、镶嵌等

音响参数：
1.采用1只10寸低音喇叭单元+1只3寸高音单元，动态层次分明；

2.采用高密度纤维板，黑色喷漆，款式美观大方；

3.低音饱满有力，中音柔和，高音清晰，人声和音乐表现突出；

4.标准固定吊架安装孔设计；

5.低音反射设计，可以有效的控制现场高频反射，不易啸叫。

6.阻抗 8Ω

7.频响 45-20KHz

8.额定功率 250W

9.最大功率 300W

10.灵敏度 91dB/W/M

11.覆盖角度 (H)45°(V)90°

12.高音 3寸高音扬声器×1

13.低音 10寸低音×1  

音频处理器参数：
1.专业的扬声器处理技术，也适合于追求最高的性价比，多功能和高保真度等等方面的要求BASICS SP数字音频处理器功能齐全，通过前面板一块1.8寸TFT彩色显示屏结合一个轨迹球导航

2.旋钮和菜单按键，对设备进行控制、调教，用户使用方便、快捷、直观。BASICS SP 音箱处理器可使立体声扬声器系统获得最大输出表现力。

3.内置SHARC高速浮点运算DSP芯片，拥有多个音响厂家生产的音箱的处理系统的部件结构，把周边设备组合在一起，运用兆为数字处理技术，完成各个周边设备的功能运算，可快速设置好整个音频系统。

4.1U 机架空间，带有一块1.8寸TFT彩色显示屏，一个轨迹球导航旋钮和菜单按键，具有直观的用户界面，使用简单,通过前面板轨迹球导航旋钮或Windows 操作平台控制，仅需几个步骤就能设置好整套系统。

5.双31段图示均衡器，输出延时共2000毫秒，每个输出都有限幅器，4 级保护。

6.每路输出通道都配置有可达2000ms的延时。

7.输入的主通道上设有输入电平调节与指示、模/数转换、图示均衡器、压缩器；

8.输出的各个通道上设有电子分频器、移相器、数字电平调节、限制器、数/模转换、输出电平调节与指示功能。

9.高精度96KHz/24bit数据处理，可达到极佳的110dB动态范围和高质数的声音品质。　 　

10.输入 2个通道的XLR输入 

11.输出 6个通道的XLR输出  

12.频率响应 17Hz—40KHz(+/-0.5dB)

13.通道隔离度 108dB@1KHz,+20dBu

14.采样率 96KHz

15.DSP 频率 400MHz X 2

16.输入卡动态范围 114dB

17.输出卡动态范围 123dB

18.输入输出增益 -74dB 至 +12dB (0.5 dB)

19.总谐波失真THD+N ≤ 0.005%@1KHz,+4dBu 

20.等效输入噪声 EIN ≤ -120dB（20Hz—20KHz,A计权）

21.工作温度 -10至+40℃

22.电平表 1.8寸LCD电平表

23.尺寸 482mmx258mmx44mm

24.输入电压 AC110V—220V,50Hz/60Hz

25.电源功率 31.5 W

音屏线参数：
 专用音频线

资质要求
1.服务商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

2.产品的相关合格证明；

3.销售企业的授权书 ；
4.国家规定的其它相关资质证明文件。

注：以上资料必须齐全，复印件须加盖报价单位公章。

三、服务及其它要求:
 1.生产厂家具有国家认证生产资质。 

2.所有产品均是原厂原装，不得人为做任何后续改动，需通过原厂400/800电话，官网序列号查询，服务站检测等任意方式检测。

3.使用中如因产品质量等其它原因采购方有权提出免费退换货，若采购方提出该要求，供货方应无条件免费退换货。

4.供应商应当具有本地固定的经营地址，提供免费送货上门安装调试服务。正常工作日应当具有2小时内的服务响应时间，紧急情况下具有30分钟内服务响应时间。

5.本院对供货方提供的货物验收合格后，按医院财务规定的时间范围内付款。

四、投标要求
投标人应该按照格式报送3份投标资料、3份项目报价表、3份技术要求应答表，需加盖投标人公章。除投标报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的投标资料，否则视为无效投标。将所有文件密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的投标资料。
五、报名方式
供应商需于2020年6月4日前将报名信息发送至邮箱。内容包括公司名称、所投项目名称、联系人、联系电话。
六、递交投标文件
符合条件且愿意参加投标的单位于2020年6月4日开标时到开标地点递交投标文件。
七、开标时间
2020年6月4日上午10 :00（如有变更另行通知）
八、开标地点
内江市第一人民医院新区医院全科楼5楼会议室（如有变更另行通知）。
九、评标标准

本次竞选采用两轮报价的竞标方式，最低价者中标。
十、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
邮   箱：njyyjss@163.com
联 系 人：赖先生
联系电话：0832-2155638
