	内江市第一人民医院LED屏及音响清单

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量

	一
	城南二楼多功能会议厅
	
	
	

	1
	LED屏三色
	P4.75双色（可显示红色、绿色和黄色三种颜色）型号 P4.75
显示颜色 双色
点间距(mm) 4.75
点密度(点/m2) 44321
单元板尺寸(mm) 304×152
单元板点数(点) 64×32
像素组成 1R1G
亮度 800cd
峰值功耗 600W/m2
屏体重量 25kg/m2
最佳视距 ≥3m
驱动方式 1/16扫描
视角 水平、垂直± 60°
工作电压 AC 220V ± 10%，50HZ ± 10%
工作环境温度 0℃～40℃
工作环境湿度 10%～90% RH
失控点 ≤万分之三
使用寿命 ≥ 10万小时
安装方式 挂装、吊装、座装、支架、镶嵌等
	平方
	2.76

	2
	音响
	1.采用1只10寸低音喇叭单元+1只3寸高音单元，动态层次分明；
2.采用高密度纤维板，黑色喷漆，款式美观大方；
3.低音饱满有力，中音柔和，高音清晰，人声和音乐表现突出；
4.标准固定吊架安装孔设计；
5.低音反射设计，可以有效的控制现场高频反射，不易啸叫。
6.阻抗 8Ω
7.频响 45-20KHz
8.额定功率 250W
9.最大功率 300W
10.灵敏度 91dB/W/M
11.覆盖角度 (H)45°(V)90°
12.高音 3寸高音扬声器×1
13.低音 10寸低音×1
	台
	2

	3
	音频处理器
	1.专业的扬声器处理技术，也适合于追求最高的性价比，多功能和高保真度等等方面的要求BASICS SP数字音频处理器功能齐全，通过前面板一块1.8寸TFT彩色显示屏结合一个轨迹球导航
2.旋钮和菜单按键，对设备进行控制、调教，用户使用方便、快捷、直观。BASICS SP 音箱处理器可使立体声扬声器系统获得最大输出表现力。
3.内置SHARC高速浮点运算DSP芯片，拥有多个音响厂家生产的音箱的处理系统的部件结构，把周边设备组合在一起，运用兆为数字处理技术，完成各个周边设备的功能运算，可快速设置好整个音频系统。
4.1U 机架空间，带有一块1.8寸TFT彩色显示屏，一个轨迹球导航旋钮和菜单按键，具有直观的用户界面，使用简单,通过前面板轨迹球导航旋钮或Windows 操作平台控制，仅需几个步骤就能设置好整套系统。
5.双31段图示均衡器，输出延时共2000毫秒，每个输出都有限幅器，4 级保护。
6.每路输出通道都配置有可达2000ms的延时。
7.输入的主通道上设有输入电平调节与指示、模/数转换、图示均衡器、压缩器；
8.输出的各个通道上设有电子分频器、移相器、数字电平调节、限制器、数/模转换、输出电平调节与指示功能。
9.高精度96KHz/24bit数据处理，可达到极佳的110dB动态范围和高质数的声音品质。　 　
10.输入 2个通道的XLR输入 
11.输出 6个通道的XLR输出  
12.频率响应 17Hz—40KHz(+/-0.5dB)
13.通道隔离度 108dB@1KHz,+20dBu
14.采样率 96KHz
15.DSP 频率 400MHz X 2
16.输入卡动态范围 114dB
17.输出卡动态范围 123dB
18.输入输出增益 -74dB 至 +12dB (0.5 dB)
19.总谐波失真THD+N ≤ 0.005%@1KHz,+4dBu 
20.等效输入噪声 EIN ≤ -120dB（20Hz—20KHz,A计权）
21.工作温度 -10至+40℃
22.电平表 1.8寸LCD电平表
23.尺寸 482mmx258mmx44mm
24.输入电压 AC110V—220V,50Hz/60Hz
25.电源功率 31.5 W
	台
	1

	4
	音屏线
	专用音频线
	米
	260

	二
	城南三楼会议室
	
	
	

	1
	LED屏三色
	P4.75双色（可显示红色、绿色和黄色三种颜色）型号 P4.75
显示颜色 双色
点间距(mm) 4.75
点密度(点/m2) 44321
单元板尺寸(mm) 304×152
单元板点数(点) 64×32
像素组成 1R1G
亮度 800cd
峰值功耗 600W/m2
屏体重量 25kg/m2
最佳视距 ≥3m
驱动方式 1/16扫描
视角 水平、垂直± 60°
工作电压 AC 220V ± 10%，50HZ ± 10%
工作环境温度 0℃～40℃
工作环境湿度 10%～90% RH
失控点 ≤万分之三
使用寿命 ≥ 10万小时
安装方式 挂装、吊装、座装、支架、镶嵌等
	平方
	2.88

	三
	新区三楼会议室
	
	
	

	1
	LED屏三色
	P4.75双色（可显示红色、绿色和黄色三种颜色）型号 P4.75
显示颜色 双色
点间距(mm) 4.75
点密度(点/m2) 44321
单元板尺寸(mm) 304×152
单元板点数(点) 64×32
像素组成 1R1G
亮度 800cd
峰值功耗 600W/m2
屏体重量 25kg/m2
最佳视距 ≥3m
驱动方式 1/16扫描
视角 水平、垂直± 60°
工作电压 AC 220V ± 10%，50HZ ± 10%
工作环境温度 0℃～40℃
工作环境湿度 10%～90% RH
失控点 ≤万分之三
使用寿命 ≥ 10万小时
安装方式 挂装、吊装、座装、支架、镶嵌等
	平方
	3.4

	四
	新区四楼会议室
	
	
	

	1
	LED三色屏
	P4.75双色（可显示红色、绿色和黄色三种颜色）型号 P4.75
显示颜色 双色
点间距(mm) 4.75
点密度(点/m2) 44321
单元板尺寸(mm) 304×152
单元板点数(点) 64×32
像素组成 1R1G
亮度 800cd
峰值功耗 600W/m2
屏体重量 25kg/m2
最佳视距 ≥3m
驱动方式 1/16扫描
视角 水平、垂直± 60°
工作电压 AC 220V ± 10%，50HZ ± 10%
工作环境温度 0℃～40℃
工作环境湿度 10%～90% RH
失控点 ≤万分之三
使用寿命 ≥ 10万小时
安装方式 挂装、吊装、座装、支架、镶嵌等
	平方
	2.5

	
	合计：

	售后服务：1.全国联保，提供三包，供应商提供上门服务，产品保修一年。
2.供应商提供免费送货上门安装调试服务，并当面开封，安装调试及现场培训等。
3.为了保证达到采购方提出的技术参数要求: 供应商须提供生产厂家技术参数证明、检测报告和原厂正品证明(原件)及针对本项目的售后服务承诺函原件并加盖鲜章。4.重大会议需派遣一名专业技术人员驻守，并检查相关设备是否正常。

	

	

	


