	城南门诊排队叫号显示屏清单

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量

	1
	47寸网络液晶一体机
	1.屏幕规格：47寸A+屏 超薄款.
2.屏幕比例： 16:9，分辨率：1920*1080，亮度：350cd/m2 ，对比度：3000:1, 灯管寿命≥50000小时。
3.材质：铝合金外壳，防锈钣金背板
4.主板：内置多媒体工业主板；
5.CPU处理器：工业八核≥1.6Hz处理器；  
6.内存大小：≥2G；
7.储存容量：≥16G,支持内存卡扩展到128G;
8.网络接口：LAN接口；
9.USB接口：USB 2.0  USB 3.0；
10.视频接口：HDMI；
11.天线：WIFI天线
12.图片文本格式：JPEG、BMP、GIF、TIFF、TXT、PDF等通用格式；音/视频格式：MP3/4、WMA、RM、RMVB、VOB、WMV等支持目前所有格式；其他格式：FLASH、HTML、XML、PPT等扩展格式；                                                  13.一体化设计、高温、高湿下稳定运行、工业级架构、可支持无线WIFI，外框可定制                                                                   14.支持定时控制开关机。
15.支持服务器实时管理和控制所有的一体机终端。
16.支持远程发布多媒体信息。
17.支持断点续传、定时下载，合理占用网络带宽。
18.视频、图片、文本滚动字幕，分时播放以及全屏播放。
19.多屏互动，实现多个显示终端同时播放相同内容。
20.可当单机版按照编写好的列表播放文件。
21.通过网络自动更新播放内容。
22.支持画面分割：分屏功能，不同区域显示不同内容。
23.支持在线网络升级终端软件。
24.液晶一体机应配置能与本院现有排队叫号系统和HIS系统无缝连接的客户端软件，报价中应包含此项费用。
25.报价中包含设备现场安装调试等费用，安装方式需提前查看现场。
26.一体机应与本院现有语音系统无缝连接。
27.需提供排队叫号软件和信息发布软件著作权证书等技术证明材料。
28.提供3家或以上三甲医院案例。
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