内江市第一人民医院
一批医疗器械(第二次)院内竞选公告
一、采购概况
1.采购单位：内江市第一人民医院。
2.采购项目名称：一批医疗器械（第二次）。
3.采购标段：本项目共三个。
二、采购项目内容和要求
（一）根尖定位仪（第二次）
1、数量：2台
2、用途：用于测量牙根尖位置的电子设备
3、技术要求
3.1屏幕类型：彩色图像TFT
3.2电源：2.4VNiMH可充电电池
3.3外部充电器：输入：120V/50-60Hz或230V/50-60Hz、输出：6V DC
3.4符合IEC60601-1安全标准以及CE符合性标志要求
3.5具备演示模式
3.6具备多频比值法根尖定位技术：采用目前最先进的多频比值法根尖定位技术，根管冠三分一，中三分一，根尖三分一均能显示，根尖区可放大成二十份显示
3.7具备超大界面
3.8支持自动关闭功能
3.9限进口产品参与竞选
最高限价：8000元/台
（二）定做治疗桌、定做治疗车、定做器械柜 （第二次）
1、定做治疗桌（第二次）
（1）数量：1.3米（1张）
技术要求
①尺寸：1300*300/600*1800mm
②整体材料需用优质304不锈钢冷轧板制作
③柜面使用模具一次拉伸成型，圆弧边
④上柜两层隔板隔成三层，高度分别为200/200/370mm；下柜两层隔板隔层三层，高度分别为240/240/240mm。每层隔板加焊加强筋
（2）数量：1.4米（4张）
技术要求
①尺寸：1400*300/700*1800mm
②整体材料需用优质304不锈钢冷轧板制作
③柜面使用模具一次拉伸成型，圆弧边
④上柜两层隔板隔成三层，高度分别为200/200/370mm；下柜两层隔板隔层三层，高度分别为240/240/240mm。每层隔板加焊加强筋
⑤交货时间：限国庆节前交货
最高限价：8000元/张
2、定做治疗车（第二次）
数量：4个
技术要求
①尺寸：750*430*850mm
②上下台面需用优质不锈钢冷轧板，台面有效使用部分采用模具一次冲压成型,第一层台面下方配置抽屉一个。第三层为网状层。侧面配置不锈钢挂网1个，可放置杂物。
③支撑立柱使用φ25×1.0mm优质不锈钢管专用设备弯制成型，采用圆弧过渡。
④配置4只φ75防缠绕静音脚轮，坚固耐用，其中两个带刹。
⑤围栏使用不锈钢圆管精制而成。
⑥交货时间：限国庆节前交货
最高限价：4000元/辆
3、定做器械柜（第二次）
数量：1个
技术要求
①尺寸：900*400*1750mm
②整体材料需用优质304不锈钢冷轧板制作
③上柜门带透明的浮法玻璃，玻璃厚度：≥4mm。玻璃周围嵌入有装饰条具备防震作用
④上柜门内有2层，柜门材料需用优质不锈钢冷轧板制作
⑤中间配置2个抽屉
⑥下柜门为对开门，都配备安全锁
⑦交货时间：限国庆节前交货
最高限价：1700元/个
（三）耳鼻喉综合治疗台（第二次）
数量：1套
技术要求
1、治疗台面：采用高级汉白玉玻璃材质，表面易于消毒，清理. 用于存放可能需要的器械盘或药瓶
2、机箱：整体模具化制作，高级工程塑料（ABS）材料，人体工程学造型，合理，美观
3、药物喷枪：支持拆卸，其流量为3～9ml/min之间可调，喷雾锥度≥20度，喷雾均匀，具备防回流设计；喷枪内的药液瓶可配置不同药液
4、吸引枪：吸力为0～900mmHg之间可调，具备防回流装置，安全环保，易清洁，有吸力调节指孔，配备2支3mm、2支2.5mm、1支2mm金属吸引管；具备负压10秒延时功能、外挂式吸引装置
5、吹枪：正压在0kpa~284kpa之间可调
6、喉镜预热装置：支持人工启动动开关，450W低耗能，加热0-180秒可调，到时自动关闭，全电脑控制，12V弱电
7、LED照明灯装置：支持高度、角度调节，其光源可由额带反射镜折射入耳、鼻、咽喉等部位，作检查用。，色温6300K，光照度≥1200LX，12V10W,聚光，无热辐射，使用寿命≥10万小时。具备十级调光
8、内置式冷光源：LED光源，（12V10W,聚光，无热辐射，支持十级调光
9、（1）智能控制系统：具备智能断电功能
（2）治疗台可与电动椅连接控制其升降和靠背的仰卧
（3）所有设置参数均具有断电保护功能
（4）具备断电保护功能
（5）具备自检功能
（6）具备压缩机安全保护功能
10、（1）具备独立式正、负双压缩机，喷雾、吸引可同时支持
（2）支持正、负压调节
（3）支持正、负压力表可观察
11、排污清洁装置：配备吸引污物瓶。具有自动预警功能
12、具备正压力泵(压缩机)：最高压力为2Kg/cm²
13、具备负压力泵(真空泵）：最高吸引力为900mmHg
14、具备LED光源阅片灯
15、具备内置式污物桶
16、具备内置式器械回收盘
17、具备医用小药瓶
18、具备器械盘
19、具备棉球杯
20、具备内置浸泡消毒筒杯
21、医生座椅：具备上、下升降，360度旋转
最高限价：49900元/套
三、参加本次竞选的企业应具备下列条件
1、竞选人须具有独立法人资格，独立承担民事责任的能力，并且具有有效的营业执照，组织机构代码，税务登记证或“三证合一”营业执照等证件以及相应医疗用品生产或销售许可证。
2、挂网产品竞选企业具有四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统配送企业资格。
3、供应商应提供相关有效的医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明文件，且竞选产品应属于其经营范围，同时提供有效的医疗器械注册证（备案证明）。
4、采购公告发布之日前三年内在经营活动中无行贿犯罪等重大违法记录。
注：以上资料必须齐全，复印件须加盖竞选企业公章。
四、竞选要求
1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。
3、提供服务承诺函。
五、报名要求
报名采用网络报名，符合条件且愿意参加竞选的单位需
提供相关资质文件电子版发送到njyyjss@163.com。
报名截止日期：2020年10月15日下午17:00。
六、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于2020年10月16日到竞选地点递交竞选文件。
七、竞选时间
2020年10月16日上午9:00（如遇变更另行通知）
八、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室
九、中标方式
项目二符合以上要求，选取最低价为中标方案
项目一、三采用综合评分（评分标准详见附件），选取得分最高为中标方案
十、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
联 系 人：曾先生
联系电话：13659077599
监督电话：0832-2155638
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