内江市第一人民医院

城南院区食堂设施设备采购项目
根据院办公会决议，我院决定对内江市第一人民医城南院区食堂设施设备采购。

一、招标概况

1.采购单位：内江市第一人民医院

2.采购项目名称：内江市第一人民医院城南院区食堂设施设备采购项目
3.采购项目内容：此次采购为内江市第一人民医院城南院区食堂设施设备采购项目，拟择优选择具有相关资质认证的商家，完成内江市第一人民医院城南院区食堂设施设备采购工作。

4.最高限价：29万元
5、设备配置清单

	序号
	名称
	规格
	材质
	单位
	数量
	部分参考图片

	主厨区
	
	
	
	
	
	

	1
	拼台
	350*1150
	面板采用1.2mm厚优质不锈钢覆膜磨砂板；
	台
	4
	

	2
	双头大锅灶
	2000*1150*1150
	1、面板选用厚度为1.2mm优质不锈钢覆膜磨砂板，炒炉围板、后背板及其他辅助板选用厚度为0.9mm优质不锈钢覆膜磨砂板；
2、炉体骨架采用40*40mm优质角钢；
3、设置有防划锅圈，确保操作安全；
4、炉脚选用DG50镀锌管外套D51mm不锈钢焊管而成，炉脚下部装有M24可调螺栓，调教高度围40mm； 

5、炉具背板上装有水嘴，使用方便。
	台
	1
	[image: image1.png]




	3
	单头大锅灶
	1100*1150*1150
	1、面板选用厚度为1.2mm优质不锈钢覆膜磨砂板，炒炉围板、后背板及其他辅助板选用厚度为0.9mm优质不锈钢覆膜磨砂板；
2、炉体骨架采用40*40mm优质角钢；
3、设置有防划锅圈，确保操作安全；
4、炉脚选用DG50镀锌管外套D51mm不锈钢焊管而成，炉脚下部装有M24可调螺栓，调教高度围40mm； 5、炉具背板上装有水嘴，使用方便。
	台
	1
	[image: image2.png]




	4
	双炒双尾炒灶
	2000*1150*1150
	1、面板选用厚度为1.2mm优质不锈钢覆膜磨砂板，炒炉围板、后背板及其他辅助板选用厚度为0.9mm优质不锈钢覆膜磨砂板；
2、炉体骨架采用40*40mm优质角钢；
3、设置有防划锅圈，确保操作安全；
4、炉脚选用DG50镀锌管外套D51mm不锈钢焊管而成，炉脚下部装有M24可调螺栓，调教高度围40mm； 5、炉具背板上装有水嘴，使用方便。
	台
	[image: image3.png]


1
	

	5
	24盘双门蒸饭车
	1420*680*1720
	304不锈钢蒸盘；使用简单灵活，省时省工，有防干烧装置,安 全性能好，操作方便.采用进口不锈钢板.采用液化气炉头或者天然气炉头（用气），使用内燃导热技 术高效节能。

各种电蒸柜的性能特点：多功能多用途无须专人看管,自动进水,缺水报警,防止干烧;安全气阀,豪华型镀铬门锁铰,方便实用,保温、环保、高效、采用波纹火管式结构,产热快捷,;耐高温多气囊嵌入式硅胶门封,电蒸柜密封牢固;豪华美观,清洁卫生;冲压成型的不锈钢蒸饭盘和支层条,经久耐用;
	台
	2
	[image: image4.png]




	6
	大单星洗池
	1000*700*920
	1、面板采用201#1.2mm厚优质不锈钢覆膜磨砂板、设有带过滤网的下水器；2、水槽采用304#0.9mm厚优质不锈钢板;3、星盆脚采用38*38mm*201#0.9mm厚不锈钢矩管，配可调子弹脚；4采用优质水龙头。
	台
	1
	[image: image5.png]




	7
	双头平头炉
	1400*700*500
	1、炉面板选用厚度为1.2mm不锈钢覆膜磨砂板，炒炉围板、后背板及其他辅助板选用厚度为0.9mm不锈钢覆膜磨砂板；
2、炉体骨架采用40*40mm优质角钢；
3、炉头采用广东专业节能无烟鼓风式炉头
	台
	2
	[image: image6.png]




	8
	双通工作柜
	1800*800*800
	1、工作柜的面板选用厚度为1.2mm304不锈钢覆膜磨砂板；
2、工作柜的侧板、层板、门板及其他辅助板选用厚度为0.9mm不锈钢覆膜磨砂板；
3、工作柜底板选用厚度为0.9mm不锈钢覆膜磨砂板；
4、工作柜台面和底板都需要加固，加固槽头选用厚度0.8mm不锈钢覆膜磨砂板；
5、工作柜的支撑脚管选用D51不锈钢管；
6、工作柜的支撑脚底部装配有D51mm不锈钢可调脚，调教范围为上下40mm ；
7、工作柜的趟门选用悬挂式（最新工艺），此工艺使工作台无卫生死角，完全达到卫生要求。
	台
	3
	[image: image7.png]




	9
	双层工作台
	1800*800*800
	1、面板采用304#1.2mm厚不锈钢覆膜磨砂板；下层板采用304#0.9mm厚不锈钢覆膜磨砂板     
2、立柱采用38*201#0.9mm不锈钢管，并用不锈钢子弹脚进行调节。
	台
	2
	[image: image8.png]




	10
	四层条式货架
	1200*500*1500
	1、立柱采用38*201#0.9mm不锈钢管。2、采用25*13方管制作沥水面。
	台
	2
	[image: image9.png]




	11
	四门冰箱
	双机双温
	1.采用优质不锈钢材料，经久耐用，便于清洁。
2.采用数字显示和微电脑智能湿控技术，使产品的工作状态和柜内温度一目了然。3.制冷速度快，温度均匀.4.可拆式门封条，清洁更方便。 5.采用名牌全封闭压缩机，噪音小，耗电少。 6.采用优质不锈钢制作，融入先进的制造工艺，豪华典雅；7.功率小、节能省电，环保节能；进口压缩机、制冷速度快；8.超大容量，人性化设计的储物架，随意规划储蓄空间；
	台
	1
	[image: image10.png]




	12
	开水器连座
	9KW
	采用优质不锈钢材料，经久耐用
	台
	1
	[image: image11.png]




	13
	双层工作台
	1800*500*800
	1、面板采用304#1.2mm厚不锈钢覆膜磨砂板；下层板采用304#0.9mm厚不锈钢覆膜磨砂板     
2、立柱采用38*201#0.9mm不锈钢管，并用不锈钢子弹脚进行调节。
	台
	3
	[image: image12.png]




	14
	灭蝇灯
	400*120*280
	电击式灭蝇，电压：220-240V，单管功率：20W,输出电压：220V，蚊管数量：2根,蚊管材质：紫外光管，1、该灭蚊灯直接杀死蚊子，不像传统驱蚊片、驱蚊器那样仅仅把蚊子赶走，过后蚊子又会回来了；2、不使用任何化学药品，无毒，无味，无辐射，安全环保；3、无须任何辅助工具，直接接上电源即可使用；4、活动网罩内置安全开关，打开网罩高压电网内无电即可清洁，不用担心电网会有残留高压电的危险，简单、方便、安全；5、耗电非常低；
	套
	[image: image13.png]


10
	

	加工区
	
	
	
	
	
	

	1
	大单星洗池
	1000*700*920
	1、面板采用201#1.2mm厚优质不锈钢覆膜磨砂板、设有带过滤网的下水器；2、水槽采用304#0.9mm厚优质不锈钢板;3、星盆脚采用38*38mm*201#0.9mm厚不锈钢矩管，配可调子弹脚；4采用优质水龙头。
	台
	3
	[image: image14.png]




	2
	四层条式货架
	1200*500*1500
	1、立柱采用38*201#0.9mm不锈钢管。2、采用25*13方管制作沥水面。
	台
	[image: image15.png]


2
	

	3
	双层工作台
	1800*800*800
	1、面板采用304#1.2mm厚不锈钢覆膜磨砂板；下层板采用304#0.9mm厚不锈钢覆膜磨砂板     
2、立柱采用38*201#0.9mm不锈钢管，并用不锈钢子弹脚进行调节。
	台
	2
	[image: image16.png]




	4
	土豆去皮机
	850*530*800
	工作效率高，一次性土豆脱皮只需1-2分钟
	台
	1
	[image: image17.png]




	5
	单星宰杀台
	1500*700*920
	1、面板采用304#1.2mm厚优质不锈钢覆膜磨砂板、设有带过滤网的下水器；2、水槽采用304#0.9mm厚优质不锈钢板;3、星盆脚采用38*38mm*201#0.9mm厚不锈钢矩管，配可调子弹脚；4采用优质水龙头。
	台
	2
	[image: image18.png]




	6
	绞切肉机
	双电机
	型号：SQJ-22切片转速：530r/min功率：220V/1100W
	台
	1
	[image: image19.png]




	7
	切菜机
	900*460*740
	配备电机：0.75KW；切片转速：345R/min；竖刀速度
：175、320、560次/min；切菜效率：400-700KG/h；
电压：380V功率 0.7KW切片效率 300-700kg/h 1.5
-10mm切丝效率 300-400kg/h 2-20mm切丁效率 400
kg/h 8*8 20*20切片刀转速 180-580r/min切菜长度
：1-20mm；外形尺寸：900x460x740mm；重量：
120KG
	台
	[image: image20.png]
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	8
	四门冰箱
	双机双温
	1.采用优质不锈钢材料，经久耐用，便于清洁。
2.采用数字显示和微电脑智能湿控技术，使产品的工作状态和柜内温度一目了然。3.制冷速度快，温度均匀.4.可拆式门封条，清洁更方便。 5.采用名牌全封闭压缩机，噪音小，耗电少。 6.采用优质不锈钢制作，融入先进的制造工艺，豪华典雅；7.功率小、节能省电，环保节能；进口压缩机、制冷速度快；8.超大容量，人性化设计的储物架，随意规划储蓄空间；
	台
	1
	[image: image21.png]




	9
	双门平台雪柜
	1800*760*800
	采用冷柜级制冷方案，品质压缩机，四面循环制冷，采用R-134A制冷剂；整体微孔发泡，长久保温，食品级不锈钢内胆。
	台
	[image: image22.png]
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	10
	六门冰箱
	双机双温
	1.采用优质不锈钢材料，经久耐用，便于清洁。
2.采用数字显示和微电脑智能湿控技术，使产品的工作状态和柜内温度一目了然。3.制冷速度快，温度均匀.4.可拆式门封条，清洁更方便。 5.采用名牌全封闭压缩机，噪音小，耗电少。 6.采用优质不锈钢制作，融入先进的制造工艺，豪华典雅；7.功率小、节能省电，环保节能；进口压缩机、制冷速度快；8.超大容量，人性化设计的储物架，随意规划储蓄空间；
	台
	1
	[image: image23.png]




	副食库
	
	
	
	
	
	

	1
	米面架
	1200*500*150
	1、立柱采用38*201#0.9mm不锈钢管。2、采用25*13方管制作沥水面。
	台
	2
	[image: image24.png]




	2
	四层条式货架
	1200*500*1500
	1、立柱采用38*201#0.9mm不锈钢管。2、采用25*13方管制作沥水面。
	台
	3
	[image: image25.png]




	3
	不锈钢平板车
	600*900
	面板采用201#1.0mm厚不锈钢覆膜磨砂板；
	台
	2
	[image: image26.png]




	面点间
	
	
	
	
	
	

	1
	四门冰箱
	双机双温
	★1、外形参数：≥1200*760*1965mm，功率：≥370W ;温度范围：+4~-5/-3~-18℃；（提供加盖制造商鲜章的证明材料佐证）

★2、容积：910L（±10L），产品达到一级能效；（提供加盖制造商鲜章的中国节能产品认证试验报告佐证，并且试验依据符合GB26920.2-2015）

★3、产品符合GB/T26125-2011、GB/T26572-2011要求；（提供加盖制造商鲜章的产品检测报告佐证）

★4、产品整机材质达到食品级，提供产品CQC食品接触产品安全认证证书；                                                                    （复印件加盖制造商鲜章）

★5、提供制造商针对本项目出具的售后服务承诺。（承诺在接到使用方维修通知后24小时内上门维修）

备注：上述要求提供的产品认证证书、检测报告上的型号必须与所投产品型号一致，型号不一致视为偏离。       
	台
	1
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	2
	饼盘车
	500*700
	采用304#0.9mm优质不锈钢管制作。
	台
	2
	[image: image28.png]




	3
	单门发酵箱
	500*710*1740
	电压220V功率2.7KW
	台
	1
	[image: image29.png]




	4
	单星洗池
	600*700*920
	1、面板采用201#1.2mm厚优质不锈钢覆膜磨砂板、设有带过滤网的下水器；2、水槽采用304#0.9mm厚优质不锈钢板;3、星盆脚采用38*38mm*201#0.9mm厚不锈钢矩管，配可调子弹脚；4采用优质水龙头。
	台
	1
	[image: image30.png]




	5
	和面机
	50KG
	型号：HMJ-50D电压：380V/50HZ功率：3KW
	台
	1
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	6
	压面机
	MT320
	型号：MT320额定电压 : 3~380V电机功率 : 1.5kW压面厚度 : 2~32mm压面宽度 : 320mm
	台
	1
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	7
	木案工作台
	1800*800*800
	采用5mm优质木板制作，立柱采用38*201#0.9mm不锈钢
管，并用不锈钢子弹脚进行调节。
	台
	1
	[image: image33.png]




	凉菜间
	
	
	
	
	
	

	1
	保鲜工作台
	1800*800*800
	1.采用优质不锈钢材料，经久耐用，便于清洁。
2.采用数字显示和微电脑智能湿控技术，使产品的工作状态和柜内温度一目了然。3.风机强制风冷循环，制冷速度快，温度均匀.
	台
	1
	[image: image34.png]




	2
	单星洗池
	600*700*920
	1、面板采用201#1.2mm厚优质不锈钢覆膜磨砂板、设有带过滤网的下水器；2、水槽采用304#0.9mm厚优质不锈钢板;3、星盆脚采用38*38mm*201#0.9mm厚不锈钢矩管，配可调子弹脚；4采用优质水龙头。
	台
	1
	[image: image35.png]




	3
	紫外线杀菌灯
	UVC40WT6
	电压：220-240V，功率：40W，石英玻璃，陶瓷灯头，品控严谨，故障率低，使用寿命9000-13000小时。空气杀菌、空间消毒、表面杀菌、水杀菌、微生物杀灭、光氧催化、光解消解、表面改性等，紫外线UV-C（253.7nm）波段能破坏细菌、病毒以及微生物的DNA基因结构，使之失去繁殖复制能力，进而杀死。
	套
	6
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	分餐区
	
	
	
	
	
	

	1
	双层工作台
	1800*800*800
	1、面板采用304#1.2mm厚不锈钢覆膜磨砂板；下层板采用304#0.9mm厚不锈钢覆膜磨砂板     
2、立柱采用38*201#0.9mm不锈钢管，并用不锈钢子弹脚进行调节。
	台
	1
	[image: image37.png]




	2
	保温送餐车
	1200*700*800
	面板采用304#1.2mm厚不锈钢覆膜磨砂板；下层板
围板侧板采用304#0.9mm厚不锈钢覆膜磨砂板制作 
	台
	2
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	3
	餐车
	600*800
	面板采用304#1.2mm厚不锈钢覆膜磨砂板制作
	台
	2
	[image: image39.png]




	留样间
	
	
	
	
	
	

	1
	留样柜
	1200*700
	1.采用数字显示和微电脑智能湿控技术，使产品的工作状态和柜内温度一目了然。2.风机强制风冷循环，制冷速度快，温度均匀.3.可拆式门封条，清洁更方便。 4.采用名牌全封闭压缩机，噪音小，耗电少。 5.融入先进的制造工艺，豪华典雅；6.功率小、节能省电，环保节能；进口压缩机、制冷速度快；
	台
	1
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	洗消间
	
	
	
	
	
	

	1
	大单星洗池
	1000*700*920
	1、面板采用201#1.2mm厚优质不锈钢覆膜磨砂板、设有带过滤网的下水器；2、水槽采用304#0.9mm厚优质不锈钢板;3、星盆脚采用38*38mm*201#0.9mm厚不锈钢矩管，配可调子弹脚；4采用优质水龙头。
	台
	2
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	2
	双层工作台
	1800*700*800
	1、面板采用304#1.2mm厚不锈钢覆膜磨砂板；下层板采用304#0.9mm厚不锈钢覆膜磨砂板     
2、立柱采用38*201#0.9mm不锈钢管，并用不锈钢子弹脚进行调节。
	台
	1
	[image: image42.png]




	3
	收污台
	1800*700*800
	面板采用304#1.2mm厚不锈钢覆膜磨砂板制作
	台
	[image: image43.png]


1
	

	4
	保洁柜
	1200*500*1800
	1.身板采用不锈钢覆膜磨砂板,厚度为304#1.2mm                            2.中搁板及背板采用304#1.0mm优质覆膜磨砂板;门采用304#0.9mm优质覆膜磨砂板; 3.防鼠防蝇,清洁卫生;  4.门采用滑道方式,便于做清洁；5.柜脚用Ф51*201#0.9mm不锈钢方管,并用不锈钢子弹脚进行平整调节.
	台
	1
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	5
	四层条式货架
	1200*500*1500
	1、立柱采用38*201#0.9mm不锈钢管。2、采用25*13方管制作沥水面。
	台
	2
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	大厅
	
	
	
	
	
	

	1
	双门消毒柜
	1400*700
	220V-50HZ功率：1800W采用优质材料，发泡门，经久耐用，便于清洁，热风循环。
	台
	1
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	2
	收污台
	1800*700*800
	面板采用304#1.2mm厚不锈钢覆膜磨砂板制作
	台
	1
	

	主食库
	
	
	
	
	
	

	1
	地架
	1200*500*150
	1、立柱采用38*201#0.9mm不锈钢管。2、采用25*13方管制作沥水面。
	台
	2
	

	2
	四层条式货架
	1200*500*1500
	1、立柱采用38*201#0.9mm不锈钢管。2、采用25*13方管制作沥水面。
	台
	4
	

	售卖区
	
	
	
	
	
	

	1
	双层工作台
	1800*700*800
	1、面板采用304#1.2mm厚不锈钢覆膜磨砂板；下层板采用304#0.9mm厚不锈钢覆膜磨砂板     
2、立柱采用38*201#0.9mm不锈钢管，并用不锈钢子弹脚进行调节。
	台
	2
	

	2
	保温汤池
	1800*700*800
	面板采用304#1.2mm厚不锈钢覆膜磨砂板；采用1*3KW电阻丝发热系统。
	台
	2
	

	3
	煮面炉
	1200*700*800
	面板采用304#1.2mm厚不锈钢覆膜磨砂板制作
	台
	1
	

	4
	蒸包炉
	700*700
	面板采用304#1.2mm厚不锈钢覆膜磨砂板制作
	台
	1
	

	5
	筷子消毒车
	700*450
	面板采用304#1.2mm厚不锈钢覆膜磨砂板；
	台
	2
	

	抽排系统
	
	
	
	
	
	

	1
	不锈钢烟罩
	L*1200
	采用201#1.0mm厚不锈钢覆膜磨砂板；
	米
	14
	

	2
	不锈钢烟罩
	L*900
	采用201#1.0mm厚不锈钢覆膜磨砂板；
	米
	3.5
	

	3
	双层静音抽油烟机
	11KW
	功率：380V/11KW转速：720流量：25000-31000
	台
	1
	

	4
	双层静音抽油烟机
	3KW
	功率：380V/3KW转速：850流量：7500-9500
	台
	1
	

	5
	油烟净化器（含50角钢材质净化器支架3套）
	35000风量
	风量：35000功率：1800W
净化率为95%。
	台
	1
	

	6
	减震
	
	XHS，承载范围1000KG，自振频率2.4-3.0
	套
	3
	

	7
	风机控制箱
	11KW
	箱内配置断路器NXB3PD63，接触器CJX2-3210，电机保护器JD-5，端子TC603，按钮LA38
	台
	1
	

	8
	风机控制箱
	3KW
	箱内配置断路器NXB3PD32，接触器CJX2-1210，电机保护器JD-5，端子TC603，按钮LA38
	台
	1
	

	9
	消声箱
	2000*800*800
	采用1.2mm厚镀锌板制作，采用隔音棉消声，精工制造，外观光滑，抗压力强。
	米
	2
	

	10
	抽排管道
（含4套帆布材质软接）
	现场尺寸
	采用1.2mm厚镀锌板制作，含管道支架、吊杆、法兰、密封胶等
	平方
	140
	


6.确认方式：综合评分。

二、参加本次采购的企业应具备下列条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：以上资料必须齐全，复印件须加盖竞选单位公章。

    三、评分标准
	1
	投标报价30%
	30分
	按所有投标人投标报价的算术平均值为评标基准价，投标人的投标报价等于评标基准价的，得30分。投标报价计算公式：投标报价得分=(基准价／投标报价)* 30分*100%
	

	2
	技术指标和配置35%
	35分
	所投产品技术指标完全符合招标文件要求得35分，带★所投产品主要技术指标和配置技术指标和配置负偏离的一项扣5分。非★号参数不满足一项扣2分。扣完为止。
	以投标文件为准

	
3
	项目实施方案15%
	15分
	根据投标人项目实施中的生产组织计划、运输供货计划、人员安排、安装调试计划、质量保证、交货时间、培训服务等进行评审，优得15分，良得10分，中得5分，差或不提供不得分。
	

	4
	履约经历2%
	2分
	对投标人或制造商2017年以来的类似项目业绩进行评审：有1个类似业绩的得1分，最多得2分。
	需提供合同、验收报告。

	5
	售后服务16%
	16分
	根据投标人提供的售后服务进行评审：

有科学的售后维护内容、可行的服务方式、响应时间高效、维护目标明确，应急方案完善的得10分；

售后维护内容较为科学、服务方式一般、响应时间能满足采购需求、维护目标不够明确,应急方案较完整的得 4分；

售后维护内容不科学、服务方式差、响应时间长,应急方案缺失的得2分；

供应商未提供售后维护方案的不得分。
	

	6
	投标文件的规范性2%
	2分
	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	以投标文件为准


    四、报名时间及方式

现场报名，时间2021年1月11日上午10:30前（北京时间，如遇变更另行通知）

五、递交响应文件时间

符合条件且愿意参加采购的单位于2021年1月11日到采购地点递交响应文件。响应文件必须在上述时间前送达采购指定地点。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受。本次采购接受邮寄的响应文件。

六、采购时间及地点：2021年1月11日上午10:30（北京时间，如遇变更另行通知），内江市第一人民医院新区医院全科楼5楼会议室。

七、联系方式

采购人：内江市第一人民医院

通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 

邮编：641001

联系人：皮先生

联系电话：0832-2034673    

监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院                                             

2021年1 月6日

