内江市第一人民医院
冷冻探针、手术推床采购（第二次）
院内竞选公告
一、采购概况
1.采购单位：内江市第一人民医院
[bookmark: _GoBack]2.采购项目名称：冷冻探针、手术推床采购（第二次）项目
3.采购标段：本次院内竞选共二个项目
二、采购项目内容和要求
（一）冷冻探针（第二次）
数量：1个
最高限价：8万元/台
技术要求
1． 高温高压消毒灭菌后可重复性使用。
2． 可配合爱尔博多功能冷冻治疗仪CA使用，软性探针，长度900毫米，直径2.4毫米。
3． 用于呼吸纤支镜下冷冻取异物，冷冻活检，冻融灭活、止血、狭窄再通、异物摘除等适应性。
4． 使用二氧化碳作为制冷剂时最低制冷温度可达-69℃。
5． 可脚踏开关控制，操作方便
（二）手术推床（第二次）
数量：5台
最高限价：2.5万元/张
技术要求
1． 规格：推床全长≥1930mm，全宽≤663mm,高低升降范围≥340mm，产品重量≤73KG。
2． 床板距离地面高度最低位≤510mm，最高位≥850mm；
3． 背部升降系统：背板升降由气动弹簧控制，0～70度，无级操作；高低升降系统:  通过手动调节器伸缩的连杆机构。
4． 推床整体框架为钢制，部分为铝制材料，床板应为PP树脂材料制成
5． 侧护板：推车两侧都应安装树脂材料制成的护板，可以水平固定，侧护板上设有一次成型角度显示，可显示背板升起的角度。
6． 床边护栏可以水平固定，承重≥10kg,便于点滴穿刺。
7． 护栏上设有T形凹槽，方便管道通过护栏
8． 床下框架配置二段式托盘：托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有6个漏水孔，使用方便，托盘设置输液架收纳位
9． 滚轮：中控锁双面轮，四个直径≥150毫米滚轮，推车四角都要安装中控锁踏杆。
10． 装备独立的中心第五轮系统，方便推行，推车两侧都安装操作踏杆。
11． 具有一个可导电脚轮。
12． 转动护栏，护栏采用双重安全锁，即设置护栏开关以及防止护栏开关误操作的保险装置，护栏开关设置在足侧 
13． 转运床垫：表面材料：涤纶（聚酯），内芯材料：聚氨酯泡沫，防静电3折式构造，四角装有拉链，外部面料可水洗，在布料中导电性的线，可有效消除转运过程的静电产生
14． 输液架插孔：在推车四角各有一个输液架插孔，输液架可以被固定在插孔中。标配输液架，有输液架收藏孔
15． 配有氧气瓶支架，氧气瓶支架可以垂直或水平安装在转运车的头部。
三、竞选要求
1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。
3、提供服务承诺函。
四、报名要求
可采用网络报名，请符合条件且愿意参加竞选的单位将单位名称。所投项目名称、联系人、联系电话等信息发送到njyyjss@163.com。
报名截止日期：2021年 5月7日下午15：30。
五、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于2021年5月7日到竞选地点递交竞选文件。
六、竞选时间
2021年5月7日下午15：30（如遇变更另行通知）
七、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室
八、中选方式
符合以上要求，选取综合评分法为中选方式
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
联 系 人：曾先生
联系电话：13659077599
    监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院                                             
2021年4月30日
