内江市第一人民医院
两区医疗废物互联网+在线系统维护服务
项目采购公告

一、竞选概况
1.采购单位：内江市第一人民医院
2.采购项目名称：内江市第一人民医院两区医疗废物互联网+在线系统维护服务采购项目
3.采购项目内容：此次采购为内江市第一人民医院两区医疗废物互联网+在线系统维护服务采购项目，拟择优选择具有相关资质认证的商家，完成内江市第一人民医院两区医疗废物互联网+在线系统维护服务采购项目。
4.最高限价：11.78万元/年，有效期3年,合同一年一签。
5.中选方式：综合评分法。
二、参加本次采购的企业应具备下列条件
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
1.供应商应报送竞选资料（须加盖公章）、项目报价表（须加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料。
2.竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，均加盖竞选企业鲜章。
3.提供服务承诺函。
注：以上资料必须齐全，复印件须加盖竞选单位鲜章。
[bookmark: _Toc19867]三、★项目清单
	序号
	名称
	数量

	1
	医疗废物信息化管理平台配套设备维护
	1套

	2
	医废后台监管系统升级维护
	1套

	3
	医废智能统计系统
	1套

	4
	云服务费及系统维护费
	92个

	5
	三防热敏打印纸
	5000卷/年

	6
	医废信息化便携式设备配件
	6套



[bookmark: _Toc6734]项目技术参数要求
[bookmark: _Toc2383_WPSOffice_Level3]（一）★软件功能（保障已有软件功能的正常运行，满足后期升级需求）
1.医废智能收集系统：接收医废信息，数据自动生成。包含医疗废物的收集时间、地点、收集人员、交接人员、种类、重量等信息，以及医废处置中心的接运信息、运输人员信息、运输车辆信息、运输线路监控、处置中心复核入库、医废处置情况等从产生到处置全闭环信息。
2.软件通过4G通信系统，将医废收集、入库、出库等数据实时传送到医废监管平台，自动生成日报表、月报表、转移联单，提供统计分析所需的原始数据。
3.医废后台预警功能：产废科室重量与入库重量不一致预警，入库与出库重量不一致预警，处置重量不一致预警，同比差异过大预警，未收（科室）医废预警，泄露、破损预警，违规交接预警，入库超时预警，遗失预警，出库超时预警。
4.医废后台监管功能：各级监管部门、医疗卫生机构、医废处置中心实现数据互通互享，可进行历史查询、统计分析、后台管理等操作，通过在线数据分析规范废物收运环节的监督管理，监督各个必要的环节，使得突发事件第一时间可以到达管理高层，得到及时的指令和处理。
5.满足省市监管现行要求，如后期发生变化，须无条件升级满足要求，可实现与四川省卫生监督综合在线监测平台进行对接。
6.可实现与市级监管平台对接（需提供有市级监管平台维护单位盖章确认的证材料）。
7.可实现与内江市医疗废物处置厂对接，实现医疗废物全闭环（需提供内江市医疗废物处置厂盖章确认的证明材料）。

[bookmark: _Toc11794_WPSOffice_Level3]（二）★硬件参数（保障现有硬件的正常运行，如设备发生故障确需更换，需提供参数一致的硬件）
1. ★手持智能终端技术参数：
1.1 性能参数： Android 7.0操作系统，ARM Cortex-A53 64位四核处理器(1.3GHz)。1.2 设备储存： AM+ROM内存2GB+16GB，MicroSD (TF)卡可拓展内存不低于128GB。1.3 数据通讯：WLAN：双频2.4GHZ/5Ghz,支持IEEE 802 a/b/g/n协议 WWAN：2G：GSM（850/900/1800/1900MHz）3G：WCDMA（850/900/1900/2100MHz）4G：FDD-LTE（B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20） TDD-LTE（B38/B41）1.4 蓝牙：支持蓝牙2.1+EDR/3.0+HS/4.0+HS传输距离5-10米。1.5 GPS：支持GPS或者AGPS 。1.6 物理参数：整机尺寸178mm×78mm×24mm，整机重量＜500g ，显示屏	5.0英寸IPS彩色显示屏，分辨率720×1280，支持多点触控，屏幕有水或戴手套均可操作。1.7 电池容量：可选充电式聚合物电池（3.7V 4800mAh) 可拆卸，待机时间不低于350小时，工作时间不少于12小时，充电时间不大于4小时。1.8 扩展卡槽：PSAM x 2、Micro SIM卡x 1 、TF卡×1、POGO Pin x 11.9 通讯接口：Type-C USB x 1 ,支持OTG功能1.10 配备功用：扬声器(单声道)，麦克风，听筒，13个软硅胶按键，配备重力传感器，震动马达。1.11 语言/输入法：支持英文、拼音、五笔、手写输入,支持软键盘，支持简体中文、繁体中文、英语、韩国、日本、马来西亚、新加坡等国家的语言包。1.12 使用环境：工作温度	-20℃至55℃，储存温度-40℃至70℃，环境湿度5%RH--95%RH(无凝露)1.13 跌落规格：在操作温度范围内，6面均能承受1.5米高度30次跌落到混泥土地面的冲击1.14滚动测试：滚动连续1000次0.5m，6个面接触面滚动后依然稳定运行。1.15 防护等级：IP66。
手持智能终端数据采集功能要求：1条码采集：支持二维扫描条码类型PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite,Aztec Code,Data Matrix,QR Code,Micro QR Code,MaxiCode,Hanxin Code等。2摄像头：800W像素高清摄像头，支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄。3热敏一体打印：打印速度不低于70mm/s，打印点数384dots，打印纸宽度	58mm，打印纸直径	25mm，支持小票打印。
2.★蓝牙电子秤技术参数：1最大秤量范围：0-150kg。2最小感量：1-10g。3机身厚度：75mm。4电子秤总重量：4.5kg。5电池容量：4V4000mA。6使用环境：工作温度-10℃~40℃；相对湿度不小于90%RH（无冷凝）7使用电源：交流AC110V/220V（±15%），50Hz/60Hz（±1Hz）；直流USB:5V/1A（锂电池）。8储运温度：-25℃~+55℃。3.9通讯接口：标配RS-232C，标配无线蓝牙。
★暂存点视频监控参数要求：
1摄像机：支持日夜转换模式：ICR红外滤片式，数字宽动态，支持背光补偿，可选择区域。2图像尺寸：最大图像尺寸1280×960；帧率	50Hz:25fps(1280× 960,1280 × 720) 。3存储功能：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储。4接口：1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口。5智能报警：越界侦测；区域入侵侦测；移动侦测；动态分析；遮挡报警；网线断；IP地址冲突；存储器满；存储器错。
4.★三防热敏打印纸：热敏不干胶黄色打印纸，带医疗废物logo，55mm*30mm
[bookmark: _Toc9298]商务要求
★付款方式: 经采购人验收合格后一次性付清
2.★实施期限：自合同签订之日起3个工作日内完成。
3.服务地点：采购人指定地点。
4.售后服务要求：
4.1供应商须提供设立在项目所在地的售后服务机构或授权服务机构网点和服务电话及维修人员名单；
4.2所有产品免费质保期：至少一年。其中包括主机保修一年，电池保修一年。
4.3自故障报修起0.5个小时之内作出维修响应，6小时内到达维修现场，24小时内修复故障，如24小时内无法完成故障修复，须提供相应的备品、备件对故障设备进行替换，以保证系统正常运行（供应商提供针对本项目制定的售后保障措施）；
5.使用培训：响应产品安装调试实施完毕后，投标方必须提供设备及软件的免费培训，为招标人培训1名以上使用及维护人员，直至采购人使用及维护人员完全熟练掌握各类设备及软件使用，能独立地、熟练地完成设备管理维护工作，并能及时排除常见设备故障。 
四、评分明细表
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分依据
	得分

	
1
	
报价部分
	
20分
		
	


以本次有效的最低报价为基准价，报价得分=(基准价／报价)*20%*100。
	

	



2
	



技术部分

	



50分
	企业服务20分
	公司系统与内江市级平台无缝对接得10分，与内江市医废处置厂出具对接证明得10分。
	

	
	
	
	


技术参数30分
	投标设备技术参数完全满足竞争性磋商文件技术要求得30分。
带“*”号参数为重要参数，必须提供相关证明材料，无证明材料的视为不符合，带“*”号的技术参数每一项负偏离的则扣5分。
	

	



3
	



商务部分
	



9分
	2019年至今，投标人所投产品具有类似业绩的，1个得1分，最多得3分（提供合同复印件或中标通知书等证明资料）。
企业具备质量管理体系认证证书，中国高新企业证书，职业健康安全管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，中国节能环保产品证书，中国环境标志产品证书，AAA级信用企业证书每提供1个得1分，最高6分。
	

	

4
	

维护质保及售后服务部分
	

20分
	根据投标人针对本项目的质保及售后服务情况，提出的服务措施能满足招标人要求包括项目管理制度、项目建设资源配置、项目方案编制依据、产品介绍等。全部满足的得10分，缺少1项扣2.5分，扣完为止。投标人针对本项目提供服务与售后方案（包括售后服务网点机构清单、服务人员安排表、质量保证计划、培训方案等）。全部满足的得10分，缺少1项扣2.5分，扣完为止。
	

	
5
	
文件完整性

	
1分

	投标文件内容完整，符合招标文件要求的得1分，每缺一项内容扣0.2分，扣完为止。
	


五、递交响应文件时间
[bookmark: _GoBack]符合条件且愿意参加采购的单位于2022年1月25日上午10:30将响应文件送至内江市第一人民医院新区全科医师楼五楼会议室，逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受。
六、报名方式
现场报名，通过初步审查的供应商，根据通知在规定的时间内进行第二轮报价，供应商最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，将视为无效响应，不允许进入竞选环节。
根据国家疫情防控要求，处于中高风险地区的供应商不能参加此次竞选。
符合条件且愿意参加竞选的供应商于开选时到开选地点，必须提供48小时内核酸检测证明、疫情防控行程绿码后方能入场，并现场递交竞选文件，竞选全程必须佩戴口罩。
七、竞选时间
2022年1月25日上午10:30
八、联系方式
通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 
邮编：641001
组织部门：总务科
联系人：皮老师 
联系方式：13438662511 
监督部门：审计科
联系方式：0832-2155638
邮箱：njyyjss@163.com


内江市第一人民医院                                             
2022年1月19日

