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竞选邀请

本项目通过在内江市第一人民医院官网上发布公告的方式，邀请符合条件的供应商参与本项目的竞选。 

一、项目基本情况：

（一）采购人：内江市第一人民医院

（二）采购项目名称：内江市第一人民医院城南院区负载均衡设备采购项目
本次项目共分为一个包，概况如下：

	序号
	名称
	参数
	数量/单位
	项目最高总限价

	1
	内江市第一人民医院城南院区负载均衡设备采购项目
	详见服务项目及需求部分
	项
	11万元


供应商参加竞选应当具备的资格条件

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；


（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）本项目不接受联合体竞选；
（六）本项目规定的其他要求。
竞选文件的获取

（一）供应商可在医院官网获取竞选文件。
（二）本项目文件无偿获取。
开标时间及地点

时间：2022年8月8日10：00（北京时间）
地点：内江市第一人民医院全科楼5楼会议室。
五、联系人及联系电话

组织部门：信息科

联系人：杨老师 

联系方式：0832-2174828

监督部门：审计科

联系方式：0832-2155638

邮箱：njyyjss@163.com

供应商须知

一、适用范围 
本竞选文件的最终解释权归内江市第一人民医院所有。 
二、供应商的条件 
（一） 符合“竞选邀请”第二条规定的条件； 
（二） 按照竞选文件“竞选邀请”中第三条规定获取了竞选文件； 
三、竞选采购费用 
无论竞选采购的结果如何，供应商自行承担所有参加竞选活动有关的全部费用。
四、响应文件
（一）响应文件的语言 
采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准；如因未翻译而造成的废标，由供应商承担。

（二）联合体 
本项目不接受联合体参与竞选。 
（三）响应文件提供的证明材料 
1.响应文件的组成： 
1.1报价单

1.2法定代表人授权委托书
1.3承诺函

1.4技术应答表及商务要求应答表

1.5实施及服务方案 

1.6其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料（如未提供也不影响供应商响应文件的有效性）。

注： 1、响应文件所需提供的全部证明材料内容均须有效。 
2、以上每页资料必须逐页加盖公司鲜章并加盖骑缝章。 
（四）响应文件编制、签署 
响应文件应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。 

响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印,并在规定签章处逐一签字和加盖公章，其响应单位加盖公章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效，未按要求加盖公章、骑缝章视为无效响应。
   投标人应该按照格式报送3份投标资料、3份项目报价表、3份技术要求应答表，需加盖投标人公章。除投标报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的投标资料，否则视为无效投标。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的投标资料。
（五）响应文件的递交 
1.供应商应在递交响应文件截止时间前将响应文件招标现场提交；响应文件提交截止时间2022年8月8日10：00（北京时间）。 

2.超过截止时间的响应文件将不予接收。 
（六）评审 
1.本项目评审方法为：供应商响应文件在满足竞选文件全部资格、技术参数及要求的基础上，采用两轮报价的竞选方式，最低价者中选。

2.内江市第一人民医院对未中选原因不作任何解释，且提交的所有响应文件均不退回。 
（七）评定程序 
1. 接收响应文件 
供应商通过招标现场提交响应文件，采购人在监督人员监督的情况下拆封响应文件，没有按照要求的响应文件，采购人有权根据具体情况拒绝接收供应商的响应文件。

2.资格审查

评审小组对响应文件进行初步资格审查，初审不合格的按照无效响应文件处理，初审具体内容如下：


2.1响应文件未按照响应文件编制要求编制；


2.2响应文件中的资料未加盖供应商单位的公章；


2.3响应文件中法定代表人、委托代理人未签字；


2.4报价若高于最高限价；


2.5本竞选文件第三部分要求提供的资格要求证明材料。

3.技术参数审核

通过初步审查的供应商，评审小组按照第四部分规定的技术参数和要求对供应商响应文件进行审核，供应商提供的响应文件未满足第四部分规定的技术参数和要求，将视为无效响应，不允许进入第二轮报价环节。

4.第二轮报价

通过资格审查和技术参数审核的供应商可进入第二轮报价，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，将视为无效响应。

5. 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，该项目应再进行第二次公告采购。

资格要求证明材料

1、供应商应提交的资格证明材料

(1)具有独立承担民事责任的能力（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”，并加盖公章；

②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”，并加盖公章；   

③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”并加盖公章；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具有商业信誉证明材料：可提供书面承诺函并加盖公章；

(3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（供应商提供公司能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函并加盖公章）；

2、供应商其他类似效力要求的相关证明材料：

（1）法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内）；②复印件加盖公章。）

（2）代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①代理人身份证复印件；②在有效期内；③复印件加盖公章。）

（3）法定代表人授权书原件（法定代表人不参与而委托授权代表参与适用）或法定代表人身份证明原件（法定代表人参与而非委托授权代表参与适用）。

需求参数及服务要求

一、需求
送货上门，安装调试，保障核心业务系统不受影响，无缝切换升级应用交付网关系统，更换系统期间，保证有充分技术能力准备，意外风险造成损失由中标供应商供货厂家承担，业主方有追讨意外风险造成损失的权力。
参数规格

	技术指标
	指标要求

	硬件指标
	CPU
	64位4核

	
	内存
	8GB

	
	硬盘
	硬盘数量≥1，单块硬盘容量≥1T，支持选配SSD硬盘。

	
	★管理接口
	千兆电口/串行控制端口（RJ45)。

	
	★网络端口
	标配5个10/100/1000M RJ45以太网端口，增配4个SFP千兆光口满配光纤模块；

	
	
	支持1个网络扩展模块；
可选模块包括：2千兆电口+2千兆光口、4千兆电口、4千兆光口、4千兆电口+4千兆光口、8千兆电口、8千兆光口、2口万兆、4口万兆等不同类型网络模块

	
	★电源配置
	双电源，支持直流、交流；支持2N;

	
	★流量吞吐
	7.5G bps

	
	★TCP并发连接
	150万/秒

	
	★每秒连接新建
	4.1万/秒

	
	★液晶屏
	液晶屏显示设备信息

	服务器负载均衡

	★负载均衡算法
	支持：轮询、加权轮询、请求轮询、加权请求轮询、源地址哈希、源地址+Port哈希、URL哈希、最快响应、最小连接、加权最小连接、综合最优、顺序优先算法，UDP强制负载均衡，SNMP动态反馈算法；
其中请求轮询、源地址+Port哈希、UDP强制负载均衡，SNMP动态反馈算法四个算法提供截图证明 。

	
	★健康检查
	支持：ICMP、TCP、HTTP/HTTPS、HTTP-ECV/HTTPS-ECV、FTP、DNS、POP3、SMTP、IMAP、MySQL、Oracle、Radius、LDAP、Passive及脚本健康检查；
其中，Http健康检查支持多种方法，包括GET、HEAD、PUT、POST、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH等（提供截图）；
脚本健康检查Perl等编程语言脚本调用（提供截图）。

	
	★会话保持
	支持：源地址、SSL会话ID、RDP-Cookie、Http Header、Cookie-insert、Cookie-passive、URL、URL Part、QueryString参数等会话保持机制；
其中，Cookie Insert会话保持可以设置多个参数包括：Path、Domain、HttpOnly、 Secure参数（提供截图）。

	
	流量限制
	同客户访问端和真实服务器端交互时分别提供全面流量控制能力，支持最大并发、最大带宽限制。

	
	温暖上线
	新加入的真实服务器在上线保护期内缓慢接收业务请求;支持基于静默期、保护期、客户端请求递增幅度参数设置（提供截图）。

	
	★基于内容的应用交换
	可根据URL、QueryString、源\目的 IP、HTTP Header、HTTP内容等实现智能流量调度。

	
	失效保障机制
	提供两种失效保障机制：1.主应用池/备份应用池；2.支持自定义失效保障页面（提供截图）。

	
	应用层访问控制
	利用HTTP协议的报头和内容提供基于的请求和响应的双向策略控制方法；
支持内容交换、内容过滤、内容改写等策略控制手段。

	
	★可编程控制工具
	提供不少于三种的脚本编程工具：图形化脚本自动生成工具、图形化手工编辑工具、客户端脚本编辑工具（提供截图）。

	
	TCP 协议优化
	支持TCP 连接复用、TCP 单边加速功能。

	
	★SSL加速/卸载
	支持软件和硬件的SSL 卸载、双向数字证书认证、证书吊销列表联查；另外，支持国密算法(SM2-SM4)的SSL卸载。

	
	HTTP压缩
	支持GZIP / Deflate 压缩算法。 

	
	HTTP智能缓存
	基于HTTP对象类型和响应码选择策略的智能内容缓存，可使用内存或硬盘存储实现HTTP缓存。支持基于响应码、HTTP对象、缓存对象最大尺寸、缓存对象失效时间、缓存对象最大数目、内容存放介质、缓存空间大小条件进行设置。（提供截图）

	链路负载均衡
	★负载均衡算法
	至少支持10中选路算法：轮询、加权轮询、地理位置拓扑决策、链路顺序优先、最小延迟、最少连接、最少带宽算法、源IP哈希、源IP+Port哈希、目的IP哈希算法。

	
	★健康检测方法
	支持ICMP、脚本、Passive等方式的链路健康检查方式；
链路检查支持多链路目标健康检查，即当检测目标不是互联网链路的网关IP地址时，健康检查数据报文将通过所有链路进行探测，并判断不同链路的连通性（提供测试抓包截图）。

	
	★会话保持
	支持基于目的地址、源地址、源+目的地址；

	
	★出站/入站双向链路负载均衡
	结合全局负载均衡功能实现出站/入站双向的负载均衡，包括互联网用户访问本地站点和内网用户出网访问互联网的公共网站，进行双向的负载均衡决策。

	
	★全球地址库
	超过20万条全球地址库，依据国家、运营商、省/州、城市精细划分；并支持地址库的更新。

	
	原路径返回
	提供原路返回（Return to Sender）功能控制开关，实现基于连接路径的路由决策。

	全局负载均衡
	★负载均衡算法
	支持：轮询、加权轮询、拓扑决策、顺序优先、返回DNS（Return to DNS）、最小延迟（RTT）、最小连接、最小吞吐、最小负载等；

	
	★健康检测
	支持:ICMP、TCP、HTTP/HTTPS、HTTP-ECV/HTTPS-ECV、FTP、DNS、POP3、SMTP、IMAP、MySQL、Oracle、Radius、LDAP及基于脚本的健康检查；
支持基于设备Agent 获取健康状态。

	
	★会话保持
	支持基于源IP的会话保持算法；

	
	★全球地址库
	超过20万条全球地址库，依据国家、运营商、省/州、城市精细划分，可更新地址库。

	
	应用池管理
	应用池成员支持以主机和设备两种方式进行配置（提供截图）。

	
	★标准DNS功能
	提供完备高性能全功能的标准DNS 解析服务，支持：SOA、NS、MX、A、AAAA、CNAME、TXT、PTR、SRV记录解析。支持标准DNS功能，支持域管理、视图管理、Named配置文件管理功能，提供Web图行界面的配置（提供截图）。

	
	IP Anycast
	基于OSPF协议宣告不同路径的Metrix值，实现IP Anycast全局负载均衡。

	虚拟化
	★虚拟机版本
	提供专门的虚拟机版本，包括：OVA、OVF、 VMX、 QCow2 等虚拟机格式。可以被：VMWare , XEN , Qemu , KVM , Azure, Hyper-V 管理和调用。

	
	硬件虚拟化
	在设备上实现多虚拟应用交付网关部署， 每个虚拟机互相独立，有单独的管理界面。

	
	★弹性动态计算
	动态调节应用池资源，实现计算资源的弹性调度，高度感知业务状态的变化，内置事件触发器与后台虚拟机管理平台紧密集成，通过虚拟机管理中心弹性高度VM，不需要在虚拟机管理平台安装任何插件。

	安全防护
	★DDOS防护
	支持针对虚拟服务器提供DDos防护功能（提供截图），可以分别设置单一源地址及全部源地址的阈值参数。

	
	★网络防火墙
	支持网络防火墙功能，可根据源IP、源端口、目标IP、目标端口、协议、生效时间等参数制定访问控制策略,控制的动作行为包括：ACCEPT/DROP/REJECT/REDIRECT/LOG（提供截图）。

	
	★HTTP Flood攻击防御
	支持基于单一客户端源IP或整体客户端源IP范围、高级威胁特征、设置最大并发、最大HTTP请求速率阈值的Http Flood防护策略（提供截图）。

	
	★Web应用防火墙
	提供实时WAF检测功能，包括IPS和IDS功能提供http协议安全防护，可检测跨站脚本（XSS）和SQL注入等安全威胁，支持指定特征的数据保护，防止敏感信息泄漏。必须可以基于规则类型、规则ID范围、规则ID、规则描述、攻击特征（字符串外匹配、正则匹配）、搜索位置、风险级别进行配置（提供截图）。

	
	★支持国密算法的SSL 卸载功能
	除支持国际标准的SSL 协议和鉴权机制外，还需要支持国密算法(SM2,3,4)的SSL安全网关功能,。
可以基于负载均衡的前后端，实现国密/RSA混合加解密功能。例如，前端SSL使用国密算法套件，后端SSL使用RSA算法套件，反之亦然。提供截图证明。
必须与360国密专版浏览器互通。

	
	HTTP 协议清洗
	提供基于RFC2616标准的HTTP协议过滤，确保有效合规的请求送达服务器，过滤非法请求（提供截图）。

	设备高可用
	★部署模式
	支持主备（Active-Standby）和多主（ActiveN，N≥2），高可靠部署方式，实现N+M集群方式。 

	
	★故障检测方式
	支持基于心跳包、网络端口、IP 以及系统的CPU、内存、硬盘等指标作为故障切换的触发条件；同时支持“与”“或”等多种条件的组合功能（提供截图）。

	
	★端口聚合
	支持balance-alb、active-abckup、balance-xor、broadcast、803.3ad、balance-tlb、balance-rr配置方法（提供截图）

	
	★会话连接表同步
	基于虚拟服务器为单元，将主机的实时会话连接表自动镜像到备机，确保切换的时候不会中断业务。

	运维管理
	★用户管理
	可以为不同的用户分配基于端口管理、路由管理、虚拟服务器管理、应用池管理、健康检查管理、WAF规则管理、NAT管理、设备基本信息管理、SNMP管理、全局负载均衡的健康检查管理、节点设备管理、地理拓扑管理、虚拟服务器管理、标准DNS服务管理等不同的功能权限（提供截图）。

	
	★会话连接表管理
	通过Web界面可以看到包括源IP、源端口、源MAC、目标IP、目标端口、目标MAC、本地IP、本地端口、本地MAC、协议、输入端口、输出端口、超时时间、调用次数等信息。同时会话连接表可以实时导出到syslog服务器。（提供截图）

	
	★实时状态监控
	通过web界面可以看到每个虚拟服务器IP地址及其对应的真实服务器的各种状态：包括真实服务器的UP/DOWN；虚拟服务器和真实服务器的并发连接、新建连接、http请求速率、请求流量、响应流量、CPU使用率、内存使用率等（提供截图）。

	
	★密码复杂度管理
	针对每个用户可以独立设置密码复杂度策略；策略要包括口令长度、口令字符组合（大小写字母\数字\特殊字符）、定期修改密码等安全策略（提供截图）。

	
	SNMP支持
	支持SNMP v2/v3 、SNMP Trap功能 

	
	设备管理
	提供针对系统核心进程手工干预的操作（重启/关闭），

提供系统核心进程的实时监控状态，包括各个进程对CPU和内存等资源的使用情况。同时允许设置资源占用阈值，自动干预进程管理（提供截图）。

	
	★设备集中管理
	支持管理平台集中管理。

	
	★API编程接口
	提供基于JSON消息的Restful  API , 
提供Plug-in插件支持Open Stack Neutron 1.0/2.0 网络扩展LBAAS 配置管理。

	
	★网络诊断工具
	Web图形界面支持ping、traceroute、tcpdump、netstat、iostat、pktdump、sar、GratuitousARP_update、arpping、ndisc6、wget、curl、dig功能。

	网络功能
	★基本网络功能
	VLAN 802.1Q; 链路聚合 802.3ad ; STP、RSTP; 静态路由协议；动态路由协议: RIP v1/v2/ng ; OSPF v1/v2/v3；BGP； 策略路由，支持二层数据转发，支持通过Web图形界面针对MAC地址表、ARP表及路由表实现增加、删除、修改功能。

	
	★IPV4/IPV6双协议栈
	支持IPV4/IPV6双协议栈同时工作；支持IPV4/IPV6地址转换；支持前缀地址转换，地址池，IPV4和IPV6混合环境下的四七层服务器负载，链路负载，健康检查功能。

	
	动态地址分配功能
	支持DHCP协议，可实现IPV4和IPV6协议的DHCP，支持子网、IP池、网关、DNS、租约时间的设置；支持IPV6路由通告功能。

	
	PPPOE协议
	支持通过PPPOE协议拨号获取动态IP等。

	
	DNS64功能
	可实现IPV6网络通过域名方式访问IPV4网络时自动域名解析和地址转换功能。

	数据报表
	★日志管理
	详细保存：系统日志、审计日志、规则日志、安全日志信息，可独立设置审计日志、API日志、ACL日志、CC防护日志、HTTP协议清洗日志、WAF日志、脚本规则日志、其他日志的存储配额、最大保存天数、写入磁盘最大速率等参数（提供截图）。

	
	★统计报表
	提供设备运行状态（CPU/内存等），基于虚拟服务器和真实服务器的流量/在线并发连接/新建连接速率/Web请求速率等信息的报表统计功能。同时报表可以导出为图片/csv/pdf等格式。

	
	数据分析
	可以向多设备集中管理系统提供数据，在多设备集中管理中可实现数据挖掘功能，包括： 
应用日志采集（访问日志和安全事件日志）

综合趋势分析（实时访客、阶段分析、访问明细）
服务质量分析（应用性能分析、应用异常分析）
安全攻击分析（攻击类型、攻击热点、攻击来源）

受访分析（受访页面、受访域名、下载内容、文件类型）
访客分析（访客主机、地域分布、停留时间、爬虫抓取）
来源分析（访问来源、搜索引擎、搜索关键字、外链分析）
（提供截图）

	产品资质
	品质量认证
	中国国家强制性产品认证CCC证书（官网截屏）

	
	进网许可证
	电信设备进网许可证（官网截屏）

	
	IPv6认证证书
	提供IPv6 Ready Logo Phase-2金牌认证证书（官网截屏）

	
	专利
	必须提供弹性资源调度相关专利


三、服务要求       

1、质保期壹年，自采购人验收合格之日起起算。
2、质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后24小时内响应到场，48小时内完成维修或更换，更换的配件必须为全新的原装件。
3、供应商须指派专人负责售后服务相关事宜。                                                                                                         

竞选项目报价表

我单位作为供应商,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等）

	服务项目
	竞 选

单 价
	竞 选

数 量
	竞 选

金 额
	第二轮报价（此竖列请勿提前填写，为竞选当天宣读第一轮报价后现场填写）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	大写合计
	
	
	
	万   仟   佰   拾  圆整  

	小写合计
	
	
	
	

	
	
	
	
	日期：

	
	
	
	
	签字：


注：应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。所有报价均用人民币表示，单项报价不得超过单价限价。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称 （盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：    年   月  

