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遴选邀请

本项目通过在内江市第一人民医院官网上发布公告的方式，邀请符合条件的供应商参与本项目的遴选。 

一、项目基本情况：

（一）采购人：内江市第一人民医院
（二）采购项目名称：麻醉科一批耗材采购项目（第二次）

（三）本次项目共分为1个包。采购内江市第一人民医院医疗耗材配送服务商（配送服务期1年），概况如下：

	序号
	标的名称
	规格
	单位
	数量
	最高限价（元）
	备注

	1
	一次性使用麻醉呼吸管路
	详见技术参数部分
	套
	按计划
	最高挂网单价限价60.27元
	首轮报价不能超过最高限价，超过视为无效响应

	2
	吸氧麻醉面罩
	详见技术参数部分
	个
	按计划
	最高挂网单价限价29元
	首轮报价不能超过最高限价，超过视为无效响应

	3
	热湿交换器
	详见技术参数部分
	个
	按计划
	儿童型最高挂网单价限价58元
	首轮报价不能超过最高限价，超过视为无效响应

	
	
	
	
	
	成人型最高挂网单价限价55元
	

	4
	一次性使用连接导管
	详见技术参数部分
	根
	按计划
	最高挂网单价限价5.5元
	首轮报价不能超过最高限价，超过视为无效响应

	5
	气管插管
	详见技术参数部分
	支
	按计划
	最高挂网单价限价11元
	首轮报价不能超过最高限价，超过视为无效响应

	6
	一次性使用口咽通气道
	详见技术参数部分
	支
	按计划
	最高挂网单价限价7元
	首轮报价不能超过最高限价，超过视为无效响应

	7
	一次性使用麻醉穿刺包
	详见技术参数部分
	包
	按计划
	最高挂网单价限价84.94元
	首轮报价不能超过最高限价，超过视为无效响应

	8
	一次性使用麻醉穿刺包
	详见技术参数部分
	包
	按计划
	最高挂网单价限价30元
	首轮报价不能超过最高限价，超过视为无效响应

	9
	一次性使用麻醉穿刺包
	详见技术参数部分
	包
	按计划
	最高挂网单价限价28元
	首轮报价不能超过最高限价，超过视为无效响应

	10
	鼻咽通气道
	详见技术参数部分
	支
	按计划
	最高挂网单价限价24元
	首轮报价不能超过最高限价，超过视为无效响应

	11
	一次性使用全麻组件
	详见技术参数部分
	包
	按计划
	最高挂网单价限价82.70元
	首轮报价不能超过最高限价，超过视为无效响应

	12
	一次性使用全麻组件
	详见技术参数部分
	包
	按计划
	最高挂网单价限价145元
	首轮报价不能超过最高限价，超过视为无效响应

	13
	一次性使用连接管
	详见技术参数部分
	根
	按计划
	最高挂网单价限价6.5元
	首轮报价不能超过最高限价，超过视为无效响应

	14
	麻醉面罩
	详见技术参数部分
	支
	按计划
	最高挂网单价限价108元
	首轮报价不能超过最高限价，超过视为无效响应

	15
	医用喉罩
	详见技术参数部分
	支
	按计划
	最高挂网单价限价146元
	首轮报价不能超过最高限价，超过视为无效响应

	16
	一次性密闭式吸痰导管
	详见技术参数部分
	支
	按计划
	最高挂网单价限价78.4元
	首轮报价不能超过最高限价，超过视为无效响应

	17
	多功能气管插管
	详见技术参数部分
	支
	按计划
	最高挂网单价限价100元
	首轮报价不能超过最高限价，超过视为无效响应

	18
	加强型气管插管
	详见技术参数部分
	支
	按计划
	最高挂网单价限价126元
	首轮报价不能超过最高限价，超过视为无效响应

	19
	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件
	详见技术参数部分
	包
	按计划
	最高挂网单价限价90元
	首轮报价不能超过最高限价，超过视为无效响应

	20
	一次性医用温度传感器探头
	详见技术参数部分
	根
	按计划
	最高挂网单价限价150元
	首轮报价不能超过最高限价，超过视为无效响应

	21
	一次性使用血压传感器
	详见技术参数部分
	个
	按计划
	最高挂网单价限价189元
	首轮报价不能超过最高限价，超过视为无效响应

	22
	双腔支气管插管
	详见技术参数部分
	支
	按计划
	最高挂网单价限价900元
	首轮报价不能超过最高限价，超过视为无效响应

	23
	双腔支气管插管
	详见技术参数部分
	支
	按计划
	最高挂网单价限价540元
	首轮报价不能超过最高限价，超过视为无效响应


供应商参加遴选应当具备的资格条件

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）供应商必须为四川阳光采购平台备案企业；

（六）本项目不接受联合体；
（七）本项目规定的其他要求。
遴选文件的获取

获取文件的时间期限（即报名时间）：

截止至2023年4月9日16:30节假日除外，逾期不予办理
（二）遴选文件获取方式及报名方式：自本项目公告发布之日起，供应商自行进入内江市第一人民医院门户网站，自行下载公告附件中的《报名登记表》，并按相关要求填写信息，将报名资料发送至njyyjss@163.com

（三）本项目遴选文件无偿获取。
遴选时间及地点

时间：2023年4月10日15:30
响应文件现场提交地点：内江市第一人民医院新区全科医师楼三楼设备科（地点待定）。

请在规定的时间内将响应文件递交至指定地点，逾期送达或不符合遴选文件相关规定的响应文件恕不接受。本次不接受邮寄的响应文件。
五、联系人及联系电话

组织部门：设备科

联系人：曾老师 

联系方式：0832-2410307
监督部门：审计科

联系方式：0832-2155638

邮箱：njyyjss@163.com
供应商须知

一、适用范围 
本遴选文件的最终解释权归内江市第一人民医院所有。 
二、供应商的条件 
（一） 符合“遴选邀请”第二条规定的条件； 
（二） 按照遴选文件“遴选邀请”中第三条规定获取了遴选文件。 
三、遴选采购费用 
无论遴选采购的结果如何，供应商自行承担所有参加遴选活动有关的全部费用。
四、响应文件
（一）响应文件的语言 
采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准；如因未翻译而造成的废标，由供应商承担。

（二）联合体 
本项目不接受联合体参与遴选。 
（三）响应文件提供的证明材料 
1.响应文件的组成： 
1.1评分要素索引表；

1.2报价单；

1.3法定代表人授权委托书；
1.4承诺函；

1.5技术应答表及商务要求应答表；

1.6实施及服务方案；

1.7对应综合评分表具体要求提供能够提供的相关承诺或证明材料如未提供也不影响供应商响应文件的有效性）； 

1.8其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料（如未提供也不影响供应商响应文件的有效性）。
注：1、响应文件所需提供的全部证明材料内容均须有效； 
2、以上每页资料必须逐页加盖公司鲜章并加盖骑缝章。 
（四）响应文件编制、签署 
响应文件一式 3 份（其中正本 1 份、副本 2 份）,响应文件封面上标注“正本”、 “副本”字样，注明项目、项目名称和供应商名称。

供应商应在仔细阅读遴选方案内容的基础上编制针对本项目的响应文件。格式要求见第六部分内容，对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。 

若正本与副本内容出现差异时，则以正本为准；副本可用正本的复印件。 

响应文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。 响应文件的打印和书写应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。 

响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印,并在规定签章处逐一签字和加盖公章，其响应单位加盖公章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效，未按要求加盖公章、骑缝章视为无效响应。

响应文件应统一使用 A4 幅面纸印制，逐页编目编码以方便评审小组查阅。 
（五）响应文件的密封和标注 

供应商应将其响应文件用密封袋密封，并在封口处加盖单位公章；若不满足以上要求，将有可能拒收其响应文件。 

在密封袋封面上注明项目名称、编号、供应商名称、及“响应文件”字样 。

如果未按前款规定密封和标记，采购人对响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝，并退回供应商。 
（六）响应文件的递交 
1.供应商应在递交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点； 
2.超过截止时间送达的或未按要求密封的响应文件将不予接收。 
（七）评审 
1.本项目评审方法为：综合评分法。综合评分法是指响应文件满足遴选文件全部资格、技术要求且评分最高的供应商为中选候选人的评审方法； 
2.内江市第一人民医院对未中选原因不作解释，且提交的所有响应文件均不退回。 
（八）评定程序 
1. 接收响应文件 
供应商签到、递交响应文件，并当众接受检查（响应文件的数量、封装、标注等是否规范），没有按照要求进行密封和标识的，采购人有权根据具体情况拒绝接收供应商的响应文件。采购人在监督人员监督的情况下，开封所有响应文件。

2.评审小组对响应文件进行初步资格审查，初审不合格的按照无效响应文件处理，初审具体内容如下：


2.1响应文件未按照响应文件编制要求编制；


2.2响应文件中的资料未加盖供应商单位的公章；


2.3响应文件中法定代表人、委托代理人未签字；


2.4报价若高于最高限价；


2.5本遴选文件第三部分要求提供的资格要求证明材料。
3.针对通过初步审查的供应商，评审小组按照第五部分规定的评审办法综合进行打分，并计算综合得分，评审小组根据综合得分情况，由高到低进行排序，评分最高的供应商为中选候选人。综合得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按服务方案得分高低顺序排列。得分、报价和服务方案得分均相同的，由采购人自行确定；

4.在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，内江市第一人民医院将视具体情况继续采购活动；
5.内江市第一人民医院将向中选供应商发出中选通知书，中选供应商在中选公告发出后3日内，按照本遴选文件附件合同拟定合同并传至的邮箱：njyysbk@163.com。格式为：“中选供应商名称+项目名称合同”； 
6. 供应商应当书面澄清、说明或者更正；

7.在评审过程中，供应商响应文件实质性符合遴选文件要求的前提下，评审小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。 
资格要求证明材料

供应商参加遴选应当具备的资格条件：

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）供应商必须为四川阳光采购平台备案企业；

（六）本项目不接受联合体；
（七）本项目规定的其他要求：

产品所涉及逐级授权经销商和厂家的企业法人营业执照；

产品所涉及逐级授权经销商的医疗器械生产（经营）许可证或生产（经营）企业备案表：
一类医疗器械：厂家第一类医疗器械生产备案凭证、第一类医疗器械备案凭证、第一类医疗器械备案信息表；

二类医疗器械：厂家医疗器械生产许可证，所涉及经销商第二类医疗器械经营备案凭证，中华人民共和国医疗器械注册证；

三类医疗器械：厂家医疗器械生产许可证，所涉及经销商医疗器械经营许可证，中华人民共和国医疗器械注册证；

参选的医疗器械须在提供的第二类医疗器械经营备案凭证、医疗器械经营许可证的经营范围中；
委托授权书（逐级）；

法定代表人授权委托书和身份证复印件；

符合国家最新《医疗器械分类目录》要求注册的医疗器械产品注册证或备案凭证；

6.响应文件中提供的文件、证照须真实、有效，如发现响应文件中存在造假行为，则视为无效响应。
采购项目技术、服务要求及其他商务要求

产品技术要求
1.一次性使用麻醉呼吸管路

(1).呼吸管路由管路、转换接头、Y型件、机器端接头组成；

(2).转换接头采样口是符合GB/Y1962.1-2001规定的6:100的内圆锥接头;Y形件与转换接头的连接口是一个符合YY1040.1规定的22mm外或15mm内同轴圆锥接头或15mm内圆锥的接头;抗静电呼吸管路与其连接一体的组件应符合GB9706.1-2007中39.3b规定的静电预防要求；

(3).呼吸管路经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10ug/g。

2.吸氧麻醉面罩

(4).产品由罩壳 锥套 、密封垫、充气口组成；

(5).挂钩不得断裂或严重变形；

(6).充气口内圆锥度应符合GB/T1962.1-2001的规定为6:100;锥套应符合YY1040-2003中规定的15mm外圆锥接头或22mm内圆锥接头;接头应符合YY1040.1-2003中规定的15mm外圆锥接头；

(7).环氧乙烷灭菌，其残余量应不大于10ug/g。

3.热湿交换器

(8).由塑料罩壳、高效过滤材料组成；

(9).病人端的接头符合YY/T1040.1-2015的15mm内圆锥或22mm外圆锥接头;机器端接头符合YY/T1040.1-2015的15mm外圆锥或22mm内圆锥接头;辅助接头符合GB/T1960.1-2016的6：100(鲁尔）内圆锥接头；

(10).经环氧乙烷灭菌，其残余量应不大于10mg/kg；

4.一次性使用连接导管

(11).由导管和接头组成；长度1m-5m。

5.气管插管

(12).适用于临床人体建立临时呼吸通道时使用；管体弧度与人体解剖结构高度吻合；

(13).接头标准：15mm外圆锥并嵌有活动连接环；

(14).充气阀标准：鲁尔接头标准；不含DEHP。

6.一次性使用口咽通气道

(15).按照型号分为普通型，透明型；由通气道和咬口处牙垫组成；

(16).在口颊部分施力保持不变形；内腔应保持畅通；

(17).无菌，采用环氧乙烷灭菌，残留量应不大于10μg/g。

7.一次性使用麻醉穿刺包

(18).神经阻滞针1支：0.7*90mm或0.9*90mm（斜刻游）；医用不锈钢+K树脂，针管上设有刻度和游标装置，手术穿刺前凭游标准确标识穿刺深度，长度50-200mm可以定制；

(19).药液过滤器1个：颜色为蓝色；PE材质；

(20).玻璃注射器5ML：材质为无色硅硼铝玻璃；

(21).无菌注射器2支：1ML和20ML各一支；胶塞为橡胶材质、推杆及注射器外套为聚丙烯；

(22).针头4支:6#/7#/16#针头各一支，0.5*38mm一支；钢针材质为不锈钢、针座及针管保护套为聚丙烯；

(23).消毒刷3支：消毒刷海绵为海绵，刷把为ABS；

(24).敷料贴2个：5*7cm；材质无纺布挂胶；

(25).洞巾1块：60*60cm（8*8cm洞口）一块；材质为聚丙烯、聚乙烯；

(26).橡胶手套1双：7.0#/7.5#两个规格根据需求自选；材质为天然橡胶；

(27).纱布块3块；5*6cm三块；材质为医用纱布；

(28).治疗巾2块：40*40cm两块；材质为聚丙烯、聚乙烯；

(29).材质为复合膜加特卫强，不易破损，透气阻菌性能好，环氧乙烷残留量低。

8.一次性使用麻醉穿刺包

(30).麻醉导管：进口医用级PA材料,弹性韧性优异，抗断裂能力强，抗断裂力大于25N；尖端20mm出药口均匀分布3个出药侧孔，尖端环绕出药，安全快速阻滞规格1.0*800mm，病人端250mm内有10mm间隔刻度标识；

(31).硬膜外穿刺针：医用不锈钢制造，规格1.6/1.8*80mm，锋利度控制在10-15N，特殊工艺处理刃口，刃口防止切割导管设计；穿刺针锋利程度可按照医师使用习惯进行“私人定制”，长度定制范围80-200mm可定制，有10mm刻度间隔标识；

(32).过滤器：滤除精度2μm药液过滤器，0.5μm空气过滤器；

(33).负压测试装置：可按照医师使用习惯，选配5ml低阻力注射器、5ml玻璃注射器、5ml示压型注射器；

(34).真空包装，双层托盘，辅料与器械分隔放置，防止交叉污染，保证使用安全。

9.一次性使用麻醉穿刺包

(35).腰椎穿刺针I型：医用不锈钢制，规格0.5/0.7/0.9*90mm，穿刺力＜2N，采用斜面设计，三面斜口对神经伤害小，穿刺力、长度、规格支持需求定制；

(36).过滤器：滤除精度2μm药液过滤器；

(37).真空包装，双层托盘设计，器械与辅料分隔放置，防止交叉污染;产品辅料配置多样可组合选择，满足临床不同使用需求。

10.鼻咽通气道

(38).翼缘型由管体组成；

(39).通气道的规格小于或等于6.0时，其实际内径应为标称内径±0.15mm；规格大于或等于 6.5时，其实际内径应为标称内径±0.20mm，标称内径。通气道的规格小于或等于6.0时，其实际外径(OD)应为标称外径±0.15mm，规格大于或者等于6.5时，其实际外径应为标称外径±0.20mm；

(40).接头(若有)：接头的机器端应为符合YY/T1040.1-2015标准规定的15mm外圆锥接头。接头与通气道应连接牢固，在拉力作用下二者不得分离；

(41).斜面：所有通气道咽端都应有一个50º±15º的斜面，当从鼻端沿凹面朝咽端方向观察时，斜面应向左开口；弧度：通气道规格小于等于6.0为直型，大于等于6.5可以是直形也可以是弧形；弧形通气道的圆弧半径应为(140±20)mm；

(42).刻度线(若有)：刻度线应从咽端开始标记，相邻刻度线之间的间距为10mm，刻度线之间的允差为±1mm；

(43).通气道应无菌；经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g；

(44).耐弯曲：通气道在使用进程中不得因弯曲而造成死折。

11.一次性使用全麻组件

(45).气管插管：1支;气管插管固定器：1支 、柔软的海绵与脸部贴合。

(46).医用咬合器：1个，大、中、小三个型号可供选择；低密度基乙烯材质;手动吸痰管：2支，6#-16#（任选一个规格），PVC材质；

(47).口咽通气道：1支;一次性视频喉镜片：1个、PC透明材质；

12.一次性使用全麻组件

(48).加强型气管插管：1支;气管插管固定器：1支，柔软的海绵与脸部贴合。

(49).医用咬合器：1个，大、中、小三个型号可供选择，低密度基乙烯材质;手动吸痰管：2支，6#-16#（任选一个规格），PVC材质；

(50).口咽通气道：1支;一次性视频喉镜片：1个，PC透明材质；

13.一次性使用连接管

(51).由PVC管、鲁尔接头、接头、三通阀、插片、护帽组成。

14.麻醉面罩

(52).内窥镜式：由接头、波纹管、单向阀、密封盖、插孔帽、挂钩、罩壳、气囊、牙垫组成。选配配件：固定带；

(53).适用于医用气体输入。麻醉诱导、麻醉复苏及机械通气等；

(54).接头应符合YY/T1040.1-2015标准规定的15mm外圆锥接头；

(55).应具有:鼻腔操作孔与口腔操作孔，通气同时可进行纤支镜、胃镜等检查操作；牙垫设计，牙垫与面罩采用扣合方式；波纹管，连接呼吸管路进行气体输送，可多方向旋转便于放置。

(56).硅胶帽孔径应有5mm、10mm、12mm等规格孔径；

15.医用喉罩

(57).普通型，硅胶材质，生物安全性高；

(58).接头标准：15mm外圆锥；

(59).充气阀标准：鲁尔接头标准；

(60).通气腔病人端无栅栏，可通过纤支镜。

16.一次性密闭式吸痰导管

(61).吸痰管管身应呈无色、透明或半透明，吸痰管上每1cm为一刻度，刻度应清晰，内、外表面应光滑，应无不规则现象;施加压力，管身应不发生扁瘪；

(62).吸痰管与手柄接头之间施加拉力，连接处不松动;

透明护套与四通接头、四通、手柄接头之间、连接管与清洗管座、清洗弯头之间分别施加拉力，连接处不松动；

小儿接头与四通接头应配合紧密，且不脱幕并易于拆除；

(63).气管插管接头、呼吸回路接头、气切接头应符合YY1040.1-2015中通用的15mm规格的接头的要求；小儿接头、波纹管应符合YY1040.1-2015中通用的22mm规格的接头的要求；

(64).负压控制手柄：反复按压手柄可恢复；反复滑动滑轮开关无异常；自锁式按钮旋转按压可恢复；

(65).若有双工位控制开关应推拉顺畅、易于操作。双工位控制开关在关闭状态下应无泄漏；旋转式按钮，应旋转顺畅，易于操作。

(66).本产品采用环氧乙烷灭菌，灭菌后环氧乙烷残留量应≤10ug/g。

17.多功能气管插管

(67).给药型由主体管、机器端接头、给药接头、主体管套囊、给药套囊、指示气囊、连接管、单向阀、充气管及吸痰孔、导芯（选配）组成；

(68).主体管段外圆弧弯曲半径为140mm±20mm；主体管应有侧孔，其截面积应不小于主体管内横截面积的80%； 

(69).气管插管管体应无扁瘪现象发生；主体管套囊与指示气囊都应能承受正压不破裂；套囊表面应有分布不规则的给药孔；               

(70).气管插管的各连接部位在施加拉力下，各连接处不得分离；气管插管应有刻度线，距病人端20cm开始，刻度线之间的间隔应为2cm±0.1mm；

(71).机器端接头应符合YY/T1040.1-2015中15mm外圆锥接头的要求；给药接头、单向阀接头应符合GB/T1962.1-2015中6%（鲁尔）内圆锥接头的要求。

(72).应无菌；环氧乙烷残留量不大于10μg/g。

18.加强型气管插管

(73).适用范围：用于临床麻醉或急救时建立人工气道用；

(74).接头标准：15mm外圆锥标准锥度

(75).充气阀标准：鲁尔接头标准；

(76).管体弧度与人体解剖结构高度吻合，

(77).不含DEHP 。

19.一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件

(78).普通型：进口医用级PA材料；尖端环绕出药；规格1.0*800mm，尖端20mm出药口均匀分布3个出药侧孔，病人端有刻度标识，抗断裂力大于25N；

加强型：内置钢丝抗打折，尖端柔软，尖端20mm出药口均匀分布3个侧孔，规格1.0*800mm，有360°环周刻度标识，病人端250mm内有10mm间隔刻度；稀疏段“观察窗”设计；

(79).硬膜外穿刺针：医用不锈钢制造，规格1.6*80mm，锋利度控制在10-15N，刺顺畅手感清晰，麻醉导管易于置入，特殊工艺处理刃口，刃口防止切割导管设计；穿刺针锋利程度可按照医师使用习惯进行“私人定制”，长度定制范围80-200mm可定制，有10mm刻度间隔标识。

(80).腰椎穿刺针：规格0.5*113mm，腰穿针锋利度＜2.5N，笔尖型腰椎穿刺针；

(81).过滤器：滤除精度2μm药液过滤器，0.5μm空气过滤器；

(82).负压测试装置：可按照医师使用习惯，选配5ml低阻力注射器、5ml玻璃注射器、5ml示压型注射器。

(83).真空包装，双层托盘，辅料与器械分隔放置，防止交叉污染，保证使用安全。

20.一次性医用温度传感器探头

(84).体温探头的插头由聚氯乙烯（PVC）制成，插头内金属部分和电缆线由铜制成，包塑层由聚氨酯（PU）制成，温度传感器由铂金制成。

21.一次性使用血压传感器

(85).压力范围为-50-300mmHg

(86).在传感器所规定的激励电压和频率下的激励阻抗：2300Ω±10%；具有一定公差的传感器信号输出阻抗：300Ω±10%；

(87).电缆长度：30cm±20％；

(88).血压传感器的容积排量为1000~3000mm³/100mmHg；零点热效在±0.3mmHg/℃范围之内；血压传感器的激励来自于直流（DC）到5000Hz，且处在4V~8V（rms）的范围。

22.双腔支气管插管

(89).支气管堵塞器导管与保护壳扣合应牢固，不分离；气管插管接口的病人端应符合 YY / T 1040.1-2015规定的15mm内圆锥接头；呼吸回路接口的机器端应符合 YY / T 1040.1-2015规定的15mm外圆锥接头；

(90).纤维镜插孔的直径应3.0mm±0.1mm；

(91).带帽导管座的接头应符合 GB/T 1962.1-2015规定的6%（鲁尔）内圆锥接头的要求；

(92).充气管的外径应不超过3.0mm；充气管的自由端用单向阀密封，在任何情况下，都应能与符合 GB/T 1962.1-2015标准规定的6:100（鲁尔）外圆锥接头配合；

(93).固定夹在支气管堵塞导管固定后，导管不应沿轴向滑动；

(94).连接牢固度关节式连接器上盖与关节式连接器下盖之间、关节式连接器下盖与气管插管接口之间、支气管堵塞导管与堵塞导管三通之间、堵塞导管三通和充气管之间、支气管堵塞导管与带帽导管座之间应连接牢固，各连接处不得松动或脱离；

(95).支气管堵塞导管的刻度线从病人端开始每隔10cm为一个刻度值，第一个刻度标记距病人端为10cm，刻度线的精确度应为标称刻度的±0.5cm；

(96).环氧乙烷残留量应不大于10ug/g ；

23.双腔支气管插管

(97).接头标准:15mm外圆锥；

(98).充气阀标准：鲁尔接头标准；

(99).可交替实现单双侧肺通气；

(100).支气管段内腔呈圆形，内径达最大化，便于纤支镜通过。
二、商务要求
1、交货期及地点

（1）交货期：每次配送时间必须严格按照采购人配送通知执行，中标人应于收到通知后2小时内响应。急救耗材的配送时间不应超过4小时，一般耗材原则上的配送时间不应超过2个工作日。

（2）交货地点：内江市第一人民医院指定地点。

2.付款方法和条件

（1）结算方式：货款按实结算且由双方协商决定

（2）成交价格包含成本、运输、包装、培训、配送、伴随服务、税费及其他附加费用。

3.供货期限：合同签订后一年，采购数量以实际使用量为准。

4.医用耗材质量保证

（1）中标人须提供原厂生产的未曾使用过的、全新的合格的货品（含配套配件等），表面无划伤、无破损痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的合法权利。

（2）中标人所提供货品须符合或优于国家（行业）标准、本项目招标文件要求及投标文件响应内容。当投标文件响应内容与招标文件要求不一致时，以投标文件响应内容为准。当投标文件响应内容与国家标准、行业标准（若有）不一致时，以较高标准为准。

（3）中标人提供货品的设计技术专利、外形专利等均应符合我国有关法律法规及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与采购人无关。

（4）中标人保证其提供货品的安全可靠性。在正常使用下不应对使用者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对使用者造成损失的，由中标人承担相应责任。

（5）中标人应保证所供耗材原产地真实，医用耗材是全新的、未使用过的，质量符合国家标准（在无国家标准时，符合行业标准），不得以假充真，以次充好，确保临床医疗安全。如出现质量问题，中标人负责按照采购人要求办理退货并承担因耗材质量导致的经济和法律责任。送货时，需向采购人提供以下资料：产品送货单、产品合格证明文件（检验报告单）、进口产品需出具中文标签、进口产品需提供中华人民共和国海关进口货物报关单。

（6）中标人保证所供耗材有效期不低于1年，自通过最终验收之日起，确保采购人在使用耗材的过程中安全、有效。

5、验收

（1）按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、中标中标人的投标文件及承诺（若有）、国家（行业）标准、本合同约定标准进行验收；
（2）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合验收标准的，采购人应做出详尽的现场记录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延；
（3）若所提供货物不符合验收标准，中标人经过2次维修或2次调换后仍不能达到验收质量标准，则视为验收不合格，采购人有权全部（或部分）退货或解除合同。接到采购人退货通知，中标人除应及时运走采购人退还的货物外（若涉及费用或损失均由中标人自行承担），还应向采购人承担相应的违约责任。
（4）其他未尽事宜严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行。
6、售后服务

（1）要求中标人必须严格按照招标文件要求和投标文件中的承诺提供配送服务。如果配送的医用耗材规格、包装等信息与中标产品的规格、包装等信息不一致并不同意更换的，或配送的医用耗材和中标产品不一致的，采购人有权终止合同。

（2）要求中标人指派专人负责与采购人联系售后服务事宜；在投标文件中列明售后联系人及联系电话。

（3）要求中标人须按采购人要求分期分批按时交货，每次配送的时间和数量必须严格按照采购人发送的配送通知执行。要求急需使用的产品4小时内送达，一般情况48小时内送达，若因采购人原因时间变更，以采购人通知时间为准，节假日照常配送，并承诺无条件退换破损和近效期产品。

（4）耗材临近失效期，采购人提前三个月向中标人提出更换，中标人须在耗材失效前一个月更换完毕，不得以任何理由进行推诿。

7.中标人必须随货提供其具备医疗器械经营企业的有关合法有效的手续（包括但不限于）：

（1）产品所涉及逐级授权经销商的医疗器械生产（经营）许可证或生产（经营）企业备案表；

（2）医疗器械产品注册证或备案凭证；

（3）医疗器械生产企业许可证；

（4）经销商获得的委托授权书（逐级）；

（5）产品所涉及逐级授权经销商的企业法人营业执照。

（6）采购人要求提供的相关资料。

7.合同有效期内，项目清单中产品凡是纳入网上集中采购医用耗材的，应在公示后10个工作日内以书面形式告知采购人，应按照四川省医疗保障局下发的《四川省医药机构医用耗材集中采购实施方案》要求进行挂网采购，且挂网采购价格不应高于联动参考价、该产品上月末全省医药机构最低采购价或采购成交价中的任一价格。经甲乙双方商议后，若因乙方或厂家原因无法按上述要求执行的，则甲方可以解除与乙方在成交合同中对该产品的采购相关约定。

8、包装和运输 
（1）成交投标人须严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需 求标准(试行)》(财办库〔2020〕123 号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。 
（2）投标人应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照通用的方式包装；没有通用方式的，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源，保护生态环境的包装方式。 
（3）本次采购的标的物需要运输，投标人在合同约定的时间内将标的物运输至合同约定地点。 
9.带“★”的条款为实质性要求，不允许负偏离，如有负偏离作无效响应处理。带“▲”的条款为重要条款

评分标准

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	备注

	1
	报价40%
	40分
	以本次以有效的下浮率为基准价，报价得分=（基准价/最后报价）*40*100%
	

	2
	技术指标和配置36%
	36分
	满足第四章产品要求的得36分，参数有一项不满足的扣0.36分，扣完为止。（带“★”的条款为实质性要求，不允许负偏离，如有负偏离作无效响应处理。）
	须提供生产厂家证明文件或第三方机构出具的证明资料作为支撑（参数内有具体要求以参数内要求为准）

	3
	实施方案8%
	8分
	供应商提供项目实施方案，包括但不限于：①项目实施方案；②运输方案；③质量保障措施；④安全保障方案等进行综合评审，内容齐全得4分。每有一项表述有错误（错误指凭空编造、语句不通顺有歧义、前后内容相互矛盾）或与本项目无关（无关指描述中存在使用其他项目、其他采购人或与本项目无关的内容）扣1分，扣完为止，未提供不得分。在4项内容齐全的基础上，若每有一项内容与采购需求匹配，对项目执行的分析全面理解充分，且对项目的实施提供了完备、专业的实施支持的每项加1分，最多加4分。本项满分8分。
	

	4
	应急风险预案6%

	6分
	供应商针对本项目制定并提供的应急风险预案进行综合评审，包括但不限于：①风险分析及应急措施；②特殊情况下紧急应急供货方案；③全过程应急方案、因医疗器械引发的事故处理方案。
提供的应急风险预案满足以上评定要素的每有一项得1分，计3分；在此基础上，若上述①－③项内容每有一项内容详尽、合理有效、能够最大化保障项目实施的加1分，最多加3分。本项满分6分。不提供或不满足不得分。
	

	5
	售后服务8%
	8分
	供应商根据响应文件中对本项目提供的①有专人负责售后服务；②缺货、货差、货损解决方案；③承诺任何问题在接到电话后立即响应，并在24小时内处理；④详细具体的售后实施方案及售后保障措施，满足以上评定要素的每有一项得2分，不满足不得分，本项满分8分。
	

	6
	供应能力2%
	2分
	供应商2020年至今，有类似项目业绩的，每提供一个得1分，最多得2分。
	提供销售合同或中标通知书复印件加盖公章


第六部分 响应文件格式
一、本部分所制响应文件格式均具有实质性要求，供应商响应文件相关资料和本部分所制格式不一致的，评审小组将以未按照响应文件编制要求编制予以无效竞选处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身竞选情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

注：供应商响应文件的编制、签署、密封和标注，具体要求详见本遴选文件第二部分5.5 响应文件编制、签署和6、响应文件的密封和标注，未按要求密封文件、加盖公章、骑缝章视为无效响应。
四、请单独准备三份报价单并密封

响应文件封面格式：

xxxxxxxx采购项目

响

应

文

件

供应商（加盖公章）：XXXX

法定代表人或其委托代理人签字：XXXX

联系人及联系方式：XXXX
_____年   月   日

响应文件内容格式：
一、评分要素索引表
	序号
	审查
	评审要素
	响应文件

页码范围

	1
	资格
	报价单
	

	2
	
	法定代表人委托授权书
	

	3
	
	委托人身份证复印件
	

	4
	
	承诺函
	

	5
	
	供应商资格条件及其他特殊资格要求证明材料
	

	6
	业绩
	业绩及证明材料
	

	7
	技术
	技术响应文件及佐证材料
	

	8
	商务
	商务响应文件
	

	9
	服务
	实施及服务方案
	

	10
	其他
	阳光挂网平台配送资格证明
	


二、报价单

我单位作为供应商,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等），我单位报价为：

	序号
	品名

（与注册证一致）
	型号
	品牌
	注册（备案）证号
	生产厂家
	报价/元
	数量

（如有）
	产品代码


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。所有报价均用人民币表示，单项报价不得超过单价限价。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称：                 （单位公章）

法定代表（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年  月  日

三、法定代表人授权委托书

委托人：
地址：
法定代表人：
委托代理人姓名：
委托代理人职务：
委托代理人身份证号：
委托人现委托上列受委托人为我公司代理人，以本公司的名义参加     遴选的相关活动，该受委托人在遴选、合同谈判、合同签订、履行过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，本委托人均予以承认，并由本委托人承担全部法律责任。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本授权委托书书面终止日为止。

受委托代理人无转委托权。

特此委托！（附：委托代理人身份证复印件并盖章）

委托人：           （盖章）      

委托代理人：       （签名）

法定代表人：       （签名）      

      年   月   日

四、承诺函
内江市第一人民医院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

具备参加本项目规定的以下条件：

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）供应商必须为四川阳光采购平台备案企业。

（六）此次向内江市第一人民医院报价的产品为该产品相同品规型号在四川地区的最低报价。
二、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

三、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、响应文件中提供的能够给予内江市第一人民医院任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

供应商名称：              （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：    年   月   日

五、供应商应当提供的资格、资质性及其他相关材料

（供应商提供加盖公司鲜章的书面证明材料）
六、技术/服务应答表

	采购文件

参数序号
	采购文件技术参数要求
	竞选产品技术参数
	偏离情况
	参选文件参数对应页码

（并在对应页码进行勾画标注）

	
	XX
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	…
	…
	
	…


注：供应商必须根据遴选文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。需提供竞选产品技术参数佐证材料，包括但不仅限于：产品合格证（或经验报告单）、技术白皮书，有厂家盖章的产品说明书、彩页资料或国家检测机构出具的检测报告，医疗器械注册证等。

供应商名称：              （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：    年 月 日

七、商务要求应答表

	序号
	文件要求
	应答
	偏离情况（正/负/无）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	


注：如与遴选文件的商务要求有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如与遴选文件商务要求的所有条款无偏离,则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受遴选文件所有商务要求，供应商不得以未作应答而拒不接受。供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其中标资格。

供应商名称：              （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：    年 月 日
八、实施及服务方案

（详细阐述，包含但不限于计划、方案、服务承诺等）

九、阳光挂网平台配送资格证明

第七部分 合同主要条款

请成交供应商于该项目中选公告发出之日3个工作日内将合同word电子版发至电子邮箱：njyysbk@163.com

邮件名称：公司全称+项目名称合同

待工作人员通知后，将纸质合同签字盖章（每页加盖鲜章、骑缝章、合同日期由采购人统一填写），交至内江市第一人民医院设备科，如为邮寄，地址：内江市市中区内江市第一人民医院（新区）全科医师楼设备科。

合同下载地址：https://kdocs.cn/join/geqp0s8?f=101



