内江市第一人民医院
电器采购项目采购公告
1、 项目概况
1． 采购单位：内江市第一人民医院
2． 采购项目名称：电器采购项目
3． 采购服务期限：一年
4． 采购项目最高限价人民币28.48万元，以实际用量结算。此限价包含此次服务所需的材料、人工、运输、安装、调试、税金等全部费用。
5． 报价方式：统一折扣率（报单价）。
6． 中选方式：最低价中选。
7． 采购项目内容及要求：
	序号
	商品名称
	技术参数
	单位
	最高单价限价（元）
	质保周期
	供应商单价报价（元）

	1
	开水器
	1.容量：18L
2.温度调节范围（℃）：25-100
3.适应范围：50-100人
4.一开一温
5.前置水净化装置，三级以上过滤
	个
	5500
	
	

	2
	开水器
	1.容量：80L
2.温度调节范围（℃）：25-100
3.适应范围：100-150人
4.双开
5.前置水净化装置，三级以上过滤
	个
	6800
	
	

	3
	直饮机
	1. 水胆容量：≥10L
2.满足功能：ro反渗透五级过滤、定时智能控制，限温出水，水温达不到要求 
2. 3.不出水用户自适应模式，全自动进水，随取随特，杜绝隔夜水，开水健康沸腾，杜绝千沸水，漏电自动保护，漏水自动保护，超温制热或者制冷保护，停水自动保护
	个
	5800
	
	

	4
	电热水器
	1.容积：80L
2.加热方式：双管加热
3.热水输出率≥80%
4.加热功率≥3000W
5.内胆材质：310S无锈钢内胆或搪瓷
6.满足功能：漏电断电、变频速热
	个
	1700
	
	

	5
	空气能热水器
	1.风机形势：轴流风机，压缩机形势：转子
2.规格：3匹
3.设定温度：20-60度
4.制热量≥11kW
5.额定功率≥2.4kW
6.噪音db（A）≤60
7.满足功能：智能除霜、智能回水
	个
	9000
	
	

	6
	空气能热水器
	1.风机形势：轴流风机，压缩机形势：涡旋
2.规格：5匹
3.设定温度：20-60度
4.制热量≥20kW
5.额定功率≥4.34kW
6.噪音db（A）≤60
7.满足功能：智能除霜、智能回水
	个
	15000
	
	

	7
	除湿机
	1.日除湿量：90L/24h(30℃/RH80%)
2.适用面积：50㎡-150㎡
3.除湿原理：压缩机式
4.排水方式：下排水
5.显示方式：LED液晶显示
6.按键方式：机械式
7.功能：预约功能，自动除霜
	个
	3000
	
	

	8
	除湿机
	1.日除湿量：150L/24h(30℃/RH80%)
2.适用面积：150㎡-300㎡
3.除湿原理：压缩机式
4.排水方式：下排水
5.显示方式：LED液晶显示
6.按键方式：机械式
7.满足功能：预约功能，自动除霜
	个
	4000
	
	

	9
	展示柜
	1.容量：390L
2.制冷方式：风机+直冷
3.节能单门；风冷立式；低温自动补偿；抗寒高弹性性门封；整体透明内饰；机械控温；单温柜；
4.开门方式；侧开门
	个
	2500
	
	

	10
	展示柜
	1.容量：650L
2.制冷方式：风机+直冷
3.节能对开门；风冷立式；商用展示陈列柜，低温自动补偿，抗寒高弹性性门封，整体透明内饰。机械控温，单温柜
4.开门方式：侧开门
	个
	4000
	
	

	11
	电冰箱
	1.容量：50L
2.压缩机类型：定频
3.制冷方式:直冷
4.无霜、节能、静音、单开门、冷藏、冷冻、电脑控温、彩钢面板
	个
	700
	
	

	12
	电冰箱
	1.容量：180L
2.压缩机类型：定频
3.制冷方式:直冷
4.无霜、节能、静音、双开门、冷藏、冷冻、电脑控温、彩钢面板
	个
	1100
	
	

	13
	冷藏柜
	1.容量：620L
2.控制方式：机械式
3.开门方式：侧开门
4.温度范围:冷藏0-10℃
	个
	4300
	
	

	14
	冷藏柜
	1.容量：390L
2.控制方式：机械式
3.开门方式：侧开门
4.温度范围:冷藏0-10℃
	个
	2200
	
	

	15
	台式消毒柜
	1.容量：70L
2.层数：2层
3.材质：不锈钢、双层防爆面板
4.消毒方式：上层紫外线+中温、下层高温
5.消毒星级：国标二星级消毒
	个
	700
	
	

	16
	波轮洗衣机
	1.洗涤容量：10KG
2.自动化程度：全自动
3.排水方式：下排水
4.不锈钢内筒
	个
	1500
	
	

	合计
	


注：请按照此表格格式进行报价。
（1）质量要求
所有货物均需满足国家、行业，环保及质量要求。参选的供应商需在参选时提供投标产品的3C、节能等认证证书及检测报告。供货时，采购人有权就本批次货物抽检、送检，若检测质量不满足采购文件要求或不满足国家、行业要求的，采购有权拒收并取消中选结果；由此带来的一切不利后果，由中选人自行负责。
（2）服务要求
质保期：15天内产品因质量问题免费包换，整机和商品的主要部件需按国家产品标准提供相应质保，无国家标准的需按厂家产品标准提供相应质保（以上要求请参选供应商提供相应的产品质保分类说明，如整机质保时间、主要部件类别及质保时间）。质保期内产品质量出现问题，根据国家“三包政策”规定，中标人负责包修、包换、包退。“三包”过程中产生的费用由成交供应商自行承担；质保期间提供成本零配件供应及免费维修服务。
运输及安装：安装符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，运输及安装过程中发生的一切费用由成交供应商负责。
（3）售后服务要求
要求接到电话后30分钟内响应，4小时内到现场修复（开水器、直饮机要求1小时内到现场修复）；若24小时内仍未维修好的，需提供同类产品代替。 
（4）其他要求
成交供应商应根据甲方要求提供相应数量的商品。在本项目商品中所需实施安装的，要严格按照规范进行施工，不得出现违规操作，在安装施工过程中出现的一切安全责任事故由成交供应商自行负责。
二、供应商资格要求
参加本次采购的供应商应符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的条件。
1． 具有独立承担民事责任的能力；
2． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4． 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5． 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。
6． 本招标项目不接受联合体投标；
7． 法律、行政法规规定的其他条件。
三、文件要求
1． 供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章。除项目报价表以外的资质文件需装订成册，尽量采用胶装方式，并加盖骑缝章，否则视为无效竞选。
2． 竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。
3． 供应商须提供服务承诺函。
4． 竞选所报价格必须包括维修、安装、调试、人工、应急服务、税金等全部费用。
5． 所有竞选文件（包括报价单）必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。
四、报名方式及响应文件的提交
1． 报名方式：网络报名。
2． 报名截止时间：2023年5月31日16：00（北京时间）。
3． 报名邮箱：njyyjss@163.com（邮件名称“公司名称+项目名称报名表”，报名表格式为word版和盖鲜章的PDF版）。
4． 响应文件提交方式：开标当日现场提交。 
5． 响应文件提交截止时间：2023年6月1日9:00时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。
6． 采购时间：2023年6月1日9:00时（北京时间）。
7． 采购地点：内江市第一人民医院新区全科医师楼五楼会议室。
五、联系方式
通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 
邮编：641001
组织部门：总务科
联系人：谭老师 
[bookmark: _GoBack]联系方式：0832-2037643，法定工作日内8：00~12：00/ 14：30~17：30（法定节假日除外） 
监督部门：审计科
联系方式：0832-2155638
邮箱：njyyjss@163.com
                       内江市第一人民医院                                             
2023年5月23日    
