内江市第一人民医院城南院区
传染病房污水一体化智能消毒投加设备
（一套）及消毒药品（单过硫酸氢钾）一年采购项目调研公告
内江市第一人民医院拟对城南院区传染病房污水一体化智能消毒投加设备（一套）及消毒药品（单过硫酸氢钾）一年进行采购，欢迎潜在调研对象，协助我院进一步论证。本次调研仅作市场价格调查，调查结果与项目采购结果无任何必然联系。欢迎符合相应资格条件的调研对象参加调查。
1、 项目名称：
内江市第一人民医院城南院区传染病房污水一体化智能消毒投加设备（一套）及消毒药品（单过硫酸氢钾）一年采购项目调研
2、 项目情况：
为保障我院城南院区传染病房污水消毒工作的正常开展，拟对城南院区传染病房污水一体化智能消毒投加设备（一套）及消毒药品（单过硫酸氢钾）一年进行采购项目调研。（详见附件一、附件二）
3、 询价调研：
所有潜在的调研对象须具有相应的资质及能力，并在2023年8月1日至2023年8月7日进行初步报价，报价函格式详见附件。调研对象须将报价函和公司营业执照的扫描件发送到项目负责人的邮箱，邮件主题：城南院区传染病房污水一体化智能消毒投加设备（一套）及消毒药品（单过硫酸氢钾）一年采购项目调研报价。
4、  联系方式：
地址：内江市第一人民医院新区全科医师楼五楼总务科办公室（四川省内江市汉安大道西段1866号）
项目联系人：谭老师
联系电话：0832-2037643
邮箱：3216398692@qq.com
内江市第一人民医院
2023年8月1日
附件一：
报价函
内江市第一人民医院城南院区传染病房污水一体化智能消毒投加设备（一套）项目调研报价
	   消毒投药设备配置表

	序号
	名称
	配置
	数量
	单位
	备注

	1
	控制系统
	按钮式组合开关
	1
	组
	

	2
	计量泵
	电磁隔膜计量泵20L/H
	1
	台
	

	
	
	泵头材质：PVC
	
	
	

	
	
	控制方式：手动/自动
	
	
	

	
	
	逆止阀材质：陶瓷
	
	
	

	
	
	计量泵形式：机械隔膜/电磁隔膜
	
	
	

	
	
	Q=20L/H,B=1bar
	
	
	

	3
	安全背压阀
	B-3bar，PE材质
	1
	个
	

	4
	DN20单向止回阀
	DN25,有机玻璃材质
	1
	个
	

	6
	液位检测探头
	PVC材质
	2
	个
	

	7
	过滤装置
	PVC材质
	1
	个
	

	8
	反应罐
	400L，PVC材质
	1
	个
	

	9
	排污系统
	排污阀
	1
	个
	

	10
	搅拌系统
	1.5KW高强聚丙烯耐腐泵
	1
	台
	

	11
	排气系统
	控制阀
	1
	个
	

	12
	定时控制系统
	电脑时控开关
	1
	个
	

	13
	进水系统
	电磁阀
	1
	个
	

	14
	设备外观尺寸
	2000mm*2000mm*1800mm
	
	
	

	设备（一套）合计总价：



附件二：
报价函
内江市第一人民医院城南院区消毒药品（单过硫酸氢钾）一年项目调研报价
	消毒粉参数
	不低于

	单过硫酸氢钾含量
	20%-26%

	氯化钠含量
	5%-6%

	活性氧浓度
	8%-12%

	单价/kg：
	每月按实际用量结算
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