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竞选邀请

本项目通过在内江市第一人民医院官网上发布公告的方式，邀请符合条件的供应商参与本项目的竞选。 

一、项目基本情况：

（一）采购人：内江市第一人民医院

（二）采购项目名称：内江市第一人民医院智慧急救硬件设备采购项目
本次项目共分为一个包，概况如下：

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位
	项目最高总限价(元）
	备注

	1
	智慧急救配套硬件设备
	详见服务项目及需求部分
	1
	批
	148000
	


供应商参加竞选应当具备的资格条件

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；


（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）本项目不接受联合体竞选；
（六）本项目规定的其他要求。
竞选文件的获取

（一）供应商可在医院官网获取竞选文件。
（二）本项目文件无偿获取。
开标时间及地点

时间：2023年8月18日10:00（北京时间）
地点：内江市第一人民医院全科楼5楼会议室。
五、联系人及联系电话

组织部门：信息科

联系人：杨老师 

联系方式：0832-2174828

监督部门：审计科

联系方式：0832-2155638

邮箱：njyyjss@163.com

供应商须知

一、适用范围 
本竞选文件的最终解释权归内江市第一人民医院所有。 
二、供应商的条件 
（一） 符合“竞选邀请”第二条规定的条件； 
（二） 按照竞选文件“竞选邀请”中第三条规定获取了竞选文件； 
三、竞选采购费用 
无论竞选采购的结果如何，供应商自行承担所有参加竞选活动有关的全部费用。
四、响应文件
（一）响应文件的语言 
采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准；如因未翻译而造成的废标，由供应商承担。

（二）联合体 
本项目不接受联合体参与竞选。 
（三）响应文件提供的证明材料 
1.响应文件的组成： 
1.1报价单

1.2法定代表人授权委托书
1.3承诺函

1.4技术应答表及商务要求应答表

1.5实施及服务方案 

1.6其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料（如未提供也不影响供应商响应文件的有效性）。

注： 1、响应文件所需提供的全部证明材料内容均须有效。 
2、以上每页资料必须逐页加盖公司鲜章并加盖骑缝章。 
（四）响应文件编制、签署 
响应文件应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。 

响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印,并在规定签章处逐一签字和加盖公章，其响应单位加盖公章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效，未按要求加盖公章、骑缝章视为无效响应。
   投标人应该按照格式报送3份投标资料、3份项目报价表、3份技术要求应答表，需加盖投标人公章。除投标报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的投标资料，否则视为无效投标。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的投标资料。
（五）响应文件的递交 
1.供应商应在递交响应文件截止时间前将响应文件招标现场提交；响应文件提交截止时间2023年8月18日10:00 （北京时间）。 

2.超过截止时间的响应文件将不予接收。 
（六）评审 
1.本项目评审方法为：供应商响应文件在满足竞选文件全部资格、技术参数及要求的基础上，采用两轮报价的竞选方式，最低价者中选。

2.内江市第一人民医院对未中选原因不作任何解释，且提交的所有响应文件均不退回。 
（七）评定程序 
1. 接收响应文件 
供应商通过招标现场提交响应文件，采购人在监督人员监督的情况下拆封响应文件，没有按照要求的响应文件，采购人有权根据具体情况拒绝接收供应商的响应文件。

2.资格审查

评审小组对响应文件进行初步资格审查，初审不合格的按照无效响应文件处理，初审具体内容如下：


2.1响应文件未按照响应文件编制要求编制；


2.2响应文件中的资料未加盖供应商单位的公章；


2.3响应文件中法定代表人、委托代理人未签字；


2.4报价若高于最高限价；


2.5本竞选文件第三部分要求提供的资格要求证明材料。

3.技术参数审核

通过初步审查的供应商，评审小组按照第四部分规定的技术参数和要求对供应商响应文件进行审核，供应商提供的响应文件未满足第四部分规定的技术参数和要求，将视为无效响应，不允许进入第二轮报价环节。

4.第二轮报价

通过资格审查和技术参数审核的供应商可进入第二轮报价，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，将视为无效响应。

5. 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，该项目应再进行第二次公告采购。

资格要求证明材料

1、供应商应提交的资格证明材料

(1)具有独立承担民事责任的能力（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”，并加盖公章；

②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”，并加盖公章；   

③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”并加盖公章；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具有商业信誉证明材料：可提供书面承诺函并加盖公章；

(3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（供应商提供公司能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函并加盖公章）；

2、供应商其他类似效力要求的相关证明材料：

（1）法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内）；②复印件加盖公章。）

（2）代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①代理人身份证复印件；②在有效期内；③复印件加盖公章。）

（3）法定代表人授权书原件（法定代表人不参与而委托授权代表参与适用）或法定代表人身份证明原件（法定代表人参与而非委托授权代表参与适用）。

需求参数及服务要求

一、需求
1、智慧急救配套硬件设备：1批，送货上门，安装调试。
参数规格

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位
	备注

	1
	生命体征大屏
	显示屏:≥55寸                   操作系统：Android                                                存储配置：≥DDR3 2GB / 16GB
	1
	台
	

	2
	远程协同大屏
	显示屏:≥55寸                   操作系统：Android                                                存储配置：≥DDR3 2GB / 16GB
	1
	台
	

	3
	摄像头
	采用H.264视频标准               ≥1080全高清视频通话             接口USB
驱动免驱
传感器CMOS
	1
	台
	

	4
	话筒、音箱
	有线电脑话筒 :桌面式               音箱:接口3.5mm音频
声道 2.0声道
频响范围 20Hz-20KHz
无线连接方式 蓝牙
扬声器数量 4个
	1
	套
	

	5
	腕带打印机
	打印方式：热敏/热转
分辨率：203 dpi。
内存：flash：128 MB、SDRAM：64 MB。
最大打印宽度：108 mm。
最高打印速度：152 mm/秒。
	2
	台
	

	6
	卡片识别器（身份证读卡器）
	支持WEB网站接入                工作频率 13.56MHz±7KHz
读卡距离 ≥30mm
阅读时间 ≤1s
产品接口 USB2.0
	2
	台
	

	7
	PDA
	处理器 高速八核 64 位处理器，2.0GHz 
操作系统 Android
存储 ROM 64GB（标配）  
RAM 4GB（标配）
接口 Type-c 2.0 OTG 
显示屏 5.7"（分辨率 1440×720）18:9 多点触控电容屏 
键盘 5 键（含左右侧按键）键盘 
指示 振动器、扬声器和三色 LED 
电池 内置主电池 4.35V，4800mAh 
摄像功能 后置摄像头 1300 万像素,自动对焦,支持闪光灯;前置摄像头 200 万像素,定焦
GPS GPS、北斗、 GLONASS
扩展 Memory Card（最多 128GB）
电源适配器 输出： DC 5V/9V，1.67A 输入：AC 100~240V，50~60Hz 的实时快充适配器 
环境参数 工作温度 -20℃~50℃
储存温度 -30℃~60℃
	3
	台
	

	8
	NFC识别器
	NFC标签卡片（白卡）
	9
	台
	

	9
	调度大屏（触控一体机）
	中央处理器（CPU）:Dual-core A73 and dual-core A53 1.5GHZ

运行内存（RAM）:≥3GB DDR3

系统内存（ROM）:≥32G EMMC

其他功能：睡眠定时、关机记忆、支持在系统主页面点击任一信号源、支持无线wifi，有线LAN、支持前置按键一键开关电脑、电视、一键锁屏、一键节能等功能、前置HDMI、USB2.0、USB3.0、Touch-USB接口，便于用户使用

背光类型：DLED

背光灯寿命：50000小时

显示尺寸(mm)：1428.48*803.52(mm)

物理分辨率：4K（3840*2160）

整机峰值亮度：320cd/㎡

动态对比度：4000：1

观看视角：H/V：178/178度

屏幕比例：16:9

显示色彩：8 Bit+ FRC,1.07G Colors

刷新率：60HZ

显示屏防护：4mm全钢化高防爆玻璃

书写方式：手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体（多点8mm）

光标速度：120点/s

定位精度：90%以上触摸区域为±2mm

计算机响应：系统自动识别；≤15ms

驱动程序：免驱

电源输入：AC 100-240V 50/60Hz

整机功耗：<520W 

壁挂孔位尺寸：水平400*垂直300

配I5处理器，8G内存，256固态嵌入式硬盘
	1
	台
	实时展示中心资源，救护车轨迹等信息，调度大屏及驾驶舱，支持多个分屏展示

	10
	通知大屏（触控一体机）
	中央处理器（CPU）:Dual-core A73 and dual-core A53 1.5GHZ

运行内存（RAM）:≥3GB DDR3

系统内存（ROM）:≥32G EMMC

其他功能：睡眠定时、关机记忆、支持在系统主页面点击任一信号源、支持无线wifi，有线LAN、支持前置按键一键开关电脑、电视、一键锁屏、一键节能等功能、前置HDMI、USB2.0、USB3.0、Touch-USB接口，便于用户使用

背光类型：DLED

背光灯寿命：50000小时

显示尺寸(mm)：1428.48*803.52(mm)

物理分辨率：4K（3840*2160）

整机峰值亮度：320cd/㎡

动态对比度：4000：1

观看视角：H/V：178/178度

屏幕比例：16:9

显示色彩：8 Bit+ FRC,1.07G Colors

刷新率：60HZ

显示屏防护：4mm全钢化高防爆玻璃

书写方式：手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体（多点8mm）

光标速度：120点/s

定位精度：90%以上触摸区域为±2mm

计算机响应：系统自动识别；≤15ms

驱动程序：免驱

电源输入：AC 100-240V 50/60Hz

整机功耗：<520W 

壁挂孔位尺寸：水平400*垂直300

配I5处理器，8G内存，256固态嵌入式硬盘
	3
	台
	(挂在急诊CT室等，用于通知科室有新到绿通患者)

	11
	急诊会诊签到屏（触控一体机）
	操作系统：≥安卓6.0；
屏幕尺寸：≥21.5寸；
CPU：≥4核，内存≥1GB，存储≥8GB；
分辨率：≥1920x1080；
触摸屏：多点电容触摸；
网口：10/100M自适应；
	2
	台
	

	12
	急救临床系统等候区大屏
	中央处理器（CPU）:Dual-core A73 and dual-core A53 1.5GHZ

运行内存（RAM）:≥3GB DDR3

系统内存（ROM）:≥32G EMMC

内核版本:Android 8.0

其他功能：睡眠定时、关机记忆、支持在系统主页面点击任一信号源、支持无线wifi，有线LAN、支持前置按键一键开关，前置HDMI、USB2.0、USB3.0、Touch-USB接口，便于用户使用

背光类型：DLED

背光灯寿命：50000小时

显示尺寸(mm)：1428.48*803.52(mm)

物理分辨率：4K（3840*2160）

整机峰值亮度：320cd/㎡

动态对比度：4000：1

观看视角：H/V：178/178度

屏幕比例：16:9

显示色彩：8 Bit+ FRC,1.07G Colors

刷新率：60HZ

显示屏防护：4mm全钢化高防爆玻璃

计算机响应：系统自动识别；≤15ms

驱动程序：免驱

电源输入：AC 100-240V 50/60Hz

整机功耗：<520W 

壁挂孔位尺寸：水平400*垂直300

配I5处理器，8G内存，256固态嵌入式硬盘
	2
	台
	

	13
	急救临床系统诊室小条屏
	操作系统：≥安卓6.0；
屏幕尺寸：≥21.5寸；
CPU：≥4核，内存≥1GB，存储≥8GB；
分辨率：≥1920x1080；
网口：10/100M自适应；
	2
	台
	


服务要求  

1、产品质保期三年，一年内免费更换全新配件，三年内免费维修。

2、质保期内出现问题，供应商在接到通知后30分钟响应，并到达现场进行维护（提供承诺函）。
3、为保障产品质量,提供的产品必须是全新正品并符合国家相关要求的产品（提供承诺函）。

竞选项目报价表

我单位作为供应商,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等）

	服务项目
	竞 选

单 价
	竞 选

数 量
	竞 选

金 额
	第二轮报价（此竖列请勿提前填写，为竞选当天宣读第一轮报价后现场填写）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	大写合计
	
	
	
	万   仟   佰   拾  圆整  

	小写合计
	
	
	
	

	
	
	
	
	日期：

	
	
	
	
	签字：


注：应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。所有报价均用人民币表示，单项报价不得超过单价限价。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称 （盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：    年   月  
