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竞选邀请

本项目通过在内江市第一人民医院官网上发布公告的方式，邀请符合条件的供应商参与本项目的竞选。 

一、项目基本情况：

（一）采购人：内江市第一人民医院

（二）采购项目名称：内江市第一人民医院城南多功能厅音频系统采购项目

本次项目共分为一个包，概况如下：

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位
	项目最高总限价(元）
	备注

	1
	内江市第一人民医院城南多功能厅音频系统采购项目
	详见服务项目及需求部分
	1
	批
	190000
	


供应商参加竞选应当具备的资格条件

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；


（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）本项目不接受联合体竞选；
（六）本项目规定的其他要求。
竞选文件的获取

（一）供应商可在医院官网获取竞选文件。
（二）本项目文件无偿获取。
开标时间及地点

时间：2023年10月31日9:30（北京时间）
地点：内江市第一人民医院全科楼5楼会议室。
五、联系人及联系电话

组织部门：信息科

联系人：杨老师 

联系方式：0832-2174828

监督部门：审计科

联系方式：0832-2155638

邮箱：njyyjss@163.com

供应商须知

一、适用范围 
本竞选文件的最终解释权归内江市第一人民医院所有。 
二、供应商的条件 
（一） 符合“竞选邀请”第二条规定的条件； 
（二） 按照竞选文件“竞选邀请”中第三条规定获取了竞选文件； 
三、竞选采购费用 
无论竞选采购的结果如何，供应商自行承担所有参加竞选活动有关的全部费用。
四、响应文件
（一）响应文件的语言 
采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准；如因未翻译而造成的废标，由供应商承担。

（二）联合体 
本项目不接受联合体参与竞选。 
（三）响应文件提供的证明材料 
1.响应文件的组成： 
1.1报价单

1.2法定代表人授权委托书
1.3承诺函

1.4技术应答表及商务要求应答表

1.5实施及服务方案 

1.6其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料（如未提供也不影响供应商响应文件的有效性）。

注： 1、响应文件所需提供的全部证明材料内容均须有效。 
2、以上每页资料必须逐页加盖公司鲜章并加盖骑缝章。 
（四）响应文件编制、签署 
响应文件应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。 

响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印,并在规定签章处逐一签字和加盖公章，其响应单位加盖公章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效，未按要求加盖公章、骑缝章视为无效响应。
   投标人应该按照格式报送3份投标资料、3份项目报价表、3份技术要求应答表，需加盖投标人公章。除投标报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的投标资料，否则视为无效投标。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的投标资料。
（五）响应文件的递交 
1.供应商应在递交响应文件截止时间前将响应文件招标现场提交；响应文件提交截止时间2023年10月31日9:30（北京时间）。 

2.超过截止时间的响应文件将不予接收。 
（六）评审 
1.本项目评审方法为：供应商响应文件在满足竞选文件全部资格、技术参数及要求的基础上，采用两轮报价的竞选方式，最低价者中选。

2.内江市第一人民医院对未中选原因不作任何解释，且提交的所有响应文件均不退回。 
（七）评定程序 
1. 接收响应文件 
供应商通过招标现场提交响应文件，采购人在监督人员监督的情况下拆封响应文件，没有按照要求的响应文件，采购人有权根据具体情况拒绝接收供应商的响应文件。

2.资格审查

评审小组对响应文件进行初步资格审查，初审不合格的按照无效响应文件处理，初审具体内容如下：


2.1响应文件未按照响应文件编制要求编制；


2.2响应文件中的资料未加盖供应商单位的公章；


2.3响应文件中法定代表人、委托代理人未签字；


2.4报价若高于最高限价；


2.5本竞选文件第三部分要求提供的资格要求证明材料。

3.技术参数审核

通过初步审查的供应商，评审小组按照第四部分规定的技术参数和要求对供应商响应文件进行审核，供应商提供的响应文件未满足第四部分规定的技术参数和要求，将视为无效响应，不允许进入第二轮报价环节。

4.第二轮报价

通过资格审查和技术参数审核的供应商可进入第二轮报价，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，将视为无效响应。

5. 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，该项目应再进行第二次公告采购。

资格要求证明材料

1、供应商应提交的资格证明材料

(1)具有独立承担民事责任的能力（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”，并加盖公章）；

②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”，并加盖公章；   

③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”并加盖公章；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具有商业信誉证明材料：可提供书面承诺函并加盖公章；

(3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（供应商提供公司能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函并加盖公章）；

2、供应商其他类似效力要求的相关证明材料：

（1）法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内）；②复印件加盖公章。）

（2）代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①代理人身份证复印件；②在有效期内；③复印件加盖公章。）

（3）法定代表人授权书原件（法定代表人不参与而委托授权代表参与适用）或法定代表人身份证明原件（法定代表人参与而非委托授权代表参与适用）。

需求参数及服务要求

一、需求
1、音频系统：1批，送货上门安装调试,满足大小型会议与活动要求。
参数规格

	序号
	名  称
	数量
	单位
	参数

	一、扩声、拾音系统

	1
	会议主音箱
	2
	只
	系统类型：无源两分频扬声器
单元尺寸：不小于15英寸
频率范围不大于（-10dB）：55 Hz – 19 kHz
频率响应不大于（±3dB）：75 Hz – 16 kHz
覆盖角度：不小于90°x 50°
灵敏度：≥97 dB SPL (1w@1m)
功率（粉噪）：不小于300 W / 600 W / 1200 W (连续/节目/峰值)
最大声压级：≥128 dB SPL peak
阻抗：8 ohms

	2
	会议中场补声音箱
	2
	只
	系统类型：无源两分频扬声器
单元尺寸：不小于12英寸
频率范围不大于（-10dB）：50 Hz – 19 kHz
频率响应不大于（±3dB）：65 Hz – 16 kHz
覆盖角度：不小于90°x 50°
灵敏度：≥94 dB SPL (1w@1m)
功率（粉噪）：不小于300 W / 600 W / 1200 W (连续/节目/峰值)
最大声压级：≥125 dB SPL peak
阻抗：8 ohms

	3
	会议后置音箱
	2
	只
	系统类型：无源两分频扬声器
单元尺寸：不小于12英寸
频率范围不大于（-10dB）：50 Hz – 19 kHz
频率响应不大于（±3dB）：65 Hz – 16 kHz
覆盖角度：不小于90°x 50°
灵敏度：≥94 dB SPL (1w@1m)
功率（粉噪）：不小于300 W / 600 W / 1200 W (连续/节目/峰值)
最大声压级：≥125 dB SPL peak
阻抗：8 ohms

	4
	专业主功放
	1
	台
	输入/输出通道数：2通道
额定输出功率：EIA测试标准 ，1kHz 0.5%THD  
功率：8Ω负载：≥2*800w  4Ω负载:2*1200W ，8Ω桥接：≥1*2400w
输入灵敏度:0dB/0.775V
频率响应:20Hz-20KHz，+0/ -1dB 
输入阻抗:20k ohms/10k ohms 
转换速率: >15V/us 
阻尼系数: >250 
通道隔离:＞70dB@1KHz
信噪比:>100dB 
总谐波失真:（THD) <0.5%, 20Hz - 20kHz 
互调失真:<0.35% （1时分别为60Hz和7kHz，从最大值至 -30dB）

	5
	专业补声中场功放
	1
	台
	输入/输出通道数：2通道
额定输出功率：EIA测试标准 ，1kHz 0.5%THD  
功率：8Ω负载：≥2*600w  4Ω负载:2*900W， 8Ω桥接：≥1*1800w
输入灵敏度:0dB/0.775V
频率响应:20Hz-20KHz，+0/ -1dB 
输入阻抗:20k ohms/10k ohms 
转换速率: >15V/us 
阻尼系数: >250 
通道隔离:＞70dB@1KHz
信噪比:>100dB 
总谐波失真:（THD) <0.5%, 20Hz - 20kHz 
互调失真:<0.35% （1时分别为60Hz和7kHz，从最大值至 -30dB）
体积(宽×高×深):483mm x89mm x378mm
重量(净重): 15.5kg

	6
	专业后置功放
	1
	台
	输入/输出通道数：2通道
额定输出功率：EIA测试标准 ，1kHz 0.5%THD  
功率：8Ω负载：≥2*600w  4Ω负载:2*900W， 8Ω桥接：≥1*1800w
输入灵敏度:0dB/0.775V
频率响应:20Hz-20KHz，+0/ -1dB 
输入阻抗:20k ohms/10k ohms 
转换速率: >15V/us 
阻尼系数: >250 
通道隔离:＞70dB@1KHz
信噪比:>100dB 
总谐波失真:（THD) <0.5%, 20Hz - 20kHz 
互调失真:<0.35% （1时分别为60Hz和7kHz，从最大值至 -30dB）
体积(宽×高×深):483mm x89mm x378mm
重量(净重): 15.5kg

	7
	12路调音台
	1
	台
	不少于12路输入 ，不少于2编组 
超低噪声的Ghost话放 
具备英式EQ具备中频扫频 
具备Lexicon效果引擎 
在输入通道上具备dbx限幅器 
不少于2-进/2-出 USB 音频播放和录音 
可切换高阻输入 
在所有mic通道具备高通滤波器和48V幻象电源 

	8
	专用智能数字防话筒啸叫抑制器
	2
	台
	采样率: 不小于48KHz
动态范围: >109dB，A 计权；>106dB 不计权；带宽22KHz
总谐波失真+ 噪声: 典型值0.003%，输出电平+4dBu,1KHz
频率响应特性: 20Hz-20KHz,±0.5dB
通道间交叉话音: 典型值>80dB
输出端交叉话音: 典型值>80dB
电源电压: 交流50/60Hz，100V；120V，60Hz 和230V，50/60Hz
电力消耗: 9W

	9
	系统电源顺序控制器
	1
	台
	1.2寸彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态；
2.具备定时开关机功能；
3.不小于8路受控制电源输出插座，2路直通电源输出插座；
4.不小于10组设备开关场景数据保存/调用；
5.具备欠压、超压检测及报警功能；
6.总功率≥6000W，单路最大功率≥2000W；
7.支持I/O级联功能，实现多台联动控制。
8.具备RS232接口，支持外部中央控制设备控制；
9支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作；

	10
	远程无线数字手持话筒
（一拖二手持）
	2
	套
	1、管身材质：全铝金属管体。
2、振荡模式：PLL相位锁定频率合成
3、载波频段：UHF640~690MHz
4、频带宽度：50MHz
5、频率调整：自动追锁接收机工作频道/手动调节
6、输出功率： H-15mW    L-10mW
7、谐波辐射：＜55dBc
8、最大偏移度：±48KHz
9、音头：动圈式
10、使用电池：3号（AA）电池两只
11、操作显示：LCD同时显示电池容量，频道
接收机规格：
1、振荡模式：PLL相位锁定频率合成
2、射频稳定度：±0.005%（-10~50℃）
3、载波频率：UHF640~690MHz
4、频率宽度：50MHz
5、信道：200CH（以250KHz步进）
6、操作方式：手动调整
7、频率调整：1、操作菜单自动搜频，就能立即自动扫描及锁定不受干扰频道。2、操作红外对频按键，就能立即使发射器自动追锁接收机同一工作频道。
8、灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db
9、最大偏移度：±48KHz
10、综合S/N比：＞102Db
11、综合T.H.D：＜0.5%@1KHz
12、频率响应：60Hz~15KHz
13、最大输出电压：0dbV@45KHz
14、输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式
15、音量输出调整：电位器式
16、静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制
17、静音调整：-65dB~-100dB
18、电子SQ可调: 电子SQ可调（约30米~200米离距离可调）
19、电源供应：DC12~15V/450~1000mA

	11
	远程无线数字会议话筒
（一拖四台式）
	2
	套
	技术参数：
无线接收机：
1、频率范围：651-697MHz；
2、可调信道数：50×4；
3、振荡方式：锁相环频率合成（PLL）；
4、频率稳定度：±10ppm；
5、接收方式：真分集超外差二次变频；
6、导频方式：数字导频；
7、音频频响：60-13000Hz；
8、谐波失真：≤0.5%；
9、信噪比​≥50dB；
10、音频输出：平衡输出和混合输出；
11、接收灵敏度：-95dBm；
12、电源规格：：12VDC/2A。
会议发射器：
1、频率范围:651-697MHz；
2、可调信道数:200个；
3、振荡方式:锁相环频率合成（PLL）；
4、谐波抑制:-30dB；
5、调制方式:调频（FM）；
6、调频方式:红外对频；
7、最大偏移度:+-45KHz；
8、RF功率输出:3-30mW；
9、拾音头:电容式；
10、供电方式:3节AA电池；
11、电池寿命:约8小时。 

	12
	远程无线数字头戴话筒
（一拖二台式）
	1
	套
	技术参数：
发射规格：
1、管身材质：全铝金属管体。
2、振荡模式：PLL相位锁定频率合成
3、载波频段：UHF640~690MHz
4、频带宽度：50MHz
5、频率调整：自动追锁接收机工作频道/手动调节
6、输出功率： H-15mW    L-10mW
7、谐波辐射：＜55dBc
8、最大偏移度：±48KHz
9、音头：电容式
10、使用电池：3号（AA）电池两只
11、操作显示：LCD同时显示电池容量，频道
接收机规格：
1、振荡模式：PLL相位锁定频率合成
2、射频稳定度：±0.005%（-10~50℃）
3、载波频率：UHF740~790MHz
4、频率宽度：50MHz
5、信道：200CH（以250KHz步进）
6、操作方式：手动调整
7、频率调整：1、操作菜单自动搜频，就能立即自动扫描及锁定不受干扰频道。2、操作红外对频按键，就能立即使发射器自动追锁接收机同一工作频道。
8、灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db
9、最大偏移度：±48KHz
10、综合S/N比：＞102Db
11、综合T.H.D：＜0.5%@1KHz
12、频率响应：60Hz~15KHz
13、最大输出电压：0dbV@45KHz
14、输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式
15、音量输出调整：电位器式
16、静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制
17、静音调整：-65dB~-100dB
18、电子SQ可调: 电子SQ可调（约30米~200米离距离可调）
19、电源供应：DC12~15V/450~1000mA

	13
	远程无线数字领夹话筒
（一拖二台式）
	1
	套
	技术参数：
发射规格：
1、管身材质：全铝金属管体。
2、振荡模式：PLL相位锁定频率合成
3、载波频段：UHF640~690MHz
4、频带宽度：50MHz
5、频率调整：自动追锁接收机工作频道/手动调节
6、输出功率： H-15mW    L-10mW
7、谐波辐射：＜55dBc
8、最大偏移度：±48KHz
9、音头：电容式
10、使用电池：3号（AA）电池两只
11、操作显示：LCD同时显示电池容量，频道
接收机规格：
1、振荡模式：PLL相位锁定频率合成
2、射频稳定度：±0.005%（-10~50℃）
3、载波频率：UHF740~790MHz
4、频率宽度：50MHz
5、信道：200CH（以250KHz步进）
6、操作方式：手动调整
7、频率调整：1、操作菜单自动搜频，就能立即自动扫描及锁定不受干扰频道。2、操作红外对频按键，就能立即使发射器自动追锁接收机同一工作频道。
8、灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db
9、最大偏移度：±48KHz
10、综合S/N比：＞102Db
11、综合T.H.D：＜0.5%@1KHz
12、频率响应：60Hz~15KHz
13、最大输出电压：0dbV@45KHz
14、输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式
15、音量输出调整：电位器式
16、静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制
17、静音调整：-65dB~-100dB
18、电子SQ可调: 电子SQ可调（约30米~200米离距离可调）
19、电源供应：DC12~15V/450~1000mA

	14
	辅助无线话筒（一拖一式）
	2
	套
	换能方式: 电容式 频率响应 (Hz): 30Hz-16KHz
指向性 : 心型指向 输出阻抗（欧姆） : 75Ω 灵敏度 : -43dB±2dB
 供电电压 (V):幻象48V 可调节高度：0.1米——1.65米
 咪线长度、配置：20米双芯、卡龙母+卡龙公输出：平衡输出
 抗手机、电磁、高频干扰
 出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡

	15
	UHF天线放大分配系统
	2
	套
	[image: image1.png]


1、全频道的UHF天线分配器，它可以在多道系统中导引天线讯号从一对天线到多台接收机。分配器、放大射讯号以弥补在分配过程中的衰减。
2、外置5安开关电源，不少于四组12V直流电给无线接收机。单一台天线分配器主机可支援不少于16个天线通道端口频率响应450-970MHZ；阻抗50Ω；输入交流电电压：100-240V;输出直流电电压：12V四组DC输出端子：天线增幅器电压：12V
3、采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。
4、集成式放大器具有2个增益设置，用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失。
5、可将天线叶子固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上，或者使用集成式可旋转支架固定在墙壁上。
6、低噪声信号放大器能够补偿同轴缆线的插入损失可与无线接收机和天线分配系统兼容，能够提供10-15伏直流偏压。
7、可将带有螺纹的集成式支架轻松地固定到话筒支架上。
8、天线盒子内置2档位增益选择开关（3db或者10db）。
9、产品的高质量、高可靠性和耐用性。
10、射频频率范围：450-970MHZ

	16
	音频数字效果器
	1
	台
	两路麦克风输入通道 
每路话筒输入设有不少于15段参量均衡器与压缩器 
每路话筒输入均设有三级反馈抑制 
混响与回声效果可独立控制 
两对RCA接口与一路光纤接口可用于音乐输入 
音乐输入配置不少于15段参量均衡器 
音乐输入提供三级激励模式
六路输出：右、左、中置、低音、右环绕与左环绕
左右输出设有不少于10段参量均衡器
左右环绕与中置输出设有不少于7段参量均衡器
低音输出设有不少于5段参量均衡器
每路输出均具备压缩器功能
两路RCA录音输出可独立使用亦可用于立体声输出
前面板操作支持访问权限设置
可保存不少于10种预设
麦克风可对相应通道的工作模式进行切换
支持演唱与劲舞模式的手动与自动切换

	17
	落地话筒支架
	4
	只
	采用锌合金，耐磨耐腐蚀

	18
	辅助系统
	1
	套
	21.5电容触摸屏+独立主机  4T硬盘云更新

机身内存: 2GB
缓存: 16GB
720P 触摸屏输出
720P/1080P/4K 高清电视输出
SPDIF光纤/同轴无损数字音频输出
AV模拟音频输出
AV模拟录音输入

8口千兆带路由功能
1000M以太网（RJ45接口）
支持外接USB WIFI（IEEE 802.11b/g/n）

	19
	机柜
	2
	个
	600*600*2000，含PDU

	20
	设备安装及辅材
	1
	批
	音视频线材面板接插头音箱线材、收纳柜、显示框架、电源线安装调试等项目所需一切材料

	二、中控系统

	1
	中控
	1
	台
	1. 主机配有10个串口（RS232\RS485\422）、8个红外口、8个继电器口、8个IO口、1个双向网口（可对外控制UDP/TCP网络设备）、1个NET口、1个TF卡接口、13个状态指示灯、8个按键或触摸屏，大量的控制接口作为后备和备份使用。
2. （选配）支持网络预览，带1路hdmi和1路模拟音频输入，输入的视频可在app和电脑控制软件上以视频窗口方式显示，用于视频预览无缝矩阵的输入信号、摄像头等。
3. 控制软件同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、射频触摸屏、windows电脑，并且它们的界面完全相同，方便用户使用。可同时使用多种方式，互为备份，让项目更健壮。
4. 支持万能双向网口，可控制带网口的设备，整台设备只用1个网口，1条网线，就可同时使用TCP和UDP方式。 TCP方式，可同时连接100多台被控设备，也可分时连接上万台网络受控设备。UDP方式，可广播发送，也可指定目标IP一对一发送，可支持数百个目标IP(UDP受控设备)。
5. 支持双向反馈，界面可显示串口及网口被控设备的状态，支持脚本代码程序，可用代码程序处理被控设备的反馈协议，如显示投影机的灯泡时间和开关状态，显示PM2.5的值。
6. 多屏联动同步，支持多台平板电脑及windows电脑同时控制，一台终端(电脑)的操作结果会自动同时更新显示到别的终端（电脑）上，状态值由主机保存，控制终端（平板电脑）关闭后重新打开时，软件自动和主机同步，保证显示的开关状态、数值等为当前的实际值。
7. 支持在平板电脑（安卓和IPAD）操作界面嵌入网页，嵌入视频播放组件，可播放常见种类的视频文件，也可以显示摄像头等的 RTSP\RTMP\HTTP视频流图像。网页组件可显示天气，通知等，视频组件可显示摄像头、会议终端视频图像。
8. 主机内置红外学习器，可把红外数据保存到电脑成为红外库文件，供后续工程或后续维护升级使用。
9. 支持电脑脚本语言，用户可在现场编写和下载脚本程序，以实现更高级的逻辑控制功能，比如实现校验和计算。
10. 支持端口间的数据相互转发，比如串口1收到的数据，可以从其它串口或网络输出，网络收到的数据也可从串口输出。

	2
	平板
	1
	台
	11.5英寸IPS触控屏 ≥8G ≥256G                                  GPU≥Adreno™ 660

	3
	软件定制编程
	1
	台
	采用字体自动识别技术，在Windows电脑上设计界面时使用的任何字体，都能在IPAD平板、安卓平板上正确显示（不需制作图片）。
,编程设计平台可自动生成各种3D按钮（不需设计图片）；也支持图片按钮，支持PNG、WMF、ICO、GIF图片的透明效果，可实现任意形状的按钮，各种效果的界面。

	4
	电源控制
	1
	台
	1. 共有8路强电或弱电开关量控制；控制电动窗帘或幕布
2.可编程定义各种逻辑开关动作(互锁、时序开关、同步动作等)；
3.采用RS232通讯控制功能，可级连到16台设备；
4.表面带红色电源指示和红色继电器开关指示灯；
5.具有手动和中控或电脑软件同时管理功能；
6.支持环境灯光的开关控制；
7.配合强电电源时序控制器，支持机房所有设备的电源管理控制；
8.断电最后一次状态保存功能；
9.支持所有兼容第三方开关量远程控制的设备

	5
	高清混插矩阵
	1
	台
	1、插卡式箱体结构，16进16出，输入卡支 持：Video、VGA、DVI、HDMI、SDI、光纤；输 出 卡 支 持：Video、HDMI、DVI、VGA、SDI，光纤，卡片式结构，极其容易扩展或更换；
2、完全支持无缝切换；全彩色处理，无任何色彩丢失；支持帧率适配，内建图像缩放引擎，输入缩放到输出的任意分辨率转换；
3、DVI、VGA、SDI、色差、Video 输入支持模拟音频输入混合；HDMI 输入支持模拟音频 /数字音频选择混合；混合后的信号经切换后，支持内嵌音频输出（HDMI）、或者视频和音频分离输出（DVI、VGA、SDI 等）；
5、HDCP 兼容，确保有内容保护的媒体能正常显示，如蓝光DVD，GAME BOX 等；
6、支持各种输入分辨率
800*600@60，1024*600@600,1024*768@60,1280*720@60,1280*768@60,1280*800@60,1280*960@60；1280*1024@60,1360*768@60,1366*768@60,1440*900@60,1440*1050@60,1680*1050@60,1920*1080@60,1920*1200@60，1080Pi@30；
7、具备支持切换状态和记忆功能，远程网络控制矩阵切换、RS232 切换、面板切换功能；具有掉电记忆功能和现场记忆功能：带有断电现场保护功能；
8、低功耗设计，无需苛刻的散热条件即可支持 7*24 小时连续工作；
9、单路指示灯设计，指示灯具备低亮、闪烁、高亮状态指示；通过指示灯状态即可判定单路输入或者输出具备就绪、无信号、信号连接正常等状态；
10、紧凑设计，每块板卡为 4 路，可按需求配置不同格式的输入输出板卡；
11、发光按键设计，豪华硅胶按键并带有发光指示功能，当前切换信息能直接通过按键背光获得，操作更便捷；
12、支持协议，支持3D、HDMI 1.4（ 部 分）、HDCP、 与及 DVI 1.0 协议。支持高色深，以及高达3.25Gbps 速率； 支持一路 RJ45 网络口一路RS-232 通讯接口；


服务要求  

1、产品质保期一年，如有质量问题一年内免费更换全新设备。

2、为保障产品质量,提供的产品必须是全新正品并符合国家相关要求的产品（提供承诺函）。

3、为保障售后服务投标人承诺中标后每次会议需提供1名技术人员进行现场技术保障，服务期为三年，技术人员需具备软硬件的专业技术能力,供应商在接到通知后10分钟到达现场进行维护（提供承诺函并提供相关证明材料）

4、货物验收合格后，按照本院资产管理制度和财务制度进行付款。

5、签订合同时为证明投标产品技术参数满足或优于招标技术参数要求，投标人需提供产品官网技术参数截图作为证明材料；并加盖代理商公章。
6、验收流程:采取现场验收的方式,双方验收人员应认真检查物资的数量及质量,按索票一点数一抽查一入库一填写验收记录的程序完成验收,中标供应商提供配送清单原件的留原件,原件只有一份而无法提供给采购人的,查验原件后索取复印件留存。
竞选项目报价表

我单位作为供应商,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等）

	服务项目
	竞 选

单 价
	竞 选

数 量
	竞 选

金 额
	第二轮报价（此竖列请勿提前填写，为竞选当天宣读第一轮报价后现场填写）
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	日期：

	
	
	
	
	签字：


注：应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。所有报价均用人民币表示，单项报价不得超过单价限价。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称 （盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：    年   月  
