内江市第一人民医院
[bookmark: _GoBack]新区核医学科体外分析试验室多联机空调采购项目的更正公告
现将我院2023年11月15日发布的“内江市第一人民医院新区核医学科体外分析试验室多联机空调采购”所公示的相关内容进行更正。
采购文件中第二点，设计要求：
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	室内机
	1.25/P
	台
	2
	因现场环境限制，此次采购的所有室内机需为嵌入式，需具备带水泵自动排水功能。

	2
	室内机
	2/P
	台
	1
	

	3
	室内机
	3/P
	台
	1
	

	4
	室内机
	5/P
	台
	4
	

	5
	室外机
	30P
	台
	1
	内外机功率需1比1配比


变更为：
	序号
	名称
	制冷功率
(KW)
	单位
	数量
	备注

	1
	室内机
	≥3.6
	台
	2
	因现场环境限制，此次采购的所有室内机需为嵌入式，需具备带水泵自动排水功能。

	2
	室内机
	≥5
	台
	1
	

	3
	室内机
	≥7
	台
	1
	

	4
	室内机
	≥12.5
	台
	4
	

	5
	室外机
	≥68
	台
	1
	内外机功率需1比1配比


采购文件中第三点、技术要求
★（4）CT检查室温度控制范围需长年保持在20℃左右，且室内机需具有水泵自动向外排水功能。
变更为：
★（4）室内温度控制范围需长年保持在20℃左右，且室内机需具有水泵自动向外排水功能。
采购文件中第六点、竞选文件要求
3.供应商须提供技术要求及售后服务相应的承诺函，同时还须提供所投型号产品的技术证书复印件并加盖竞选供应商鲜章。
变更为：
3.供应商须提供技术要求及售后服务相应的承诺函，同时还须提供所投产品型号的节能及质量认证证书复印件并加盖竞选供应商鲜章。
特此说明！

内江市第一人民医院
2023年11月16日

