内江市第一人民医院
2024年安防设备采购项目（第二次）
采购公告

1、 项目概况
1． 采购单位：内江市第一人民医院
2． 采购项目名称：2024年安防设备采购项目（第二次）
3． 最高限价：人民币21.84万元，此限价包含此次服务所需的材料费、维修费、安装费、调试费、人工费、应急服务费、运输费、税金等全部费用。
4． 中选方式：供应商在满足资格要求及商务要求的基础上，折扣率高中选。
5． 采购项目内容及要求：
	序号
	分类
	设备名称
	要求
	单位
	预计数量
	最高单价限价（元）
	供应商单价报价（元）/折扣

	1
	出入口控
制（门禁）系统
	1门门禁主机
	支持我院已有监控平台，并无缝衔接
	台
	6
	1045
	

	2
	
	4门门禁主机
	支持我院已有监控平台，并无缝衔接
	台
	2
	2900
	

	3
	
	2门门禁主机
	支持我院已有监控平台，并无缝衔接
	台
	2
	1580
	

	4
	
	门禁读头
	支持我院已有监控平台，并无缝衔接
	个
	10
	480
	

	5
	
	单门磁力锁（带支架）
	支持我院已有门禁锁具，并能断电开锁；
适用于：木门、玻璃门、金属门、防火门
	套
	8
	380
	

	6
	
	双门磁力锁（带支架）
	支持我院已有门禁锁具，并能断电开锁； 
适用于：木门、玻璃门、金属门、防火门
	套
	6
	790
	

	7
	
	出门按钮
	86型通用
	个
	56
	25
	

	8
	
	玻璃门夹
	通用型
	个
	9
	40
	

	9
	
	无线应急报警（一键报警）按钮
	无线通讯制式，通讯频率≥433MHZ
	个
	25
	180
	

	10
	视频监控
系统
	24口POE交换机
	支持我院已有监控平台，含以太网供电
	台
	8
	2600
	

	11
	
	16口POE交换机
	支持我院已有监控平台，含以太网供电
	台
	2
	1600
	

	12
	
	8口POE交换机
	支持我院已有监控平台，含以太网供电
	台
	4
	460
	

	13
	
	5口POE交换机
	支持我院已有监控平台，含以太网供电
	台
	8
	530
	

	14
	
	5口普通交换机
	支持我院已有监控平台
	台
	6
	180
	

	15
	
	网络高清摄像机（筒型或枪型）
	支持我院已有监控平台，并无缝衔接。
	台
	35
	550
	

	16
	
	网络高清摄像机（筒型或枪型、POE接口）
	支持我院已有监控平台，并无缝衔接。
	台
	10
	820
	

	17
	
	网络高清摄像机（半球型）
	支持我院已有监控平台，并无缝衔接。
	台
	15
	580
	

	18
	
	无外盖网络高清摄像机（半球型、POE接口）
	支持我院已有监控平台，并无缝衔接。
	台
	20
	800
	

	19
	
	网络高清摄像机（球型）
	[bookmark: _GoBack]支持我院已有监控平台，并无缝衔接。
	台
	4
	3890
	

	20
	
	摄像机支架
	筒型摄像机壁装
	个
	50
	20
	

	21
	
	球机支架
	壁装或吊装
	个
	2
	68
	

	22
	
	12V2A电源
	AC220V输入，DC12V输出，输出电流2A
	个
	30
	35
	

	23
	
	12V10A电源
	AC220V输入，DC12V输出，输出电流10A
	个
	25
	150
	

	24
	
	12V20A电源
	AC220V输入，DC12V输出，输出电流20A
	个
	25
	180
	

	25
	
	分离器
	支持主流POE供电产品的网电分拨
	个
	20
	32
	

	26
	
	光纤收发器
	支持千兆单芯
	对
	15
	280
	

	27
	
	光纤收发器电源
	AC220V，DC5V-1A
	个
	15
	45
	

	28
	
	无线网桥
	传输距离≥1KM
	台
	10
	700
	

	29
	
	监控级硬盘
	8TB容量，达到企业级要求
	块
	10
	1900
	

	30
	
	企业级硬盘
	4TB容量，达到企业级要求
	块
	5
	1560
	

	31
	
	16路8盘位数字硬盘录像机
	支持我院已有监控平台，并无缝衔接
	台
	3
	2646
	

	32
	
	32路16盘位数字硬盘录像机
	支持我院已有监控平台，并无缝衔接
	台
	2
	5670
	

	33
	电子巡更
系统
	电子巡更棒 
	接触式，存储数据量≥5000千条。
	根
	3
	1430
	

	34
	
	电子巡更点位
	国产中性
	个
	15
	8.5
	

	35
	入侵报警主机
	被动型红外探测器主机
	国产主流
	台
	6
	2000
	

	合计
	


注：请按照此表格格式进行报价。
二、商务要求
1、凡在实施强制性产品认证的产品目录内的产品必须具有3C认证；
2、材料、制造和测试应执行最新版本的中国标准；
3、本批次货物必须出具国家认可的第三方检测中心的检验合格报告；
4、应答供应商须提供书面承诺函，承诺本次所投产品与我院现使用平台无缝衔接。
5、要求提供第三方检测机构的检测报告并加盖供应商鲜章。
三、供应商资格要求
参加本次采购的供应商应具备下列条件。
1． 具有独立承担民事责任的能力；
2． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4． 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5． 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6． 本采购项目不接受联合体投标；
7． 法律、行政法规规定的其他条件。
四、文件要求
1． 供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章，并加盖骑缝章，否则视为无效竞选。
2． 除项目报价表以外的资质文件需装订成册，尽量采用胶装方式。
3． 竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。
4． 供应商须提供服务承诺函。
5． 竞选所报价格必须包括此次购买的产品费用以及包装费、人工费、运输费、税金等全部费用。
6． 所有竞选文件（包括报价单）必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。
五、报名方式及响应文件的提交
1． 报名方式：网络报名。
2． 报名截止时间：2024年3月7日16：00（北京时间）。
3． 报名邮箱：njyyjss@163.com（邮件名称“公司名称+项目名称报名表”，报名表格式为word版和盖鲜章的PDF版）。
4． 响应文件提交方式：开标当日现场提交。
5． 响应文件提交截止时间：2024年3月8日10:00时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。
6． 采购时间：2024年3月8日10:00时（北京时间）。
7． 采购地点：内江市第一人民医院新区全科医师楼五楼会议室。
六、联系方式
通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 
邮编：641001
组织部门：总务科
联系人：谭老师 
联系方式：0832-2037643，法定工作日内8：00~12：00/ 14：30~17：30（法定节假日除外） 
监督部门：审计科
联系方式：0832-2155638
邮箱：njyyjss@163.com
                       内江市第一人民医院                                             
2024年3月4日    
