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竞选邀请

本项目通过在内江市第一人民医院官网上发布公告的方式，邀请符合条件的供应商参与本项目的竞选。 

一、项目基本情况：

（一）采购人：内江市第一人民医院

（二）采购项目名称：内江市第一人民医院新区机房联想存储扩容采购项目

本次项目共分为一个包，概况如下：

	序号
	名称
	参数
	单位
	项目最高限价
	备注

	1
	内江市第一人民医院新区机房联想存储扩容采购项目
	详见技术服务条款及其他商务要求
	项
	20万
	


供应商参加竞选应当具备的资格条件

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；


（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）本项目不接受联合体竞选；
（六）本项目规定的其他要求。
竞选文件的获取

（一）供应商可在医院官网获取竞选文件。
（二）本项目文件无偿获取。
开标时间及地点

时间：2024年5月31日 10:00（北京时间）
地点：全科医师楼三楼会议室。
五、联系人及联系电话

组织部门：信息科

联系人：杨老师 

联系方式：0832-2174828

监督部门：

纪检组电话：0832-2155637
审计科电话：0832-2155638
邮箱：njyyjss@163.com

供应商须知

一、适用范围 
本竞选文件的最终解释权归内江市第一人民医院所有。 
二、供应商的条件 
（一） 符合“竞选邀请”第二条规定的条件； 
（二） 按照竞选文件“竞选邀请”中第三条规定获取了竞选文件； 
三、竞选采购费用 
无论竞选采购的结果如何，供应商自行承担所有参加竞选活动有关的全部费用。
四、响应文件
（一）响应文件的语言 
采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准；如因未翻译而造成的废标，由供应商承担。

（二）联合体 
本项目不接受联合体参与竞选。 
（三）响应文件提供的证明材料 
1.响应文件的组成： 
1.1报价单

1.2法定代表人授权委托书
1.3承诺函

1.4技术应答表及商务要求应答表

1.5实施及服务方案 

1.6其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料（如未提供也不影响供应商响应文件的有效性）。

注： 1、响应文件所需提供的全部证明材料内容均须有效。 
2、以上每页资料必须逐页加盖公司鲜章并加盖骑缝章。 
（四）响应文件编制、签署 
响应文件应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。 

响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印,并在规定签章处逐一签字和加盖公章，其响应单位加盖公章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效，未按要求加盖公章、骑缝章视为无效响应。
   供应商应该按照格式报送3份投标资料、3份项目报价表、3份技术要求应答表，需加盖供应商公章。除投标报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的投标资料，否则视为无效投标。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的投标资料。
（五）响应文件的递交 
1.供应商应在递交响应文件截止时间前将响应文件竞选现场提交；响应文件提交截止时间2024年5月31日 10:00（北京时间）。 

2.超过截止时间的响应文件将不予接收。 
（六）评审 
1.本项目评审方法为：供应商响应文件在满足竞选文件全部资格、技术参数及要求的基础上，采用两轮报价的竞选方式，最低价者中选。

2.内江市第一人民医院对未中选原因不作任何解释，且提交的所有响应文件均不退回。 
（七）评定程序 
1. 接收响应文件 
供应商通过竞选现场提交响应文件，采购人在监督人员监督的情况下拆封响应文件，没有按照要求的响应文件，采购人有权根据具体情况拒绝接收供应商的响应文件。

2.资格审查

评审小组对响应文件进行初步资格审查，初审不合格的按照无效响应文件处理，初审具体内容如下：


2.1响应文件未按照响应文件编制要求编制；


2.2响应文件中的资料未加盖供应商单位的公章；


2.3响应文件中法定代表人、委托代理人未签字；


2.4报价若高于最高限价；


2.5本竞选文件第三部分要求提供的资格要求证明材料。

3.技术参数审核

通过初步审查的供应商，评审小组按照第四部分规定的技术参数和要求对供应商响应文件进行审核，供应商提供的响应文件未满足第四部分规定的技术参数和要求，将视为无效响应，不允许进入第二轮报价环节。

4.第二轮报价

通过资格审查和技术参数审核的供应商可进入第二轮报价，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，将视为无效响应。

5. 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，该项目应再进行第二次公告采购。

资格要求证明材料

1、供应商应提交的资格证明材料

(1)具有独立承担民事责任的能力（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”，并加盖公章；

②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”，并加盖公章；   

③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”并加盖公章；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具有商业信誉证明材料：可提供书面承诺函并加盖公章；

(3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（供应商提供公司能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函并加盖公章）；

2、供应商其他类似效力要求的相关证明材料：

（1）法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内）；②复印件加盖公章。）

（2）代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①代理人身份证复印件；②在有效期内；③复印件加盖公章。）

（3）法定代表人授权书原件（法定代表人不参与而委托授权代表参与适用）或法定代表人身份证明原件（法定代表人参与而非委托授权代表参与适用）。

第四章   技术服务条款及其他商务要求
一、技术、服务要求

产品内容
	产品名称
	数量
	单位

	存储扩展柜
	2
	台

	存储硬盘
	48
	块


存储扩展柜技术参数：
	主机接口
	SAN连接8/16Gbps光纤通道、1 Gbps iSCSI和10 Gbps iSCSI/FCoE（可选）

	硬盘槽位
	24个

	用户界面
	基于浏览器访问的图形用户界面（GUI）

	RAID级别
	RAID 0、1、5、6和10：支持分布式RAID 5和6

	风扇和电源
	完全冗余，可热插拔

	机架支持
	标准19英寸机柜

	尺寸
	控制机柜
• 宽度：445毫米（17.5英寸）

• 厚度：749毫米（29.5英寸）

• 高度：85毫米（3.35英寸）

	单/双控制器
	双控制器

	每个控制器/控制器机柜/

群集系统的内核数量
	8/16/64

	每个控制器/控制器机柜/

群集系统的缓存
	32或64 GB/64或128 GB/最高512 GB

	驱动器类型
	
双端口可热插拔6 Gb SAS硬盘驱动器

	支持的驱动器
	小型2.5英寸SAS硬盘驱动器：

• 300 GB和600 GB，15k rpm

• 900 GB、1.2 TB和1.8 TB，10k rpm

• 2 TB，7.2k rpm近线SAS

• 200 GB、400 GB、800 GB、1.6TB、3.2TB SSD

• 1.92 TB、3.84 TB、7.68TB、15.36TB RI SSD

大型3.5英寸SAS硬盘驱动器：

• 4 TB、6 TB、8 TB、10TB 7.2k rpm近线SAS磁盘


存储硬盘技术参数：
	单盘容量
	2.4T及以上

	转速
	10K及以上

	缓存大小
	12G及以上

	盘体大小
	2.5英寸

	接口类型
	SAS

	接口速率
	12Gb/s及以上

	平均寻址时间
	13.0ms及以下

	读取速度
	501-600MB/S

	写入速度
	501-600MB/S

	IOPS读取速度
	10000IOPS及以上

	防震性能
	1,500G & 0.5ms(半正弦)

	电源电压
	5V±5%

	工作温度(℃)
	0--70℃

	存储温度(℃)
	-40-85℃

	顺序读带宽（GB/s）
	6.3及以上

	顺序写带宽（GB/s）
	2.8及以上

	随机读IOPS（4KB）
	550K及以上

	随机写IOPS（4KB）
	170K及以上


（二）服务内容
由于本院各业务系统数据量不断增加，现有V7000存储空间无法满足需求，为未来3~5年业务发展，需要对现有V7000存储进行扩容，以满足我院未来业务发展需要。本项目在现有存储架构上，以添加存储扩展柜及硬盘的形式进行扩容，扩容设备与原有存储兼容，无缝扩展加入到现有联想V7000存储中。

（三）服务方式
现场服务

（四）补充说明
安装调试：

投标人负责产品安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由投标人负责提供。投标人应向采购人提供产品安装、维修所需的专用工具，所涉及的价格包含在报价总价各种。

货物到达生产现场后，投标人接到采购人通知后 2 日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在报价总价格中。

投标人应就产品的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。产品安装调试完毕后，投标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

质保要求

投标产品的质保期不少于三年，即质保期自采购人验收合格签字之日起开始计算，并保证质保期限内产品运转良好。

质保期内投标人负责产品维护、维修及抢修，2 小时内做出维修方案决定，如 4小时内无法电话解决问题，供应商维修工程师必须在接到故障报告后 8 小时内到达采购人现场修理，更换部件等一切费用（包括材料）均由投标人承担。

其他要求

3.1 项目工作开展过程中，因投标人原因使招标人储存受损，造成的一系列后果由投标人自行承担。

3.2 项目实施过程中，不得影响医院现有业务的正常开展和进行。对于需要停机断电的操作，需提前3个工作日告知实施计划，并尽量将时间安排在业务非高峰期进行。

3.3 项目实施完成后，本项目新增设备不得以独立的形式存在，需与原有设备融合适配（一切服务均包含在本次服务内，不再产生其它费用），为本院提供整体服务。
二、商务要求

1、工期要求：合同签订后60天内完成项目建设。
2、质保期：项目验收完成后3年。
3、服务地点：内江市第一人民医院指定地点。

4、付款方式：验收完成后，采购人收到供应商发票后30个工作日支付合同总额90%，质保期结束后30个工作日支付剩余10%。 

5、验收标准：供应商与采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)、四川省财政厅《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》(川财采〔2015〕32 号)的要求进行验收。

竞选项目报价表

我单位作为供应商,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等）

	服务项目
	第一轮报价（元）
	第二轮报价（元）（此竖列请勿提前填写，为竞选当天宣读第一轮报价后现场填写）
	备注

	内江市第一人民医院新区机房联想存储扩容采购项目
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小写合计
	
	
	

	大写合计
	   拾   万   仟   佰   拾   圆   角   分 
	  拾   万   仟   佰   拾   圆   角   分 
	

	
	
	报价日期：
	

	
	
	供应商签字：
	


注：应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。所有报价均用人民币表示，单项报价不得超过单价限价。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称 （盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：    年   月  
