内江市第一人民医院
一年期窗帘、卷帘等采购项目采购公告
1、 项目概况
1． 采购单位：内江市第一人民医院
2． [bookmark: _GoBack]采购项目名称：一年期窗帘、卷帘等采购项目
3． 最高限价：人民币19.66万元，此限价包含此次购买的产品费用以及设计、材料、人工、运输、制作、安装、调试、维修、税金等全部费用。全年费用据实结算。
4． 中选方式：供应商在满足资格要求及商务要求的基础上，最低价中选。
5． 采购项目内容及报价：
	序号
	产品名称
	单价
	预计数量
	主要技术参数

	1
	窗帘
	38元/米
	1000
	1.永久性阻燃仿麻遮光布面料，面料成分：100%聚酯纤维。
2.基本要求：克重>310g/m厚度0.7mm，遮光率>95%。
3.面料要求达到GB8624 2012 B1级阻燃（提供检测报告）要求水洗20次后阻燃性能仍达到GB8624 2012 B1级，提供检测报告，报告上应体现面料水洗次数、遮光率、缩水率、克重。
4.面料缩水率：可水洗，洗后缩率<3%。
5.帘布需采用2倍饱和度（1：2打据），帘布下边离地5cm：单勾（固定褶）制作工艺底边反折8cm：顶部打裙部分做T字形褶皱：帘布整体做形状记忆，不损坏，不弄脏窗帘绑带缝制在窗帘两侧。
6.挂钩：镀铬金属挂钩结实可靠。
7、布带：100%聚酷纤维，阻燃符合GB8624-2012B1级

	2
	卷帘
	46元/平方米
	500
	1.卷管（卷帘轨道）：
（1）外径>38mm：卷管壁厚≥1.2mm：弯曲度<0.1mm。
（2）型材6063-T5。
（3）韦氏硬度>10.5HW.抗拉强度>225N/m断后伸长率>9.5%.
2.底杆
（1）卷管壁厚≥1.2mm：弯曲度<0.1mm。
（2）型材6063-T5.
（3）韦氏硬度>11HW.抗拉强度>210N/m，断后伸长率>8.5%.
3.拉珠制头
（1）拉珠制头为可360度旋转的灰色万向制头
（2）带减速省力装置，省力30%以上高强度工程塑料配件，抗紫外线，耐冲击适用于重型着帘：
（3）使用寿命达10000次以上；安装码不小于2.0mm 的钢板，表面防腐处理；
4.面料（要求有阻燃性能）。
（1）阻燃标准：符合GB8624-2012B1级（提供检测报告）
（2）材质：22%聚酯纤维+47%PVC+17%有机添加剂+14%无机填料、颜料：
（3）基本要求：克重≥400g/m
（4）厚度 0.55mm+0.1mm
（5）耐光色牢度>4级

	3
	病床隔帘
	35元/米
	3000
	1.医用隔帘面料采用经编工艺，网格与帘布一体式编织，网格高度约为55cm，面料门幅280cm，面料成分：100%永久阻燃聚酯纤维，面料经多次洗涤后仍保持阻燃性能。
2.克重>230克/㎡。
3.面料缩水率：可水洗，洗后缩率<3%；厚度>0.8mm，遮光率>70%；断裂强力：直向≥1000N，横向≥450N。
4.隔帘需采用1.5倍饱和度（115打摺），隔帘下边离地20cm；隔帘头用窗帘衬带芯经制，单勾（固定裙）制作工梦，底边反折8cm；顶器打裙部分做T字形裙等；帘布整体做形状记忆，不损坏、不弄脏窗帘；绑带缝制在窗帘单侧。
5.无纺布带：高档无纺布带，加厚粘衬，成份为100%涤纶。
6.挂钩：镀铬金属挂钩结实可靠。
7.面料要求达到GB86242012B1级阻燃（提供检测报告）要求水洗>20次后阻燃性能仍达到GB8624 2012 B1级，提供检测报告，报告应体现面料水洗次数、遮光率、缩水率、克重。
8.布带：100%聚酶纤维，阻燃符合GB8624-2012B1级

	4
	百叶窗
	45元/平方米
	100
	1.叶片厚度≥0.21mm，叶片90度翻转，密度55片/米；
2.机械耐久性能：百叶帘经过伸展、收回后，百叶帘整个系统（包括绳、带、滑轮、金属锁扣等）应无任何的破坏，上梁、下梁铝合金材质，百叶帘升降装置、拉珠采用PA66+GF特等工程塑料、PC工程塑料、POM工程塑料，系统配有五颗POM行星因轮，减速比率1：3.5，省力达到 55%。
3.百叶帘，由铝制成，易清洗，不老化，遮阳，隔热，闭合严密。

	5
	柔纱帘
	42元/平方米
	50
	1.顶案：由T5型铝制成，底槽呈半圆弧形，盒顶采用喷涂工艺。
2.帘布：100%聚酯纤维布，表背面双层薄纱结构，双层可调节帘布达到透视线与遮光闭合两种效果，拉绳任意长短，安装方便。
3.遮光率>50%。

	6
	窗轨
	15元/米
	1600
	1.轨道需采用高强度6063-T5电泳铝合金型材，壁厚1.2mm。
2.滑轮在轨道上运行静音顺畅。
3.采用1.2 mm钢板制触动式安装码，先进技术的表面涂装，安装方便且坚固耐用。
4.颜色：白色。


    供应商折扣率（%）报价：
注：请按照此表格格式进行报价。
2、 商务要求
（1）质量要求
所有货物均需满足国家、行业，环保及质量要求。窗帘面料应提供检测报告。供货时，采购人有权就本批次货物抽检、送检，若检测质量不满足采购文件要求或不满足国家、行业要求的，采购有权拒收并取消中选结果；由此带来的一切不利后果，由中选人自行负责。
窗帘、卷帘、隔帘、柔纱帘工艺：窗帘头用8cm宽的窗帘衬带芯缝制；布帘采用后附有纺衬带固定褶皱加工方式，通用串钩面料表面无破损、污迹、不平等瑕疵；缝线整齐，无跳线、漏针、扭曲、线头等情況；裁剪端正对称，无变形、弯曲等现象；熨烫平整，卷边宽窄致、布带缝合整齐：车缝之处结实牢固．表面平整，每10CM不少手25针，部分窗帘带窗幔、幔长应符合行业规定比例、美观整齐。
轨道工艺：表面光滑，无毛刺、划痕、掉漆、溅、裂纹等缺陷；涂层无漏喷、锈蚀、脱色等情況。
（2）服务要求
质保期：质保期1年。质保期内产品质量出现问题，中标人负责三包（包修、包换、包退），费用由成交供应商承担；质保期间提供成本零配件供应及免费维修服务。
运输及安装：安装符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，运输及安装过程中发生的一切费用由成交供应商负责。
（3）售后服务要求
要求接到电话后30分钟内响应，4小时内到现场恢复正常使用；若12小时内仍未维修好的，需提供同类产品代替。
（4）其他要求
本项目所有产品数量及各房间准确尺寸须成交供应商到现场准确测量，涉及各区域产品的花形、颜色需由成交供应商提供色板经采购人及使用部门确认后才能下单生产。
成交供应商在本项目实施过程中要严格按照规范进行施工，不得出现违规操作，在施工过程中出现的一切安全责任事故由成交供应商自行负责。
3、 供应商资格要求
  参加本次采购活动应具备下列条件：
1． 具有独立承担民事责任的能力；
2． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4． 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5． 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6． 本采购项目不接受联合体投标；
7． 法律、行政法规规定的其他条件。
四、文件要求
1． 供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章，并加盖骑缝章，否则视为无效竞选。
2． 除项目报价表以外的资质文件需装订成册，尽量采用胶装方式。
3． 竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。
4． 供应商须提供服务承诺函。
5． 竞选所报价格必须包括此次购买的产品费用以及人工费、配送费、税金等全部费用。
6． 所有竞选文件（包括报价单）必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。
五、报名方式及响应文件的提交
1． 报名方式：网络报名。
2． 报名截止时间：2024年8月5日16：00（北京时间）。
3． 报名邮箱：njyyjss@163.com（邮件名称“公司名称+项目名称报名表”，报名表格式为word版和盖鲜章的PDF版）。
4． 响应文件提交方式：开标当日现场提交。
5． 响应文件提交截止时间：2024年8月6日9：00时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。
6． 采购时间：2024年8月6日9：00（北京时间）。
7． 采购地点：内江市第一人民医院新区全科楼五楼会议室。
六、联系方式
通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 
邮编：641001
组织部门：总务科
联系人：谭老师 
联系方式：0832-2037643，法定工作日内8：00~12：00/ 14：30~17：30（法定节假日除外） 
监督部门：
纪检组：0832-2155637
审计科：0832-2155638
邮箱：njyyjss@163.com

                     内江市第一人民医院                                          
2024年7月31日    
