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零星维修材料市场调研公告

一、项目名称：内江市第一人民医院零星维修材料询价
二、询价方式：在内江市第一人民医院官方网站（https://www.njyy.com.cn/)上公开发布基建零星维修询价单（提供免费下载），供服务商前来参与市场调研，按医院提供的《基建零星维修询价单》填写报价并加盖公章。
三、市场调研期限：2024年8月8日—2024年8月14日。
四、市场调研内容：针对内江市第一人民医院零星维修工程中所使用的清单以外、无法确认价格的材料及人工等费用进行询价。
五、报价要求
1.以人民币报价。
2.本次询价单中的报价应包括材料、制造、包装、运输、装卸、保险、增值税、质检及其它伴随服务等所有费用。
六、询价单的递交：于2024年8月14日下午17：00时以前以扫描件电子版发送至医院邮箱（njyysjj@163.com）。
联系人：黄老师
电  话：0832-2115660
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基建零星维修询价单
	项目
	材料名称
	规格、型号等说明(可附图)
	报价

	
	
	
	

	医疗废弃物管理办公室更换安装4樘防盗门3*1.6*2.5+1.1*2.1=14.31㎡；安装彩钢板室内隔墙5.4*2+3.6*3=21.6㎡；利旧安装塑钢门窗1*2+1.5*1.8=4.7㎡
	矩管龙骨彩钢板隔墙
	0.3mm彩钢板压制成型，(1m宽压制后为0.8m宽)40*60*1.5的矩管龙骨焊接，彩钢板的安装
	

	保卫科岗亭更换安装不锈钢彩钢板雨篷，维修加固塑钢板房岗亭，3.*1.25=4.25
	不锈钢架彩钢板雨篷
	0.3mm彩钢板压制成型，(1m宽压制后为0.8m宽)20*30*1.2的不锈钢矩管焊接支架。
	

	门诊2楼平台安装遮阳网，其中利旧180㎡，新安装120㎡（4*30）
	加厚遮阳网
	国标12针
	

	病理科更换锁具2把，加配钥匙20把
	配钥匙
	病理科大门配置木门锁具铜钥匙
	

	急诊科天井内的病员洗涤区钢平台及天棚改造（原平台及雨篷为卫生间一侧,面积为6*1.26=7.56㎡现改在中间)增加8mm楼梯钢板2.52*1.26㎡=3.175㎡；增加125*60H型钢钢梁12m*0.0133=0.1596t；增加彩钢板天棚8.4㎡；利旧安装水槽4套，安装PPR热水管21.6m，安装110排水管6.4m；75排水管7.2m；水龙头4个
 1、彩钢板天棚利旧拆除费用按照安装人工计取；2、钢板楼板拆除费用按照安装人工计取；3、钢梁的拆除参照干挂骨架计取；4、彩钢板天棚按照85元/㎡计取；5、彩钢板天棚利旧安装：人工+铝拉铆钉+防水密封胶=23.85+1.17+5.11=30.13；6、钢板楼板利旧安装232.01-192.24=39.77;7、钢梁利旧安装6962.9-5644.14=1318.76;
	彩钢板天棚
	0.3mm彩钢板压制成型，(1m宽压制后为0.8m宽)40*60*1.5的矩管龙骨焊接支架及立柱，含彩钢板的安装
	

	食堂安全检查安装竹木纤维板制作的防鼠板0.5*（2.4*3+1.2）=4.2㎡；卷帘门轨道槽焊接安装10*0.5=5m
	卷帘门轨道槽安装
	卷帘门2.4*30；55*30*20*1.0的轨道槽
	

	更换儿科大楼夹胶玻璃雨篷2.4*2.6=6.24㎡夹胶玻璃雨篷更换单价：(236.5+113.42=349.92)
	吊车费用
	起重30T的吊车工作2小时
	

	水电班高压配电室屋面裂缝安装接水盘12个，排水软管45m
	接水盘
	
	

	更换安装全科外右铸铁沟盖板400*600*40的2张，儿科楼外2张，停车场1张，
	铸铁沟盖板
400*600*40
	承重50T
	

	神经外科全科室卫生间吊顶更换18*0.3*0.3=1.62㎡，清查维修所有卫生间天棚吊顶，更换破损污损吸音棉天棚42*0.36=15.12㎡的维修恢复花岗石台面，安装铝合金收边线6m吸音棉板
	吸音棉吊顶天棚
	无孔喷砂，岩棉玻璃棉吸音板，规格600*600*15
	

	食堂维修更换600*600铝扣板天棚吊顶10*0.36=3.6㎡，面食加工间拆除原300*300铝扣板天棚吊顶，清洗后恢复安装天棚7.8*4.2=32.76㎡；更换龙骨4.2*2.4=10.08㎡，清理环食堂的水沟垃圾，对连接食堂内部的水沟安装不锈钢防鼠网0.4*8=3.2㎡
	不锈钢防鼠网
	丝径1mm，网孔8mm
	

	基建科维修安装公交车通道上的水篦子，加固门诊的地砖（钻孔、加螺钉固定）
	400*600铸铁水篦子
	承重50T,
	

	制氧机房按照消防要求开窗洞1.5*1.8*0.3=0.81㎡，窗洞抹灰0.5*2*(1.5+1.8)=3.3㎡安装防护栏2*1.8=3.6㎡、安装3个窗户的金刚网纱窗3*2*1.8=10.8㎡，清理搬运建渣计普工2小时
	不锈钢防护栏
	19mm*1mm不锈钢管
	

	吊顶面层3*（0.6+0.4）=3㎡，更换安装电动卷帘门电机及传动链条1套，恢复卷帘门吊顶
	卷帘门电机含链条
	3.2m*3.6m
	

	基建科安装上级部门要求，应急安装城南院区职工停车场周边的围挡。
	彩钢板
围挡
	彩钢板0.3mm压制成型
	

	儿早中心测听室砌筑24墙体3.3*3*0.24-1.2*2.2*0.24=1.74m³；双面抹灰后满刮腻子2*（3.3*3-1.2*2.2）=14.52㎡，儿早中心其余墙面补烂刮腻子2*（4.2+3.3）*1.5+0.8*（5.8+4.6）=30.82㎡打磨后刷乳胶漆（14.52+30.82=45.34㎡）；重做吸音棉天棚龙骨及吊顶3.3*2=6.6㎡；安装铝合金收边线；安装隔音门（甲级防盗门1.3*2.3=2.99㎡）；安装墙面吸音乳胶墙贴（5cm）3*2（3.3+2）-1.2*2.2=29.16㎡
	吸音棉天棚
	无孔喷砂，岩棉玻璃棉吸音板，规格600*600*20
	

	
	吸音板墙贴5cm
	高密度海绵吸音板墙贴厚度5cm
	

	神经内科加固维修卫生间门套计加工2小时，更换安装吸音棉板天棚吊顶32*0.36=11.52㎡
	吸音棉天棚
	无孔喷砂，岩棉玻璃棉吸音板，规格600*600*15
	

	神经外科更换安装吸音棉板天棚吊顶35*0.36=12.6㎡
	天棚面拆除
	神经外科内通道
	

	住院部西药库房内特殊药品库加不锈钢防护栏6.3*6.1=38.43㎡
	不锈钢防护栏
	19mm*1mm不锈钢管
	

	污水站值班室屋面抢修，拆除破损的石棉瓦，安装彩钢板（3*0.9*3）=8.1㎡(4*6*1.5的矩管架子，0.4的彩钢板棚面)
	彩钢板(矩管架子、彩钢板棚面)
	
	

	基建科制作防洪沙袋并搬运到各防洪点堆放（标准沙袋200个，共计用特细砂3T计2m³）
	防洪沙袋
	30*70
	

	基建科城南垃圾库外的设备棚拆除墙体后重新焊接槽钢架子，立柱安装 8c中空玻镁板隔断墙体2.5*2=5㎡，安装彩钢板2.5*2.4=6㎡，清运垃圾1车
	8cm玻镁板隔断
	
	

	
	彩钢板隔断
	
	

	门诊二楼玻璃屋面铺贴遮阳网1件（30*4=120㎡）
	遮阳网
	国标12针
	

	总务科食堂挖掘机外取草坪胚，移栽树木，移动卫生间挖基础平台，砌筑平台围墙及平台梯步0.24*0.6*2.4+0.2*3.3*0.3+0.4*3.3*0.3+0.6*3.3*0.3=1.533m³，平台浇筑混凝土0.2*3*1.8=1.08m³，台阶面抹灰3*0.5*3.3+2.7*0.6=6.57㎡，火烧板花岗石台阶面6.57㎡
	挖掘机台班
	履带式325挖掘机，单斗容积0.9m³
	

	公交车停车点水沟铸铁盖板恢复安装，焊接维修角钢，更换铸铁水沟盖板40*400*600的2张
	铸铁井篦
	承重50T
	



