[bookmark: OLE_LINK1]内江市第一人民医院
城南院区15部电梯维护保养服务
采购公告(第二次）
一、项目概况
1． 采购单位：内江市第一人民医院
2． 采购项目名称：城南院区15部电梯维护保养服务采购（第二次）
3． 履约地址：内江市第一人民医院（城南院区）
4． 最高限价：人民币13.05万元，此限价包含此次服务所需的年检费、材料费、人工费、运输费、安装费及调试费等全部费用。
5． 中选方式：供应商在满足资格要求及技术和商务要求的基础上，最低价中选。
6． 采购项目内容及要求：
7． 设备详情：
	序号
	电梯品牌
	载重（kg）
	额定速度（m/s)
	层/站
	电梯启用时间

	1
	广州广日电梯
	1600/KG
	1.75/MS
	21/20/20
	2020年

	2
	广州广日电梯
	1600/KG
	1.75/MS
	21/20/20
	2020年

	3
	广州广日电梯
	1600/KG
	1.75/MS
	21/20/20
	2020年

	4
	广州广日电梯
	1600/KG
	1.75/MS
	21/21/21
	2020年

	5
	广州广日电梯
	1600/KG
	1.75/MS
	20/20/20
	2020年

	6
	苏州帝奥电梯
	1600/KG
	1.0/MS
	6/6/6
	2011年

	7
	苏州帝奥电梯
	1600/KG
	1.0/MS
	6/6/6
	2011年

	8
	苏州帝奥电梯
	1600/KG
	1.0/MS
	6/6/6
	2010年

	9
	苏州帝奥电梯
	1000/KG
	1.6/MS
	19/16/16
	2011年

	10
	苏州帝奥电梯
	1000/KG
	1.6/MS
	19/16/16
	2011年

	11
	杭州奥立达电梯
	1600/KG
	1.5/MS
	4/4/4
	2024年

	12
	杭州奥立达电梯
	1600/KG
	1.5/MS
	4/4/4
	2024年

	13
	广州广日电梯
	825/KG
	1.5/MS
	5/5/5
	2015年

	14
	广州广日电梯
	1600/KG
	1.5/MS
	5/5/5
	2015年

	15
	广州广日电梯
	825/KG
	1.5/MS
	5/5/5
	2015年

	报价
	人民币（元）：                  大写金额：


注：请按照此表格格式进行报价，供应商所报总价不得超过13.05万元，否则无效。
★二、服务要求
1.日常维护保养项目（内容）和要求：电梯维修保养符合《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）、《电梯维修规范》（GB/T18775-2002）及《特种设备安全监察条例》的要求，必须达到或超过特种设备技术安全规范、《电梯维护保养规则》（TSGT5002-2017）等国家标准的要求；
2.通过有计划的检修、保养，保证电梯各部件在良性循环状态下运转，延长各部件的工作寿命，及时更换除曳引主机部件、电梯装饰、规则要求新增设的安全部件外的其它零部件。保证电梯正常安全顺畅运行；
3.为了使电梯顺利通过市场监督管理局的年度检查，协助市场监督管理局特种设备检验机构实施安全年检，如存在问题须立即整改，以取得电梯使用合格证。维保方须书面通知使用单位并最终协助质检部门和使用单位进行年检。保证电梯每年及时通过年审。
4.每月对电梯保养2次，供应商制定例行（每十五日）维护计划表（日期、梯号），供应商按照计划日期于工作时间下午13时至24时内（发生不可抗力情况例外）派技术人员对该电梯进行日常例行维护保养。维护保养应符合行业安全运行标准，每次保养完毕后，将有关维护保养或故障处理的《工作记录单》一式贰份，交我方签字确认后各自存档。并配合医院建立电梯管理档案资料：包括技术档案（如原理图、接线图等），维护保养记录，电梯检测资料及其他相关资料。 
5.自配工作所需的工具和设备，保养或维修时须设置安全警示标志。
6.设立24小时维修联系电话，接到电梯困人故障或非困人故障报告后，维修人员需在30分钟内到达现场。如不按规定时间到达现场造成的一切后果由维保单位承担。维保单位需记录电梯的运行状态、故障次数、修理次数等重要数据，为保养电梯建立运行档案。技术人员通过对数据的分析，全面了解电梯的运行情况，制定维护保养方案。
7.如本项目遇有重大接待任务、会议等情况，维保单位应提前对电梯进行安全检查，必要时加派维保人员到现场配合，免费提供全程监护服务。
8.维护保养的周期应根据电梯使用情况、工作环境而定，但只可增加，不能减少。 
9.维保单位承担所维修电梯发生的非人为因素引起的一切事故责任。
10. 维保单位应当对电梯维修做出相应的维修应急预案（预案需含解困、急修、备件、响应时间等相关内容）；
★三、商务要求
1.困人及故障应急维修工作需在30分钟内到达现场并处理；
2.电梯故障所需更换的零部件（除曳引主机、装饰、增加安全部件以外的电梯其它零部件等）的时间要求，易损件1小时内更换并恢复；安全部件及大型机械部件1-3天内更换并恢复；控制系统、主板、变频器1-7天内更换并恢复；
3.按相关法规要求完成电梯的日常维护保养，保证电梯的正常运行使用，保证出现故障时的及时修复。
4.若发生下列情况，每发生一次，供应商应向采购人支付全部设备维保服务费的5%，供应商同意该违约金采购人有权直接从应付维保服务费中予以抵扣：
⑴未完成日常保养任务；
⑵电梯故障，未按要求的时间内到达现场完成维修；
★四、供应商资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，并提供参与此项目的电梯维保维修技术人员名单及相关从业证件和近三年社保交纳记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
注：以上资料必须齐全，复印件须加盖投标单位公章。
五、文件要求
1． 供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章，并加盖骑缝章，否则视为无效竞选。
2． 除项目报价表以外的资质文件需装订成册，尽量采用胶装方式。
3． 竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。
4． 供应商须提供服务承诺函。
8． 竞选所报价格必须包括此次服务所需的年检费、材料费、人工费、运输费、安装费及调试费等全部费用。
5． 所有竞选文件（包括报价单）必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。
六、报名方式及响应文件的提交
1． 报名方式：网络报名。
2． 报名截止时间：2024年9月30日11：00（北京时间）。
3． 报名邮箱：njyyjss@163.com（邮件名称“公司名称+项目名称报名表”，报名表格式为word版和盖鲜章的PDF版）。
4． 响应文件提交方式：开标当日现场提交。
5． [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]响应文件提交截止时间：2024年9月30日16：00时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。
6． 采购时间：2024年9月30日16：00时（北京时间）。
7． 采购地点：内江市第一人民医院新区全科楼五楼会议室。
七、联系方式
通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 
邮编：641001
组织部门：总务科
联系人：谭老师 
联系方式：0832-2037643，法定工作日内8：00~12：00/ 14：30~17：30（法定节假日除外） 
监督部门：
纪检组：0832-2155637
审计科：0832-2155638
邮箱：njyyjss@163.com

                     内江市第一人民医院                                          
2024年9月27日    
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