技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1标的情况
	序号
	标的名称
	★单价最高 限价（元）
	预计数量
	计量

单位
	最高限价/标的金额（元）

	1
	80cm双大锅灶
	7500
	2
	台
	15000

	2
	双炒双温猛火炉
	6000
	2
	台
	12000

	3
	双头吊汤炉
	4500
	1
	台
	4500

	4
	不锈钢烟罩
	700
	20
	m
	14000

	5
	镀锌板背风管
	400
	20
	m
	8000

	6
	镀锌板管道
	140
	120
	㎡
	16800

	7
	拆卸、安装、搬运费
	30000
	1
	批
	30000


3.2技术参数要求

	1
	80cm大锅灶
	★1.尺寸：2000×1200×800+400（误差±20mm）。

2.输入电压：220V±10%、功率≤0.25kW/眼。

★3.台面板采用201#或以上标号不锈钢板制作，厚度≥1.2mm。

4.侧板、围板等装饰板均采用厚度≥1.0mm不锈钢板制作，台面前部设排水槽；炉架、炉胆及衬托板采用厚度≥2.0mm镀锌冷轧钢板折弯制作，配套拉铆螺栓固定装配（便利后期维保更换）。

5.炉面板同衬托板之间需采用环戊烷发泡剂灌注发泡、保障隔热；承重立柱采用管径≥48mm钢制立管外套管径≥49mm不锈钢管制作，配全钢可调脚。

6.炉膛采用耐火泥糊制；炉头需配侧置式常明小火，并采用风气联动装置辅助一体化联动控制。

★7.燃烧器：预混式节能炉头，燃烧方式：鼓风预混式；点火方式：电点火器+常明小火；额定热负荷≥36kW/眼（热效率≥57.2%）。

★8.产品符合标准：GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》。

★9.具有熄火保护安全装置。

	2
	双炒双温猛火炉
	★1.尺寸：2000×1200×800+400（误差±20mm）。

2.输入电压：220V±10%、功率≤0.25kW/眼。

★3.台面板采用201#或以上标号不锈钢板制作，厚度≥1.2mm。

4.侧板、围板等装饰板均采用厚度≥1.0mm不锈钢板制作，台面前部设排水槽；炉架、炉胆及衬托板采用厚度≥2.0mm镀锌冷轧钢板折弯制作，配套拉铆螺栓固定装配（便利后期维保更换）。

5.炉面板同衬托板之间需采用环戊烷发泡剂灌注发泡、保障隔热；承重立柱采用管径≥48mm钢制立管外套管径≥49mm不锈钢管制作，配全钢可调脚。

6.炉膛采用整体耐火砖及耐火泥糊制（即整体砖炉膛、且深度≥22cm）、配斜口炉圈；炉头需配侧置式常明小火、并采用风气联动装置辅助一体化联动控制。

★7.燃烧器：预混式节能炉头、燃烧方式：鼓风预混式；点火方式：电点火器+常明小火；额定热负荷≥35kW/眼（热效率≥45.5%）。

★8.产品符合标准：GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》。

★9.具有熄火保护安全装置。

	3
	双头吊汤炉
	★1.尺寸：1250×700×500（误差±20mm）。

2.电压：220V±10%、功率≤0.2kW。

★3.面板采用201#或以上标号不锈钢板材制作、厚度≥1.2mm。

4.侧板、围板等装饰板均采用厚度：1.2mm不锈钢板制作；承重立柱采用管径≥48mm钢管外套管径≥49mm不锈钢管制作，配套全钢可调子弹脚。

★5.燃烧器：配预混式节能炉头；燃烧方式：鼓风预混式；点火方式：电点火器+常明小火；额定热负荷≥25kW；炉下衬托板采用厚度≥1.05mm钢板制作。

6.燃气系统密封性：从燃气入口到燃气阀门泄漏量≤0.12L/h/眼；运行噪声≤75dB(A)；干烟气中CO(α=1)≤0.05%/眼。

★7.具有熄火保护安全装置。

	4
	不锈钢烟罩
	★1.尺寸：L×1300×500。

★2.材质：采用201#或以上标号不锈钢板材制作、厚度≥1.0mm。

	5
	镀锌板背风管
	1.尺寸：与烟罩配套尺寸。

★2.材质：采用镀锌板材制作、厚度≥1.0mm。

	6
	镀锌板管道
	1.尺寸：与背风管配套尺寸，长度以满足油烟排放要求为准。

★2.材质：采用镀锌板材制作、厚度≥1.0mm。

	7
	拆卸、安装、搬运
	★1.搬迁拆除物品：详见搬迁物资明细表，包括但不限于明细表所列物资。

★2.负责拆卸医院新区内的原有食堂所有需要拆卸作业的设施设备，并将需要的设施设备安装到新建食堂，确保需要重新安装的设施设备完好无损并安装调试完好可用（含：高空作业）。

★3.负责搬运原有食堂所有需要的可移动设施设备到新建食堂指定位置，并确保设施设备完好无损可用。

★4.负责搬运原有食堂暂不需要的设施设备到采购人指定位置，并确保设施设备完整。

★5.需搬迁的设施设备如需要维修的，由供应商按照采购人要求进行修复。

★6.若采购人需要增加食堂搬迁物资或设施设备，不另增加费用。搬迁日期和期限按照采购人要求进行实施。

★7.若搬迁过程中出现因供应商原因导致采购人或第三人人身损害或财产损失的，由供应商承担全部责任。


附件：新区食堂搬迁物资明细表
	序号
	搬迁地点
	物资名称
	数量
	备注

	1
	库房
	三层铁架
	5张
	

	
	
	四门高身储物柜
	1台
	

	
	
	离地铁架
	1个
	

	
	
	双开门蒸饭箱
	1台
	

	
	
	洗地龙头
	1个
	

	
	
	四层储藏柜
	1张
	

	
	
	四门雪柜
	1台
	

	
	
	工作台
	5张
	

	
	
	送（收）餐车
	1辆
	

	
	
	电感式灭蝇灯
	1个
	

	
	
	双头大锅灶
	2台
	拆除

	
	
	抽油烟系统
	2套
	拆除

	
	
	煲仔炉
	1台
	拆除

	
	
	双星盆台
	2张
	

	
	
	冰箱兼操作台
	2台
	

	
	
	调料台
	2张
	

	
	
	储物操作台
	2张
	

	
	
	蒸饭柜
	1个
	

	
	
	双头小炒猛火炉
	2台
	拆除

	3
	消毒间及洗碗间
	消毒柜
	2台
	

	
	
	洗碗盆台
	1张
	

	
	
	三层铁架
	1张
	

	
	
	灭蝇灯
	1个
	

	
	
	单星盆台
	2个
	

	
	
	双星盆台
	1个
	

	
	
	工作台
	3张
	

	
	
	壁扇
	1个
	

	
	
	灭蝇灯
	1个
	

	
	
	电热水器
	1个
	

	
	
	洗涤龙头
	1套
	

	4
	蒸饭间
	电气头灶
	1台
	

	
	
	双门蒸饭柜
	3台
	

	
	
	工作台
	4张
	

	
	
	双星盆台
	1张
	

	
	
	四门雪柜
	1台
	

	
	
	储物柜
	1张
	

	
	
	送（收）餐车
	2辆
	

	
	
	三层铁架
	1张
	

	
	
	洗涤龙头
	1套
	

	
	
	灭蝇灯
	2个
	

	
	
	抽油烟系统
	1套
	拆除

	5
	包间及杂物间
	桌边柜
	2张
	

	
	
	恒温售卖台
	1张
	

	
	
	格力空调
	1台
	

	
	
	灭蝇灯
	2个
	

	
	
	圆桌
	3张
	

	
	
	大圆桌
	1张
	

	
	
	凳子
	14张
	

	
	
	送（收）餐车
	5辆
	

	
	
	落地风扇
	1台
	

	
	
	格兰仕微波炉
	1台
	

	
	
	潲水桶
	1个
	

	
	
	蒸饭柜
	1个
	

	6
	面点间
	离地铁架
	1张
	

	
	
	送（收）餐车
	1辆
	

	
	
	四门雪柜
	1台
	

	
	
	双层储物柜
	1张
	

	
	
	单层发酵柜
	1张
	

	
	
	三层铁架
	3个
	

	
	
	电热烙饼机
	1台
	

	
	
	电烘炉
	1台
	

	
	
	美的空调
	1台
	

	
	
	抽油烟系统
	1套
	拆除

	
	
	灭蝇灯
	2个
	

	
	
	面点工作台
	2张
	

	
	
	压面机
	1台
	

	
	
	和面机
	1台
	

	
	
	搅拌机
	1台
	

	
	
	电子秤
	1个
	

	
	
	单星盆台
	1台
	

	7
	粗加工间
	三层铁架
	4个
	

	
	
	工作台
	3张
	

	
	
	保温桶
	1个
	

	
	
	单星盆台
	4张
	

	
	
	双星盆台
	2张
	

	
	
	绞肉机
	2台
	

	
	
	多用切菜机
	1台
	

	
	
	土豆洗皮机
	1台
	

	
	
	洗涤龙头
	1套
	

	
	
	风扇
	4个
	

	
	
	灭蝇灯
	2个
	

	
	
	锯骨机
	1台
	

	8
	冷藏室
	电子秤
	1把
	

	
	
	冷冻柜
	1台
	

	
	
	蒸饭柜
	1台
	

	
	
	四门雪柜
	5个
	

	
	
	三层铁架
	1张
	

	
	
	灭蝇灯
	1个
	

	9
	后门及过道
	饮水机
	1台
	

	
	
	灭蝇灯
	9个
	

	
	
	风幕机
	1个
	

	
	
	平板车
	2辆
	

	
	
	送（收）餐车
	6辆
	

	10
	休息室
	五层储物柜
	3个
	

	
	
	空调
	1台
	

	
	
	三层储物柜
	1个
	

	
	
	饮水机
	1台
	

	
	
	电脑桌
	1张
	

	
	
	桌子
	1张
	

	11
	凉菜间
	铁桶
	4个
	

	
	
	四门雪柜
	1台
	

	
	
	双头大锅灶
	1台
	

	
	
	煲仔炉
	1台
	

	
	
	蒸饭柜
	1台
	

	
	
	储物柜
	1个
	

	
	
	操作台
	1张
	

	
	
	清洗池
	1张
	

	
	
	灭蝇灯
	1个
	

	
	
	抽油烟系统
	1套
	拆除

	12
	面食区
	冷藏保鲜柜
	2台
	

	
	
	双星盆台
	1张
	

	
	
	冰箱
	1台
	

	
	
	壁扇
	1台
	

	
	
	铁桶
	3个
	

	
	
	四门高身储物柜
	1张
	

	
	
	电炸连柜座
	1套
	

	
	
	电煮面炉连柜座
	1套
	

	
	
	快速节能蒸煮炉
	1套
	

	
	
	灭蝇灯
	1个
	

	
	
	通风系统
	1套
	

	13
	
	售卖台
	7台
	

	
	
	工作台
	6张
	

	
	
	米饭保温桶
	2台
	

	
	
	空调
	1台
	

	
	
	璧扇
	2个
	

	
	
	留样柜
	1台
	

	
	
	熟食柜
	1台
	

	
	
	微波炉
	1个
	

	
	
	热风循环商用推车消毒柜
	1台
	

	
	
	单星盆台
	1个
	

	
	
	灭蝇灯
	1个
	

	14
	食堂大厅
	桌子
	40张
	

	
	
	餐椅
	146张
	

	
	
	壁扇
	10个
	

	
	
	灭蝇灯
	16个
	

	
	
	显示器
	1台
	

	
	
	热风循环商用推车消毒柜
	1个
	

	
	
	空调
	6个
	

	
	
	冰箱
	2台
	

	
	
	开水器
	1台
	

	
	
	显示器
	5台
	

	
	
	工作台
	2张
	

	
	
	米饭加热器
	1台
	

	注：包含凉菜房双头大锅灶拆除安装和楼顶的风机管道拆除和搬迁。


