[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc27801]第三章 技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.标的情况
采购包1：
	包号
	编号
	品目
	标的名称
	最高单价限价（元）
	预计数量
	计量单位
	最高限价（元）

	1
	01
	 
	1门门禁主机
	980
	6
	台
	5880

	
	02
	 
	4门门禁主机
	2900
	2
	台
	5800

	
	03
	 
	2门门禁主机
	1480
	4
	台
	5920

	
	04
	 
	门禁读头
	600
	22
	个
	13200

	
	05
	 
	单门磁力锁    （带支架）
	380
	10
	套
	3800

	
	06
	 
	双门磁力锁    （带支架）
	790
	10
	套
	7900

	
	07
	 
	出门按钮
	25
	20
	个
	500

	
	08
	 
	玻璃门夹
	40
	6
	个
	240

	
	09
	 
	一键报警主机
	2400
	2
	台
	4800

	
	10
	 
	无线应急报警
（一键报警）按钮
	180
	10
	个
	1800

	
	11
	 
	24口POE交换机
	2450
	5
	台
	12250

	
	12
	 
	16口POE交换机
	1600
	5
	台
	8000

	
	13
	 
	8口POE交换机
	430
	10
	台
	4300

	
	14
	 
	5口POE交换机
	530
	10
	台
	5300

	
	15
	 
	网络高清摄像机
（筒型或枪型）
	800
	14
	台
	11200

	
	16
	 
	网络高清摄像机
（筒型或枪型、POE接口）
	800
	14
	台
	11200

	
	17
	 
	网络高清摄像机（半球型）
	800
	20
	台
	16000

	
	18
	 
	无外盖网络高清摄像机
（半球型、POE接口）
	800
	20
	台
	16000

	
	19
	 
	网络高清摄像机（全景枪球一体化摄像机，球型）
	3765
	2
	台
	7530

	
	20
	 
	摄像机支架
	35
	30
	个
	1050

	
	21
	 
	球机支架
	68
	20
	个
	1360

	
	22
	 
	12V2A电源
	35
	20
	个
	700

	
	23
	 
	12V10A电源
	145
	10
	个
	1450

	
	24
	 
	12V20A电源
	180
	10
	个
	1800

	
	25
	 
	分离器
	55
	30
	个
	1650

	
	26
	 
	光纤收发器
	410
	5
	对
	2050

	
	27
	 
	光纤收发器电源
	44
	5
	个
	220

	
	28
	 
	无线网桥
	700
	10
	台
	7000

	
	29
	 
	监控级硬盘
	1800
	8
	块
	14400

	
	30
	 
	企业级硬盘
	1700
	8
	块
	13600

	
	31
	 
	16路8盘位数字硬盘录像机
	2450
	2
	台
	4900

	
	32
	 
	32路16盘位数字硬盘录像机
	5500
	2
	台
	11000

	
	33
	 
	电子巡更设备
	4900
	2
	台
	9800

	
	34
	 
	巡更授权
	4800
	2
	项
	9600

	
	35
	 
	电子巡更点位
	30
	200
	个
	6000

	
	36
	 
	被动型红外探测器
	800
	2
	个
	1600

	
	37
	 
	被动型红外探测器主机
	1800
	2
	个
	3600

	
	38
	 
	入侵报警装置
	800
	5
	个
	4000

	
	39
	 
	可视门禁
	1600
	6
	套
	9600

	
	40
	 
	中继器
	100
	20
	个
	2000

	合计：最高限价人民币：249000.00元（大写金额：贰拾肆万玖仟元整）


3.2.★技术要求
须知：本部分标注“★”的条款为本项目的实质性条款，竞选人不满足的，将按照无效投标处理；标注“▲”的为重要条款；未标注条款为一般条款。
一、项目技术要求表如下：
 
	序号
	设备名称
	单位
	预计数量
	参数

	1
	1门门禁主机
	台
	6
	1.管控门数：1门
2.通讯方式：包含上行TCP/IP。
3.读 卡 器：支持RS485读卡器*2、支持Wiegand读卡器*2。
4.存储容量：≧10万张卡和≧30万记录存储。
5.门禁高级功能：包含跨主机反潜回、多重卡认证等。
6.输入接口：报警输入≧4、门磁≧1、开门按钮≧1、Case输入≧2、防拆≧1。
7.输出接口：开门继电器≧1、报警继电器≧2。
8.其他功能：具备消防联动继电器接口、具备接蓄电池功能接口。
9.工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/50W输出）
10.机箱尺寸：345mm(高)*370mm(宽)*90mm(厚)

	2
	4门门禁主机
	台
	2
	1.管控门数：4门
2.通讯方式：包含上行TCP/IP。
3.接读卡器：支持RS485读卡器*8、支持Wiegand读卡器*4。
4.存储容量：≧10万张卡和≧30万记录存储。
5.门禁高级功能：包含多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等。
6.输入接口：报警输入≧4、门磁≧4、开门按钮≧4、Case输入≧8、防拆≧1。
7.输出接口：开门继电器≧4、报警继电器≧4。
8.其他功能：具备消防联动继电器接口、具备接蓄电池功能接口。
9.工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出）
10.机箱尺寸：345mm(高)*370mm(宽) *90mm(厚)

	3
	2门门禁主机
	台
	4
	1.管控门数：2门
2.通讯方式：包含上行TCP/IP。
3.接读卡器：支持RS485读卡器*4、支持Wiegand读卡器*4。
4.存储容量：≧10万张卡和≧30万记录存储。
5.门禁高级功能：包含多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等。
6.输入接口：报警输入≧4、门磁≧2、开门按钮≧2、Case输入≧4、防拆≧1。
7.输出接口：开门继电器≧2、报警继电器≧4。
8.其他功能：具备消防联动继电器接口、具备接蓄电池功能接口。
9.工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出）
10.机箱尺寸：345mm(高)*370mm(宽)*90mm(厚)

	4
	门禁读头
	个
	22
	1.认证方式：包含刷卡和密码等。
2.读卡频率：13.56MHz
3.可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能)。
4.按键方式：支持触摸按键。
5.通讯方式：包含RS485+Wiegand。
6.工作电压：DC 12V。
7.功耗：≤2W
8.安装方式：预埋120或86底盒安装。
9.工作环境：室内，支持IP64防水。
10.设备尺寸：121.7mm(高)x87.2mm(宽)x24.6mm(厚)

	5
	单门磁力锁（带支架）
	套
	10
	1.锁体主体颜色为：氧化银。
2.最大静态直线拉力：280kg ± 5%。
3.具备断电开锁，满足消防要求。
4.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）。
5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：包含NO/NC/COM接点。
6.工作电压：包含12V/500mA或24V/250mA。
7.锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)。
8.吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)。
9.使用环境：室内（不防水）。
10.适用门型：包含木门、玻璃门、金属门、防火门等。

	6
	双门磁力锁（带支架）
	套
	10
	1.锁体主体颜色为：氧化银。
2.最大静态直线拉力：280kg±10% *2。
3.具备断电开锁，满足消防要求。
4.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）
5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：包含NO/NC/COM接点。
6.工作电压：包含12V/430mA*2或24V/215mA*2。
7.锁体尺寸：长500*宽53*厚29(mm)
8.吸板尺寸：长170*宽43*高13(mm)
9.使用环境：室内（不防水）
10.适用门型：包含木门、玻璃门、金属门、防火门等。

	7
	出门按钮
	个
	20
	1.结构：塑料面板；
2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
3.输出：常开；
4.类型：适合埋入式电器盒使用；
5.尺寸：86*86mm；

	8
	玻璃门夹
	个
	6
	通用型，铝合金材质，适用于8mm-25mm厚度玻璃安装

	9
	一键报警主机
	台
	2
	支持AC220V供电，有线防区≧4个，无线防区≧64个，包含一个电池电源接口支持设备外接电源停电时电池供电，包含一个外接喇叭接口。

	10
	无线应急报警
（一键报警）按钮
	个
	10
	支持86型规格，采用2.4G频段传输，支持9V电池供电。

	11
	24口POE交换机
	台
	5
	1.交换容量≥52Gbps，包转发率≥38Mpps。
2.配置≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，支持POE供电，供电能力≧370W，≥2个千兆光口。
3.工作温度：0℃～45℃。
4.支持风冷散热。
5.外形尺寸mm（宽× 深×高）：440×260×43.6 
6.支持即插即用。

	12
	16口POE交换机
	台
	5
	1.交换容量≥36Gbps，包转发率≥26Mpps。
2.配置≥16个10/100/1000Base-T以太网端口，支持POE供电，供电能力≧240W，≥2个千兆光口。
3.工作温度：0℃～45℃。
4.支持风冷散热。
5.外形尺寸mm（宽× 深×高）：440×260×43.6 
6.支持即插即用。

	13
	8口POE交换机
	台
	10
	1.交换容量≥20Gbps，包转发率≥14Mpps。
2.配置≥8个10/100/1000Base-T以太网端口，支持POE供电，供电能力≧120W，≥1个千兆光口，≥1个千兆电口。
3.工作温度：0℃～40℃。
4.无风扇，支持自然散热。
5.外形尺寸mm（宽× 深×高）：210×130×35 
6.支持即插即用。

	14
	5口POE交换机
	台
	10
	1.包含4个千兆PoE电口，1个千兆光口。
2.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
3.存储转发交换方式。
4.支持IEEE 802.3at/af。
5.支持PoE输出功率管理。
6.支持6 KV防浪涌（PoE口）。
7.坚固式高强度金属外壳
8.无风扇设计，高可靠性
9.交换容量：10 Gbps；包转发率：7.44 Mpps
10.供电功率：60W

	15
	网络高清摄像机
（筒型或枪型）
	台
	14
	1. 全彩枪型网络摄像机，传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，视频压缩标准支持H.265、H.264，镜头光圈≥F1.0（即F值≤1.0）。
 2. 最低照度需满足彩色≤0.0005 lx，在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像（需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件）。
3. 包含记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型包含全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围（需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件）。 
 4. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置（需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件）） 。
5. 支持POE供电，内置≥1个麦克风，≥2颗暖色白光补光灯，白光补光距离≥30米，防护等级IP66或以上。

	16
	网络高清摄像机
（筒型或枪型、POE接口）
	台
	14
	 1. 全彩枪型网络摄像机，传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，视频压缩标准支持H.265、H.264，镜头光圈≥F1.0（即F值≤1.0）。
 2. 最低照度需满足彩色≤0.0005 lx，在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像（需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件）。
3. 包含记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型包含全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围（需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件）。 
 4. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置（需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件） 
5. 支持POE供电，内置≥1个麦克风，≥2颗暖色白光补光灯，白光补光距离≥30米，防护等级IP66或以上。

	17
	网络高清摄像机
（半球型）
	台
	20
	 1. 高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，支持水平、垂直、旋转三轴调节，最低照度≤0.01 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264。
2. 包含记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型包含全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围（需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件）。
 3. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置（需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件）。 
4. ≥1个网口，支持POE供电，≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级IP66或以上。

	18
	无外盖网络高清摄像机
（半球型、POE接口）
	台
	20
	 1. 高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，支持水平、垂直、旋转三轴调节，最低照度≤0.01 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.26
2. 包含记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型包含全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围（需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件）。
3. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置（需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件）。 
4. ≥1个网口，支持POE供电，≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级IP66或以上。

	19
	网络高清摄像机（全景枪球一体化摄像机，球型）
	台
	2
	1. 全景枪球一体化摄像机，具备全景和细节2个镜头，全景镜头可随细节镜头一起水平、垂直旋转，保证画面同步，最大分辨率和帧率均≥2560×1440@25fps，支持H.265、H.264编码。
 2. 摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸，≥1颗GPU芯片，细节通道镜头焦距范围≥5-115mm，单路及双路模式下水平视场角均≥90°（需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件）。
3. 支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥-15°~90°，包含自动翻转、深度学习算法、人脸抓拍、区域入侵、越界、进入/离开区域智能侦测等功能。
 4. 视频输出支持单路模式和双路模式，单路模式下双镜头可实现单通道倍率拼接，在双路模式下全景通道和细节通道可单独预览监控画面（需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件）。
 5. 支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断（需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件）。
 6. 支持3D定位联动，通过框选全景通道预览画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，设备全景通道预览画面可将该区域处于屏幕中心位置，同时联动细节通道预览画面对该区域进行放大或缩小并且聚焦（需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件）。
7. 内置≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入/输出接口、≥1个存储卡接口，内置双光补光灯，红外补光距离≥200m，白光补光距离≥30m，防水防尘等级不低于IP66。

	20
	摄像机支架
	个
	30
	1.金属壁装支架
2.压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
3.支架包含出线孔，安装更加美观
4.摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密
5.摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整
6.材质：铝合金
7.尺寸：70×97.1×173.4mm
8.承受重量：≧2KG
9.角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°
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	球机支架
	个
	20
	1.压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
2.包含有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修，
3.采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠。
4.材质：铝合金
5.尺寸：306.3×97.3×182.6mm
6.重量：≧1000g
7.角度水平：≧360° 
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	12V2A电源
	个
	20
	支持AC220V输入，包含DC12V输出，标称电流2000MA。

	23
	12V10A电源
	个
	10
	支持AC220V输入，包含DC12V输出，标称电流10000MA。

	24
	12V20A电源
	个
	10
	支持AC220V输入，包含DC12V输出，标称电流20000MA。
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	分离器
	个
	30
	1.POE分离器。
2.供电输入37－57VDC，输出12V1A功率25W,支持：IEEE 802.3af/at（兼容模式A/B）。                  
3.端口速率：包含10/100/1000Mbps自适应。

	26
	光纤收发器
	对
	5
	1.电口：包含1个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口
2.光口：包含1个1000Mbps SC单模单纤光接口（支持热插拔）
3.传输距离：≦3公里
4.输入电压：包含100-240V AC，50/60Hz（外置适配器）
5.输出：5V DC，0.6A23

	27
	光纤收发器电源
	个
	5
	支持AC220V输入，包含DC5V1A输出，包含标准3.8mm接口。

	28
	无线网桥
	台
	10
	传输距离：≧1公里，采用2.4GHz频段（802.11n协议）传输协议，供电模式：直流供电：24V DC

	29
	监控级硬盘
	块
	8
	1.8TB容量，3.5英寸，具备SATA3.0接口，支持7200RPM
AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验
空气盘， CMR传统磁记录。
2.传输速率267 MB/s，流畅存储视频支持防止丢帧。
3.具备高级格式（AF）512e扇区技术，支持硬盘扇区4K对齐。
4.满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求。
5.包含5年有限质保服务。
6.适用海拔高度范围-305m至3050m。
7.标称容量：8TB
8.外形规格：3.5-inch
9.接口类型：SATA
10.刻录技术：CMR
11.转速：7200RPM
12.缓存：256MB
13.最大读取速度：267MB/s
14.接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
15.平均读写功率（W）：7.3W
16.加载/卸载周期：600,000
17.MTBF：2,000,000
18.年负荷（TB/年）：550TB
19.工作状态温度(°C)：0-65℃

	30
	企业级硬盘
	块
	8
	4TB HDD，传统磁记录（CMR），确保广泛兼容性
符合工业标准的3.5英寸，26.1毫米高度规格，支持转速（RPM）7200。
超大规模 SATA 型号针对大型数据传输进行了调整，可实现低延迟
平均故障间隔时间（MTBF，小时）可达2,000,000小时。
满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求。
包含5年有限质保服务。

接口类型：SATA3.0
尺寸：3.5寸
转速：7200
平均读写功率（W）：7.76W
缓存：256 MiB
标称容量：4TB
刻录技术：CMR
接口传输速率（最大值）：6.0 Gbit/s
MTBF：2000000 h 

	31
	16路8盘位数字硬盘录像机
	台
	2
	1.5U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，具备高性能ATX电源。
【硬件规格】
存储接口：具备8个SATA接口，可满配8TB硬盘。
视频接口：HDMI≧1个，VGA≧1个。
网络接口：2×RJ45 包含10/100/1000Mbps自适应以太网口。
报警接口：具备16路报警输入，具备4路报警输出。
串行接口：包含1路RS-232接口、1路半双工RS-485接口。
USB接口：USB2.0≧3个。
【产品性能】
输入带宽：160Mbps。
输出带宽：80Mbps。
接入能力：包含16路H.264、H.265格式高清码流接入。
解码能力：≧8×1080P
显示能力：具备4K输出。

	32
	32路16盘位数字硬盘录像机
	台
	2
	3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，具备高性能ATX电源。
【硬件规格】
存储接口：具备16个SATA接口，可满配12TB硬盘。
视频接口：HDMI≧2个，VGA≧2个。
网络接口：2×RJ45 包含10/100/1000Mbps自适应以太网口。
报警接口：具备16路报警输入，具备9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
具备反向供电：1路DC12V 1A
串行接口：包含1路RS-232接口、1路半双工RS-485接口。
USB接口：USB2.0≧2个，USB3.0≧2个。
【产品性能】
输入带宽：包含256Mbps。
输出带宽：包含256Mbps。
接入能力：包含32路H.264、H.265格式高清码流接入。
解码能力：≧12×1080P。
显示能力：具备4K+1080P异源输出。

	33
	电子巡更设备
	台
	2
	巡更手持机
ARM四核≧2.0GHz处理器，RAM≧2GB，ROM≧32GB。
具备1080P高清录像并支持高清网传。
具备4G全网通，支持双SIM卡，具备通信录管理、拨号盘、VOIP通话功能。
具备高灵敏度卫星定位模块，支持北斗、GPS、Glonass定位，具备防水、防尘、防摔等功能，适合全天候野外作业，NFC近场通讯。

传感器类型：后置主相机≧1300万像素，前置相机≧500万像素。
屏幕尺寸：≧5.5英寸
分辨率：≧1440*720
 
聚焦模式：前置：定焦,后置：自动。 
视频压缩标准：具备H.264。
录像格式：具备3GP。
图片分辨率：包含2M、5M、8M、13M。
图片格式：具备JPEG。
音频采样率：包含8kHz、16kHz、44.1kHz、48kHz等。
音频压缩标准：包含AAC、AAC+、AMR、AWB、VORBIS等。
音频压缩码率：包含8K,16K,32kbps,64kbps,128kbps,256kbps等。
拨号：包含TDD-LTE B38;TDD-LTE B39;TDD-LTE B40;TDD-LTE B41;FDD -LTE B1;FDD -LTE B3;FDD -LTE B5;FDD -LTE B8;WCDMA B1;WCDMA B8;TD-SCDMA B34;TD-SCDMA B39;CDMA EVDO BC0;GSM 900;GSM 1800等。
Wi-Fi工作模式：包含AP、STATION等。
Wi-Fi频率范围：包含2.412-2.472 GHz;5.15-5.25 GHz;5.25-5.35 GHz;5.47-5.725 GHz;5.725-5.875 GHz等。
定位：包含GPS、北斗、GLONASS。
蓝牙：≧5.0
NFC：具备 
CPU：四核2.0 Ghz

操作系统：≧Android 10
内存：≧2GB
闪光灯：具备
震动：具备
按键：包含电源、音量+、音量-、自定义键等。
产品体积：小巧
防护等级：IP68
跌落性能：≧1.5米
工作温度：-10℃～+55℃
工作湿度：<95% 
内置存储介质：Emmc
内置存储容量：≧32GB 
充电接口：具备Type-C
扬声器：具备
MIC：具备
SIM卡槽：Nano SIM≧2个 
电池可拆卸：不支持
电池容量：≧5000mAh
关机充电时间：≦3小时

	34
	巡更授权
	项
	2
	智慧医院平台，适用于1.4.100版本平台使用，平台升级后能随平台版本升级

	35
	电子巡更点位
	个
	200
	智慧医院平台
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	被动型红外探测器
	个
	2
	支持AC220V供电，包含3.5mm编程接口。支持防区编号自定义。

	37
	被动型红外探测器主机
	个
	2
	总线式报警主机

	38
	入侵报警装置
	个
	5
	支持AC220供电，有线防区≧4个，无线防区接入≧64个，包含一个电池电源接口支持设备外接电源停电时电池供电，包含一个外接喇叭接口。

	39
	可视门禁
	套
	6
	像素：≧200万，具备人脸二次确认，高性能嵌入式微控处理器操作系统、嵌入式操作系统操作模式、触摸屏操作、实体按键。
视频：显示屏5寸IPS触摸屏分辨率1280*720摄像头双目200W超清摄像头视频压缩标准H.264主子码流、H.265三码流分辨率1920*108025帧/秒视频帧率。
音频：音频输入具备全指向麦克风音频输出内置扬声器音频压缩标准包含G.711U、G.711A、OPUS、G.722.1、G.726音频压缩码率64Kbps音质支持回声抑制和噪音消除处理。
门禁：用户数量≧20000个，合法卡数量≧100000张，人脸容量≧20000，内置读头包含识读IC卡卡号、CPU卡序列号、身份证序列号。具备读卡器可通过开门按钮、开门，开门按钮门磁检测可检测门磁开关状态。
补光：具备红外补光。
网络：以太网包含10M/100M/1000Mbps自适应网络协议TCP/IP、RTSP报警参数1TF卡接口按键1。
电源: DC12V 支持标准POE供电,功耗<10w,工作温度-40℃～+70℃,工作湿度:10%-90%,防护等级:IP65,安装方式:支持86盒明装，外形尺寸：181mm×84mm×25mm。

	40
	中继器
	个
	20
	供电输入：37～57VDC，输出包含2个12V1ARJ45接口，功率25W,支持：IEEE 802.3af/at（兼容模式A/B）。端口速率：包含10/100/1000Mbps自适应。

	备注：供应商所投产品应无缝衔接我院现有安防平台，并提供承诺函。


 3.3.★项目采购要求
一、商务要求：
1.服务地点：内江市第一人民医院两院区。
2.服务时间：按照合同约定时间。
3.凡在实施强制性产品认证的产品目录内的产品必须具有3C认证。
4.成交供应商应提供所供设备的安装及调试服务，采购人不再另行付费。
 
3.4.★其他要求
1.违约责任与解决争议的方法：按照法律条款
2.合同履行期限：合同签订之日起一年。
3.合同支付约定：据实结算，且最终结算金额不超过合同最高限价；验收合格提供有效发票后，90天内支付。
4.履约验收程序：分批次验收。
5.履约验收时间：合同期限内，根据采购人要求分批次送货，完成送货、验收入库视为验收完成。
6.验收组织的其他事项：无
7.技术履约验收内容：采购人按照本项目技术要求进行验收。
8.商务履约验收内容：采购人按照本项目商务要求进行验收。
9.履约验收标准：采购人按照本项目技术要求进行验收。

