内江市第一人民医院
检验试剂设备租赁一批调研公告
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]内江市第一人民医院人民医院因业务发展需要，本着了解市场上潜在的优质价廉试剂，前期已完成对部分补充的常规检测项目试剂相关信息的调研，现拟对该批试剂对应的新增设备租凭价格进行调研，诚邀具有合法合格资质制造商、供应商参与。
一、项目需求
为匹配检验科补充试剂检测所需的新增设备。
二、调研内容
设备名称、规格型号、参数、租赁价格等。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]三、递交资料
（1）所提供检测设备对应的相关证件。
（2）须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可证。
（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（4）设备租赁价格及方案，其他相关资料；
以上资料均需盖公司公章，并承诺所提交资料真实有效。
四、递交方式：
以上资料请以PDF文件加盖章，按规定时间发送到指定链接。
五、递交截至时间
    2026年5月28日上午12：00之前
六、联系人：皮浩锟
电话：13438662511
七、资料提交地址：https://yunbiz.wps.cn/c/collect/cgo2ZOvDIbL 邀请你提交「检验试剂设备租赁一批」
八、特别说明
（1）本次调研活动主要对市场同类产品进行产品信息收集，其调研结果仅为采购方参考使用，不对正式采购时起到任何优先、限制和约束作用。故本项目不发布结论性公告，调研结果仅作为院内参考使用。
（2）附件为该调研设备需求参考，各供应商可提供价格、性能更优的产品。
注：项目调研仅作为该项目开展采购活动前期市场综合分析的支撑依据，与后期组织实施采购活动无直接关系。







附件：

	序号
	设备名称
	基本要求

	1
	全自动生化分析仪
	1.数量要求：一台
2.主要用于生化类的检测；
3.试剂原瓶扫码上机；
4.测试速度：生化测试，单、双试剂项目恒速≥2000测试/小时；ISE测试≥600测试/小时；单模块生化+ISE综合测试≥2400测试/小时； 

	2
	糖化血红蛋白分析仪
	1.数量要求：两台
2.离子交换高效液相色谱检测原理；
3.检测速度：≤2分钟/标本；

	3
	血气分析仪
	1.数量要求：三台
2.用于常规血气检测功能及血氧模块检测；
3.测定速度：≤60秒/标本。

	4
	全自动化学发光免疫分析仪
	1.数量要求：1台
2.用于胸苷激酶1(TK1)检测。
3.测定速度：化学发光单机/单模块检测速度 ≥200测试/小时。

	5
	全自动化学发光免疫分析仪一
	1.数量要求：两台
2.主要用于术前八项的定性检测；
3.检测速度：≥200测试/小时；

	6
	全自动化学发光分析仪二
	1.数量要求：一台
2.主要用于检测自身免疫疾病相关项目

	7
	全自动化学发光测定仪
	1.配置要求：一台
2.主要用于特异性过敏原IgE和总IgE定量检测；
3.检测速度≥1000测试/小时；

	8
	全自动化学发光分析仪
	1.配置要求：一台
2.主要用于戊型肝炎病毒IgM抗体和IgG定量检测；
3.检测速度≥200测试/小时；

	9
	流式细胞分析仪
	1.数量要求：一台
2.主要用于淋巴细胞亚群、B27、细胞因子等项目检测

	10
	全自动血细胞分析仪
	1.数量要求：1台
2.血常规+CRP一体机（末梢血适用），
3.检测速度≥60样本/小时；

	11
	全自动特定蛋白分析仪
	1.数量要求：1台
2.可检测血清淀粉样蛋白A（SAA）、全程C反应蛋白（hs-CRP+常规CRP）、超敏C反应蛋白（HS-CRP）
3.最大150测试/小时，联检60测试/小时；

	12
	全自动尿液分析仪
	1.数量要求：一台（尿液分析流水线）
2.主要用于尿液干化学检测、尿沉渣分析
3.干化学分析速度≥150个/小时，有形成份分析速度≥100个/小时;整机测试速度：≥100T/H;（可根据需求扩展）

	13
	全自动凝血分析仪
	1.数量要求：三台（或一条两个检测模块的流水线+一台单机）
2.主要用于凝血常规、D二聚体、纤维蛋白降解产物的检测
3.检测速度：PT:≥350 tests/h，PT and APTT:≥300tests/h;

	14
	全自动阴道分泌物分析系统站
	1.数量要求：两台
2.主要用于阴道分泌物干化学及有形成分检测，
3.检测速度：≥120标本/小时;

	15
	多参数血小板功能分析仪
	1.数量要求：1台
2.主要用于血小板聚集检测，
3.检测速度：6分钟/测试（包含样本准备时间）;

	16
	全自动微生物鉴定和药敏分析仪系统
	1.数量要求：一台
2.产品用途：配套用于快速人工+自动细菌鉴定及药敏试验；
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