	序号
	器械名称
	单位
	数量
	规格、性能描述
	图示（仅供参考）
	

	1
	中药蒸汽浴治疗机
	台
	2
	1、技术参数：
1.1定时时间：1-99min任意可调，连续工作时间≥8h
1.2温度显示范围：0℃-150℃，显示精度±1℃
1.3压力调节范围：20-35KPa 
1.4输入功率：≤2000VA
1.5熏蒸锅容积：≥9L
1.6正常工作加药量V：2L≤V≤5L
2、性能描述：
2.1两种工作模式可任意设定（即常规模式、强弱模式）
2.2采用有压力的中药蒸汽熏蒸，能使细胞组织间隙加快扩大，能加快血液循环，从而能使药物离子更好的渗入皮肤，进入血液，强化临床疗效。
2.3采用广视角液晶屏显示仪器的工作参数，并具有实时状态提示功能。
2.4具有超温、超压、缺水保护并具有声响提示，多重保护措施，使仪器工作过程更加安全。
2.5★熏蒸锅内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道；蒸汽输出装置可拆卸，方便清洗药垢。
2.6★配备冷凝水收集系统，熏蒸过程中产生的冷凝水自动汇集至冷凝水收集器，保证喷出的蒸汽中没有凝聚的水珠，从而避免烫伤患者。
2.7喷头配有安全隔离罩，使病人和喷嘴之间保持安全距离，防止烫伤。
2.8配置自动、手动两种排废液方式，互不干扰，方便医护人员使用。
2.9仪器采用大功率加热盘，能快速的将药液提升到沸点。出蒸汽的时间≤15分钟（初始水温25℃，水量5L），缩短病人的守候时间，大大的提高了设备的工作效率。
2.10多角度治疗：三维万向旋转臂杆，360°旋转喷头，针对于某个部位的熏蒸灵活性大，无须患者脱衣治疗，只须露出熏蒸部位熏蒸治疗，方便灵活。
2.11★具有浓度检测功能，可直观了解设备运行时的药物浓度。
2.12仪器整体体积小，移动方便灵活。适用于住院部病区的床前移动治疗，对于术前治疗和手术后的康复治疗等不便移动的病人提供了便利。
	
	

	2
	电动起立床（含足内外翻）
	张
	1
	最大推力：6000N；起立角度：0-90°可调；脚踏板内外翻：-30-30°可调；气弹簧调节脚踏板上下：-10-30°可调；床面尺寸：≥200×70×50-80cm；最大承重：300KG；用途：用于截瘫、脑瘫站立功能障碍者,预防体位性低血压
	[image: IMG_272]
	

	3
	运动治疗床
（PT床）
	张
	3
	规格：≥1950×1250×450mm
用途：用于PT训练患者床上活动
	[image: IMG_282]
	

	4
	治疗床（木质）
	张
	8
	[bookmark: _GoBack]规格：（L×W×H）≥187×63×64cm；
既可以用于按摩，也可以用于诊疗。　
	[image: IMG_353]
	

	5
	PT凳
	张
	5
	用途：方便治疗师坐位转变方向和移位。
	[image: IMG_285]
	

	6
	双人站立架（儿童成人各1台）
	台
	2
	规格：≥1500×620×980mm
用途：用于截瘫、脑瘫站立功能障碍者。
	[image: IMG_270]
	

	7
	多体位治疗床
	张
	1
	规格：（L×W×H）≥200×65×65cm；
电动，根据不同体位需要调节床面方向、高度、角度，方便各种治疗与推拿。
	[image: ]
	

	8
	斜形垫
	套
	1
	规格：15、30、45°
用途：卧、腰椎牵引辅助用具
	[image: IMG_276]
	

	9
	滚筒
	套
	1
	规格：100×830mm、150×8300mm、200×830mm、250×830mm、300×830mm
用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练。
	[image: IMG_277]
	

	10
	系列沙袋（绑式）
	套
	1
	规格：≥660×340×830(mm)
用途：肌力训练、关节活动度训练、关节屈伸训练。
	[image: IMG_278]
	

	11
	巴氏球
	个
	2（大、小各一个）
	40〃-100cm，≤1800g，脑血管病患者的康复训练，肌肉松弛训练，平衡训练，综合基本动作训练。
	[image: IMG_280]
	

	12
	OT桌（手摇式）
	张
	2
	规格：≥1200×810×750-980mm
用途：作业训练用桌，桌面高度可调节。
	[image: IMG_287]
	

	13
	可调式沙磨板及附件
	套
	1
	规格：≥1000×830×900-1340mm，可调角度0-35度
用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。
	[image: IMG_289]
	

	14
	分指板（成人、儿童各一个）
	只
	2
	规格：≥270×220×45mm
用途：用于偏瘫、脑瘫、四肢瘫、风湿症等手指变形患者进行矫正。
	[image: IMG_290]
	

	15
	数字套圈
	套
	1
	规格：≥610×590×240(mm)
用途：训练患者手眼协调功能。
	[image: IMG_292]
	

	16
	铁棍插板
	套
	1
	规格：≥250×155×75mm
用途：手指功能训练，手眼协调功能训练。
	[image: IMG_294]
	

	17
	手指功能训练组合
	套
	  1
	规格：≥400×250×110mm
用途：提高手指的作业活动能力。
	[image: IMG_295]
	

	18
	堆杯
	套
	1
	规格：≥300×150×130mm
用途：手指对指功能感知认知训练。
	[image: IMG_298]
	

	19
	高级水果世界
	套
	1
	构建进食环境，可用于言语认知训练、感知训练等。
	[image: IMG_312]
	

	20
	多功能关节活动测量表
	只
	1
	规格：≥18×8×9cm
用途：检测评定各关节活动度。
	[image: IMG_357]
	

	21
	握力计
	个
	1
	质量：19×16×5,18×14×2
用途：测试手指抓握力量。
	[image: IMG_360]
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