附件：

	序号
	设备名称
	规格型号

	1
	开水器
	   一开二温
50Hz 9KW调节范围 25-100度
适用水压 0.1~0.4MPa
适应范围 100人使用
供水量 开水20L常温开水80L
容量 19L

	2
	开水器
	50Hz 3KW 出水方式 一开二温
调节范围 25-100度
适用水压 0.1~0.4MPa
适应范围 60人使用
开水10L常温开水50L特设高效热能交换器,省电80%；

	3
	直饮机
	    定时智能控制，限温出水，水温达不到要求不出水用户自适应模式，水量模糊记忆功能，定量自动出水，设定净水器寿命，自动提醒，童锁功能，全自动进水，随取随特，杜绝隔夜水，开水健康沸腾，杜绝千沸水，漏电自动保护，漏水自动保护，超温制热或者制冷保护，停水自动保护，水胆容量，开水大于等于10L。净水流量大于等于72L，制开水量（L/h）热水大于等于20.8L。

	4
	80升热水器
	310S无锈钢内胆。容积：最大容积（L）60-79,能效等级2级,加热功率（w）大于等于1579

	5
	破壁机
	颜色：金色，电源线存储装置，防滑胶脚，玻璃材质
额定电压：220V
速度调节选择：9档以上
额定功率（加热）800W-1200W
主杯容量：1500ml以上
额定功率（破壁）1000W-1500W

	6
	微波炉
	用途：加热，烹饪，解冻类型：微波炉加热方式：加热控制方式：机械式特色功能：杀菌开门方式：侧拉门容量：20-28L内胆材质：喷涂功率：1000W

	7
	除湿机
	功能：预约功能，自动除霜        日除湿量：90L/24h(30℃/RH80%)
名义除湿量：2.2kg/h(27℃/RH60%)     适用面积：101㎡-150㎡
水箱容量:4以下                  排水方式:外接排水管
显示方式:LED液晶显示          按键方式:机械式按

	8
	除湿机
	使用范围：家用除湿机适用面积：51㎡-100㎡名义除湿量：日除湿量
58L/24h(30℃/RH80%)2kg以下日除湿量：40L-60L水箱容量：4L-8L功能：满水提醒，自动除霜，预约功能.

	9
	空气能热水器
	3p主机

	
	
	

	
	
	

	10
	空气能热水器
	5P主机

	
	
	

	11
	低温冷藏冰箱
	冷藏冷冻保存箱、药剂、血液等。微电脑控制2~-8（冷藏）-10~-26（冷冻），可根据需要设定报警温度点，配备独立锁扣，安全可靠。180-220升

	
	
	

	11
	低温冷藏冰箱
	冷藏冷冻保存箱、药剂、血液等。微电脑控制2~-8（冷藏）-10~-26（冷冻），可根据需要设定报警温度点，配备独立锁扣，安全可靠。220-260升

	
	
	

	12
	冰柜
	节能对开门 风冷立式   商用展示陈列柜，低温自动补偿，抗寒高弹性性门封，整体透明内饰。机械控温，单温柜，开门方式：侧开门白色，制冷   容积：250-450升

	12
	冰柜
	节能对开门 风冷立式   商用展示陈列柜，低温自动补偿，抗寒高弹性性门封，整体透明内饰。机械控温，单温柜，开门方式：侧开门白色，制冷   容积：450-690升

	13
	电冰箱
	风冷无霜节能静音双开门冷藏冰箱，电脑控温，定频。彩钢面板，风冷无霜，容积180-221L

	13
	电冰箱
	风冷无霜节能静音双开门冷藏冰箱，电脑控温，定频。彩钢面板，风冷无霜，容积221-282L.

	14
	洗衣机
	产品类型：全自动洗衣机  银色波轮5.5-7公斤，下排水，不锈钢内筒

	14
	洗衣机
	产品类型：全自动洗衣机  银色波轮7-10公斤，下排水，不锈钢内筒

	15
	洗衣机
	产品类型：投币式全自动洗衣机  银色波轮7-8公斤，下排水，不锈钢内筒

	15
	洗衣机
	产品类型：投币式全自动洗衣机  银色波轮8-10公斤，下排水，不锈钢内筒

	16
	饮水机
	储藏箱容量36L              电源线长度1米
制热量L/h4L/h         额定频率（Hz）50
额定电压(v)220       加热功率（w）420


