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第一部分  比选邀请

内江市第一人民医院根据省卫生健康委《关于全面落实“四集中”原则切实做好新型冠状病毒感染肺炎患者集中救治工作的通知》、四川省财政厅《关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作实行紧急采购的通知》（川财采〔2020〕15 号）、《关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕23 号）拟对内江市第一人民医院关于应对新型冠状病毒感染肺炎疫情紧急采购一批医疗器械组织比选活动，通过内江市第一人民医院官网(www.njyy.com.cn)上发布公告的方式，邀请符合条件的供应商不少于3家参与本项目的比选。

一、项目情况

1.1具体要求详见比选第四部分。

二、项目预算

2.1预算金额：第三包麻醉机、呼吸机内部回路消毒机1预算为140,000.00元，麻醉机、呼吸机内部回路消毒机2预算为220,000.00元。

各包相同：超过任意一个产品对应的预算金额的报价为无效报价。

三、供应商参加比选应当具备的资格条件（各包相同，各包有具体要求的按各包要求为准）
（一）具有独立承担民事责任能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规；

（六）供应商须符合《医疗器械监督管理条例》的要求（仅限具体包件有医疗器械的适用）；

（七）所响应产品须符合《医疗器械注册管理办法》的要求（仅限具体包件有医疗器械的适用）；

（八）供应商须具备有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》。（仅限具体包件有消毒产品的适用）

（九）本项目不接受联合体比选。

四、报名方式

供应商需于2020年3月4日前将报名信息发送至邮箱或编辑手机短信，内容包括公司名称、所投项目名称、联系人、联系电话。
五、递交响应文件时间

符合条件且愿意参加投标的单位于2020年3月5日开标时到开标地点递交响应文件。

响应文件必须在上述时间前送达比选指定地点。逾期送达或不符合比选文件相关规定的响应文件恕不接受。本次比选不接受邮寄的响应文件。

开标时间及地点

2020年3月5日上午9:00（北京时间，如遇变更另行通知），内江市第一人民医院新区医院全科楼5楼会议室。

七、联系人及联系电话

采购人：内江市第一人民医院

通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 

邮编：641001

邮箱：njyyjss@163.com
联系人：赖先生
联系电话：15884846818

内江市第一人民医院

2020年3月2日
第二部分  供应商须知

一、适用范围

本比选文件的最终解释权由比选单位享有。

二、定义

1.1比选：系指比选单位事先公布条件和要求，特定数量的法人或者其他经济组织参加项目竞争，比选单位通过比较、选择和确定中选供应商的行为。

1.2比选单位：是提出比选项目、确定参与比选的法人或者其他组织。本次比选单位是内江市第一人民医院。

1.3比选方案：由比选单位按照有关规定，对供应商参加该项目比选提出的条件和要求，包括比选的具体项目、对供应商的条件和资质要求、评审方式、报价要求等内容。

1.4供应商：是响应比选要求、参加比选竞争的法人或者其他组织。

1.5响应文件：是指供应商按照比选方案提交的申请参加比选的文件。

1.6确定中选供应商：是指比选小组按照规定的程序和要求，对供应商进行评选，以最终确定中选供应商。

三、供应商的条件

3.1符合“比选邀请”第三条规定的条件；

3.2按照比选文件“比选邀请”中第四条规定获取了比选文件；

四、比选采购费用

4.1 无论比选采购的结果如何，供应商自行承担所有参加比选活动有关的全部费用。

五、响应文件

5.1响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与内江市第一人民医院就有关比选活动的所有来往书面文件均须使用中文。

5.2 本项目响应有效期为递交响应文件截止时间届满后90天，供应商响应文件中必须载明响应有效期，响应文件中载明的响应有效期可以长于比选文件规定的期限，但不得短于比选文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

5.3联合体

本项目不接受联合体参与比选。

5.4 响应文件的组成（各包相同）：响应文件分为资格性响应文件、技术服务性响应文件、报价响应文件三部分。

5.4.1 资格性响应文件部分提供的资格证明材料（各包相同，各包有具体要求的按各包要求为准）：

1.1本项目规定的条件的相关证明材料：

（1）比选申请书

（2）①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件；

（3）供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件（格式5）；

（4）体现健全的财务制度的证明材料：承诺书原件(格式10）；

（5）响应函原件（格式3）；

（6）承诺函原件（格式4）；

（7）供应商具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料（提供供应商能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函）；

（8）供应商具有良好的商业信誉（格式11）；

（9）供应商参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规（格式12）
1.2 法定代表人/单位负责人身份证复印件。

1.3 法定代表人/单位负责人授权委托书（格式6）原件和授权代表身份证复印件（供应商代表为非法定代表人/单位负责人时提供）。

1.4 供应商的医疗器械经营许可证复印件。（一类医疗器械可不提供，二类仅提供医疗器械经营备案表；根据国办发【2017】41号政策要求“多证合一”的营业执照除外，仅限具体包件有医疗器械的适用）。

1.5 所响应产品的备案凭证。（仅适用于一类医疗器械，仅限具体包件有医疗器械的适用）

1.6 所响应产品的医疗器械注册证和注册登记表复印件或国家新颁发的有效注册证复印件。（仅适用于二、三类医疗器械，仅限具体包件有医疗器械的适用）

1.7 所响应品制造厂商的医疗器械生产许可证复印件。（仅适用于二、三类医疗器械 ，仅限具体包件有医疗器械的适用）

1.8 所响应品制造厂商的消毒产品生产企业卫生许可证复印件。（仅适用仅限具体包件有消毒产品的适用）
注：1、提供的证明材料是资格性审查的主要依据，响应文件所需提供的全部证明材料内容均须有效，未通过审查者做无效响应文件处理。

2、要求提供的证件都应在有效期内，所有原件、复印件都须供应商单位加盖公章（鲜章）。

5.4.2 技术服务性响应文件部分，包括但不限于以下内容（各包相同）：

5.4.2.1服务应答：供应商须针对采购项目的服务要求做出的实质性响应和满足，主要内容应包括：

 （1）技术应答表（格式8）；

 （2）商务偏离表（格式9）；

 （3）其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料；

 （4）对应综合评分表具体要求提供能够提供的相关承诺或证明材料。
  注：供应商承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括比选项目本身所包含的事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避响应文件的约束。否则，供应商提供的响应文件将作为无效响应处理，即使成交也将取消成交资格）。

5.4.3 报价部分，包括以下内容：

供应商按照比选文件要求填写报价一览表（格式7）。本次比选报价要求：

5.4.3.1供应商的报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

5.4.3.2供应商最终报价只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。

5.5响应文件编制、签署

5.5.1资格性响应文件一式3份（其中正本1份、副本2份）；技术服务性响应文件一式3份（其中正本1份、副本2份），响应文件封面上标注“正本”、“副本”字样，报价响应文件（其中报价一览表1份），注明项目名称、供应商名称、项目包号（详见第三部分格式1和格式2），响应文件不齐全者将做无效响应文件处理。

5.5.2供应商应在仔细阅读比选方案内容的基础上编制针对本项目的响应文件。格式要求见第三部分内容，对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

5.5.3若正本与副本内容出现差异时，则以正本为准；副本可用正本的复印件。用于采购唱标单独提交的“报价一览表”应为原件。

5.5.4响应文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。响应文件的打印和书写应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

5.5.5响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印，逐页加盖供应商单位鲜章,并在规定签章处逐一签字和加盖公章，其响应单位加盖公章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效。

5.5.6响应文件应统一使用A4幅面纸印制，逐页编目编码以方便比选小组查阅。

6、响应文件的密封和标注

6.1 供应商应将其资格性响应文件、技术服务性响应文件、报价响应文件分别用密封袋密封，并在封口处加盖单位公章，报价前不得启封；若不满足以上要求，采购人将有可能拒收其响应文件。

6.2 在密封袋封面上注明项目名称、供应商名称、项目包号及“资格响应文件”“技术服务性响应文件”“报价响应文件”字样（详见第三部分格式1和格式2）。

6.3 每一密封件上应注明“于   年  月  日  时之前不准启封”字样； 

6.4 如果未按前款规定密封和标记，采购人对响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝，并退回供应商。   

七、响应文件的递交 

7.1供应商应在递交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。

7.2超过截止时间送达的或未按要求密封的响应文件将不予接收。

8、评审

8.1 本项目评审方法为：综合评分法。综合评分法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2采购人根据项目情况自行组建单数组成的比选小组，并对各供应商的响应文件进行评审。

8.3根据评审结果并经内江市第一人民医院书面确认得出本项目的中选供应商。

8.4内江市第一人民医院对未中选原因不作任何解释。

9、评定程序

9.1 接收响应文件

供应商签到、递交响应文件，并当众接受检查（响应文件的数量、封装、标注等是否规范）。对于下列情况之一的，将拒绝接收供应商递交的响应文件：

 超过截止时间递交的响应文件。

9.2 现场开启开标一览表。

9.3 响应文件资格性审查

比选小组依据比选文件的规定，审查供应商是否具备比选资格。

9.4 评选委员会依据比选文件规定的评审方法，对供应商进行审查。

9.5 推荐成交候选供应商

9.5.1 中选候选供应商应当排序。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；得分且响应报价相同的并列，响应文件满足比选文件且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中选候选供应商；报价相同且满足比选文件且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

9.5.2 评审情况公告：评审结果将在内江市第一人民医院官网(www.njyy.com.cn)上以公告。 

9.6采购人将向中选供应商发出《中选通知书》。

9.7如果排名第一位的中选供应商因故放弃中选或被取消中选资格，则依次按比选评分结果顺序替补，以此类推。

9.8 供应商应当书面澄清、说明或者更正

9.8.1在评审过程中，供应商响应文件实质性符合比选文件要求的前提下，比选小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由比选小组全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

9.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是响应文件的组成部分。

9.8.3比选小组要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出比选采购文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。

 9.8.4 本项目采购过程中，响应文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（1）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同语言文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

注：比选小组当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应处理。
9.9 评审标准：综合评分表

第一包：综合评分表

	序号
	评分因素

及权重
	分　值
	评分标准
	说    明

	1
	技术参数要求30%（技术类评分因素）
	30分
	所投产品完全满足比选文件第四部分第一包“（一）参数要求”得30分，与比选文件第四部分第一包“（一）参数要求”中带“★”的参数每有一项负偏离的扣6分；与比选文件第四部分第一包“（一）参数要求”中未带“★”的参数每有一项负偏离的扣2.4分；直至该项分值扣完为止。
	

	2
	商务要求28%（技术类评分因素）
	28分
	所投产品完全满足比选文件第四部分第一包“（二）商务要求”的得28分，与比选文件第四部分第一包“（二）商务要求”中未带“▲”要求有负偏离的，每有一项扣4分，直至该项分值扣完为止。

注：每有一项是指：

1.无子项的项目要求：按该项扣分，如“1”、“2”；

2.有子项的项目要求：以最末级子项为一项扣分，如“1”中的“（1）”、“（2）”。
	

	3
	供货组织方案12%（技术类评分因素）
	12分
	根据供应商提供的供货组织方案合理性、时效性等因素进行综合评分：合理性、时效性优的得12分；合理性、时效性较好的得8分；合理性、时效性一般的得4分；合理性、时效性差和未提供不得分。
	

	4
	技术支持方案12%（技术类评分因素）
	12分
	根据供应商提供的技术支持方案及专家支持方案的全面性、合理性进行综合评分：全面性、合理性优的得12分；全面性、合理性较好的得8分；全面性、合理性一般的得4分；全面性、合理性差或未提供不得分。
	

	5
	售后
服务12%（技术类评分因素）
	12分
	根据供应商提供售后服务方案的全面性、可行性进行综合评分：全面性、可行性好得12分；全面性、可行性较好得8分；全面性、可行性一般得4分；全面性、可行性差或未提供不得分。
	

	6
	响应文件的
规范性6%
	6分
	响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得6分，有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。
	


注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

第二包：综合评分表

	序号
	评分因素

及权重
	分　值
	评分标准
	说    明

	1
	技术参数要求30%（技术类评分因素）
	30分
	所投产品完全满足比选文件第四部分第二包“（一）参数要求”得30分，与比选文件第四部分第一包“（一）参数要求”中带“★”的参数每有一项负偏离的扣4分；与比选文件第四部分第二包“（一）参数要求”中未带“★”的参数每有一项负偏离的扣2.5分；直至该项分值扣完为止。
	

	2
	商务要求28%（技术类评分因素）
	28分
	所投产品完全满足比选文件第四部分第二包“（二）商务要求”的得28分，与比选文件第四部分第二包“（二）商务要求”中未带“▲”要求有负偏离的，每有一项扣4分，直至该项分值扣完为止。

注：每有一项是指：

1.无子项的项目要求：按该项扣分，如“1”、“2”；

2.有子项的项目要求：以最末级子项为一项扣分，如“1”中的“（1）”、“（2）”。
	

	3
	供货组织方案12%（技术类评分因素）
	12分
	根据供应商提供的供货组织方案合理性、时效性等因素进行综合评分：合理性、时效性优的得12分；合理性、时效性较好的得8分；合理性、时效性一般的得4分；合理性、时效性差和未提供不得分。
	

	4
	试剂培训带教方案12%（技术类评分因素）
	12分
	根据供应商提供的试剂培训带教方案的全面性、合理性进行综合评分：全面性、合理性优的得12分；全面性、合理性较好的得8分；全面性、合理性一般的得4分；全面性、合理性差或未提供不得分。
	

	5
	售后
服务12%（技术类评分因素）
	12分
	根据供应商提供售后服务方案的全面性、可行性进行综合评分：全面性、可行性好得12分；全面性、可行性较好得8分；全面性、可行性一般得4分；全面性、可行性差或未提供不得分。
	

	6
	响应文件的
规范性6%
	6分
	响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得6分，有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。
	


注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

第三包：综合评分表

	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说    明

	1
	报价30%（共同评分因素）
	30分
	以本次最低响应报价为基准价，响应报价得分=(基准价／响应报价)×30分
	

	2
	参数要求42%
（技术类评分因素）
	42分
	所响应产品完全满足比选文件第四部分第四包“（一）触摸型消毒机参数要求、（二）新型消毒机参数要求”得42分；与比选文件第四部分第四包“（一）触摸型消毒机参数要求、（二）新型消毒机参数要求”中带“★”参数每有一项负偏离的扣2.5分；与比选文件第四部分第四包“（一）触摸型消毒机参数要求、（二）新型消毒机参数要求”中未带“★”参数每有一项负偏离的扣1分；直至该项分值扣完为止。
	1、比选文件第四部分第三包“一、参数要求”有具体要求提供证明材料的，供应商需在响应文件中提供，不提供或提供的证明材料不满足要求的视为负偏离。

2、比选文件第四部分第三包“一、参数要求”未具体要求提供证明材料的，供应商仅需在响应文件中提供彩页或技术参数表或产品说明书或检测报告或官网截图等有效证明材料予以佐证，不提供或提供的证明材料不满足要求的视为负偏离。

	3
	商务要求4%（技术类评分因素）
	4分
	完全满足比选文件第四部分第四包“二、商务要求”的得4分，与比选文件第四部分第四包“（二）商务要求”中未带“▲”要求每有一项负偏离的扣1分，直至该项分值扣完为止。

注：每有一项是指：

1.无子项的项目要求：按该项扣分，如“1”、“2”；

2.有子项的项目要求：以最末级子项为一项扣分，如“1”中的“（1）”、“（2）”。
	供应商仅需在响应文件中对比选文件第四部分第三包“二、商务要求”进行响应，不响应或不满足视为负偏离。

	4
	售后服务、培训方案、质量保障措施、供货方案20%（技术类评分因素）
	20分
	供应商提供了本项目的售后服务、培训方案、质量保障措施、供货方案的得4分，每少提供1项扣1分，直至此项分值扣完为止。售后服务详尽的加2分，售后服务科学的加2分，培训方案具体的加 2分，培训方案合理的加2分，质量保障措施健全的加2分，质量保障措施可行的加2分，供货方案具体的加2分，供货方案合理的加2分，最多加16分。该项满分20分。
	

	5
	响应文件的规范性4%（共同评分因素）
	4分
	响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得4分；有一项细微偏差扣1 分，直至该项分值扣完为止。
	


注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。
十、合同

10.1采购人将向中选供应商发出《中选通知书》。中选供应商应在收到《中选通知书》后，应当在中选通知书发出三十日内与比选单位签订采购合同。由于中选人的原因逾期未与比选单位签订合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

10.2本项目不允许转包和分包。

第三部分  比选格式文件

响应文件封面格式

格式1 响应文件封面格式

响  应  文  件

（资格性响应文件/技术服务性响应文件）

  项目名称：                           

项目包号：                           
  供应商（加盖公章）：                 

  法定代表人/单位负责人或其委托代理人签字：       

年     月     日 
格式2 报价响应文件封面格式

响  应  文  件

（报价响应文件）

  项目名称：                           

项目包号：                           

  供应商（加盖公章）：                 

  法定代表人/单位负责人或其委托代理人签字：       

 年     月     日
一、比选申请书

致内江市第一人民医院：

根据贵单位项目名称为：               的比选方案，签字代表      （姓名、职务）经正式授权并代表：       （供应商名称）提交响应文件。我方承诺并保证：

1．我方自愿按照比选方案规定的各项要求向甲方提供所需服务。

2．一旦我方中选，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并完成项目。

3．我方已详细审查并完全理解全部比选方案，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我方对于比选方案及相关文件不存在任何误解或不明。

4．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确、有效的。

供应商名称：              （加盖公章）

法定代表人/单位负责人或其委托代理人签字：                  

日期：   年   月   日

格式3 响应函
响应函

内江市第一人民医院：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目的比选文件，决定参加贵单位组织的本项目采购活动。我方授权XXX（姓名、职务）代表我方XXXX（供应商的名称）全权处理参加本项目采购的有关事宜。

    一、一旦我方成交，我方将严格按照比选文件第四部分的规定的所有要求，向采购人提供所需货物及服务，认真履行合同规定的责任和义务，并按照合同相关规定完成项目。

二、我方为本项目提交的响应文件正本一份，副本XX份，用于采购唱标的“报价一览表”一份。

三、响应有效期：自递交响应文件截止之日起XX天。

四、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的并对其真实性、合法性承担一切法律责任。

供应商名称（加盖公章）：                             通讯地址：

法定代表人/单位负责人（或授权代表）签字：                   联系电话：

日    期：

格式4 承诺函

承诺函
致：内江市第一人民医院

 XXXXXXXXX（公司名称）作为参加本次比选采购活动的供应商，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加本次采购活动以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次比选采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次比选采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有相关规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合比选文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、我公司完全同意比选文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由我单位全权负责。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

    供应商名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：     日    期：

格式5 依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

致： 内江市第一人民医院 
     我单位现参与          项目，并作出如下承诺：

    依法缴纳税收和员工社会保险，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

     特此承诺。

 供应商名称（加盖公章）：

 法定代表人/单位负责人（或授权代表）签字：

 日    期：

格式6 法定代表人/单位负责人授权委托书

法定代表人/单位负责人授权委托书

XXXX XXXX（采购人名称）：

本授权声明：XXXX XXXX（供应商名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。

法定代表人/单位负责人签字或者加盖个人名章：

授权代表签字：

供应商名称（单位盖章）：

日    期：

格式7 报价一览表

报价一览表

项目名称：

项目编号：

	序号
	产品名称
	制造商家

及规格型号、品牌
	单位
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	最终报价金额合计（元）：小写：                大写：                 


注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用以及比选文件规定的其他费用。
2.本表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。
3.报价按四舍五入法保留到个位数。
供应商名称：        （加盖公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

日   期：

格式8 技术应答表 

技术应答表

     项目名称： 

     项目包号：                                 

	产品名称
	序号
	比选文件要求

（详见比选文件第四部分“一、参数要求”）
	响应文件

的应答情况
	偏离说明

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	


注：偏离说明是指根据响应文件的响应情况如实填写：正偏离/负偏离/无偏离。
供应商名称（加盖公章）：

 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

日    期:

格式9商务偏离表

商务偏离表

   项目名称：

项目包号：                           

	序号
	比选文件要求

（详见比选文件第四部分“二、商务”）
	响应文件的应答
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


   注：1. 供应商必须把采购项目的全部商务内容事项列入此表。

按照采购项目商务要求的顺序对应填写。

供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其磋商或成交资格。

4. 偏离说明是指根据响应文件的响应情况如实填写：正偏离/负偏离/无偏离。
    供应商名称（加盖公章）：        

    法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

    日    期:

格式10 承诺书

承诺书

内江市第一人民医院

    XXXXXXXXX（公司名称）作为参加本次采购活动的供应商，现本公司郑重承诺：

   本公司是按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制的财务报告;财务报告符合适用的会计准则和相关会计制度的规定，无税务纠纷，具有健全的财务制度。本公司随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚。

    特此承诺。

供应商名称：XXXX（公章）

法定代表人/单位负责人（或授权代表）签字：XXXX

日    期：XXXX

格式11 商业信誉

内江市第一人民医院

XXXXXXXXX（公司名称）作为参加本次采购活动      （项目名称）的供应商，现本公司郑重承诺：

本公司具有良好的商业信誉

特此承诺。

供应商名称：XXXX（公章）

法定代表人/单位负责人（或授权代表）签字：XXXX

日    期：XXXX

格式12 经营活动承诺函 

内江市第一人民医院

XXXXXXXXX（公司名称）作为参加本次采购活动的供应商，现本公司郑重承诺：

本公司参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规。

特此承诺。

供应商名称：XXXX（公章）

法定代表人/单位负责人（或授权代表）签字：XXXX

日    期：XXXX

 项目服务、商务要求

根据省卫生健康委《关于全面落实“四集中”原则切实做好新型冠状病毒感染肺炎患者集中救治工作的通知》、四川省财政厅《关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作实行紧急采购的通知》（川财采〔2020〕15 号）、《关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕23 号），我院决定对插件式监护仪等医疗设备进行紧急招标采购。

第一包：甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂（胶体金法）

（一）参数要求
1、检测原理：双抗体夹心胶体金法；

★2、检测标本：鼻咽分泌物和口咽分泌物；

★3、型号：卡型；

4、操作程度：操作简单，无需辅助试剂；

5、检测准确性：与病毒培养法相比较：敏感性＞90%，特异性＞85%，阴性预测值＞80%；需要提供相关材料证明；

6、反应时间：反应时间短，≤15分钟出报告；

★7、产品有效期：24个月；

8、效益性：一次检测，能区分甲流和乙流，用于疾病的初筛；
（二）商务要求

1、交货地点：内江市第一人民医院指定地点。

2、供货方式：按采购人使用计划分批交货，在收到采购人提交的计划采购清单后 10 个 
工作日内交货。 
付款方式：每批货验收合格之日起 3 个月内，由采购人支付该批货物全部合同款给中标人。中标人须开具发票给采购人。

▲4、各耗材合同单价执行原则：以所供各耗材在四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统中“挂网平均价”的价格类别进行结算，且按照对应的最新单价价格确定合同单价。

5、售后服务
（1）提供售后服务资料。 
（2）质保期：若生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求， 
应按生产厂家的规定执行。具体的由投标人在投标文件中承诺。 
（3）免费送货上门。 
▲（4）保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 
（5）若所提供的货物在质保期内存在问题，中标人将按照所投产品生产厂家的规定执行， 对货物进行更换。
注：(以上打“★”项的为本包的重要参数要求。
(以上打“▲”项的为本包的实质性要求，供应商须全部满足，不响应或不满足的作无效响应处理。

第二包： 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

（一）参数要求

★1、规格：大包装， 48反应/盒；

2、适用于咽拭子、痰液等呼吸道样本；

★3、原理：PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR。可对样本中新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab和N基因进行鉴别检测；

★4、产品需带人源性内标检测系统，可以监测样本采集、核酸提取及PCR扩增过程，避免假阴性结果的出现；

5、阴性质控品和阳性质控品均参与提取，用于对环境进行监控和PCR 检测试剂的质控；

6、适用仪器包括ABI7500、LightCycler480等荧光定量PCR仪；

★7、试剂盒的灵敏度不低于500copies/ml；

8、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应；

★9、-20±5℃冷冻保存，有效期不低于6个月，试剂盒在37℃可保存3天；

（二）商务要求

1、交货地点：内江市第一人民医院指定地点。

2、供货方式：按采购人使用计划分批交货，在收到采购人提交的计划采购清单后 10 个 

工作日内交货。 

3、付款方式：每批货验收合格之日起 3 个月内，由采购人支付该批货物全部合同款给中标人。中标人须开具发票给采购人。

▲4、各耗材合同单价执行原则：以所供各耗材在四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统中“挂网最低价”的价格类别进行结算，且按照对应的最新单价价格确定合同单价。

5、售后服务

（1）提供售后服务资料。 

（2）质保期：若生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求， 

应按生产厂家的规定执行。具体的由投标人在投标文件中承诺。 

（3）免费送货上门。 

▲（4）保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 

（5）若所提供的货物在质保期内存在问题，中标人将按照所投产品生产厂家的规定执行， 对货物进行更换。

注：(以上打“★”项的为本包的重要参数要求。

(以上打“▲”项的为本包的实质性要求，供应商须全部满足，不响应或不满足的作无效响应处理。

第三包：触摸型消毒机 数量：1台

       新型消毒机 数量：1台 

（一）触摸型消毒机参数要求

1、消毒机理：臭氧和过氧化氢。

★2、产品资质：国家食品药品监督管理局对医疗器械电磁兼容性EMC检测报告；

★3、消毒级别：必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求，枯草杆菌黑色变种芽孢灭菌对数值：＞4.0。（提供国家政府机构监测报告为准）

4、O3浓度检测：消毒运行中随时通过德国BIO.CHEM传感器检测O3浓度，保证消毒准确有效。

5、温度检测：OMRON温度控制装置，监控核心部位温度，保证机器低于55°内部温度运行。

★6、排气口的O3浓度：100mg/m3-147mg/m3，为确保最佳消毒效果，不得超出此范围；H2O2浓度：10--12% (w/w)，不得低于最小值。（提供国家政府机构监测报告为准）

★7、消毒过程中，无需使用一次性过滤装置，减少医院消毒费用，并保证内回路外环境O3 浓度为0.06 mg/m3，低于国家标准，可人机共存，确保使用时手术室无污染，无需单独操作空间，无消毒场所面积大小要求。

★8、消毒残留：消毒完成后内回路内臭氧残留量为0.023 mg/m3（符合国家对室内空气质量标准的要求）,过氧化氢残留量为0.001g/㎡，低于国家要求标准。（以提供国家政府机构监测报告为准）

9、打印消毒记录：消毒结束后，可打印消毒记录，方便使用方查验。

10、自动干燥：干燥模式采用恒温进行，确保内回路干燥彻底，无水分残留，保证消毒效果。

11、自动加液:采用SMC进口的自动加液方式，避免了人与化学药品的接触，减少中间环节，更加合理人性化。

12、人机对话模式：本消毒机采用7寸触摸屏，方便使用者对设备的操控。

13、消毒机及其内部均采用美国FLEX耐腐蚀材料构成，保证气体无泄漏，以及机体的稳定型和寿命，有效延长消毒机使用寿命。

14、操作方式：操作简单，一键式模式操作。

15、其他：噪声≤55dB；电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz；功率：70W。

（二）新型消毒机参数要求

★1、消毒机理：醇类复合消毒液，不使用氧化类消毒剂（臭氧、过氧化氢）。

2、消毒级别：必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求,枯草杆菌黑色变种芽孢灭菌对数值：＞3.0。（提供国家政府机构监测报告为准）

★3、消毒残留：消毒完成后回路内无任何残留，可提供无腐蚀性报告。

★4、消毒时间：10分钟消毒，20分钟干燥，节省使用时间。

5、温度检测：OMRON温度控制装置，监控核心部位温度，保证机器低于55°内部温度运行。

6、雾化方式：可逆式等离子雾化。

★7、自动加液:采用机械手弹匣式定量精准自动加液方式，无液自动报警，更加合理人性化。

8、打印消毒记录：消毒结束后，可打印消毒记录，方便使用方查验

★9、售后提示：消毒机使用周期达到上线，自动提示设备需要维护保养。

10、用户名单：全国用户超过800家，大量的用户反馈产品的优秀品质，及可靠的产品质量。

11、人机对话模式：本消毒机采用9.8寸松下触摸屏，操作简单，一键式模式操作方便使用者对设备的操控。

12、其他：噪声≤55dB；电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz；功率：300W。

（三）商务要求

1、交货期及地点
▲（1）交货日期：所响应产品于2020年3月5日前到货，如果交货时间不能按上述时间履行，供应商必须无条件提供备用产品供采购人使用。

（2）交货地点：内江市第一人民医院指定地点。

2、付款方式：货物安装调试完毕并验收合格之日起，采购人凭验收报告在30日内向成交供应商支付合同价款的50%；安装验收合格之日起3个月内支付合同价款的40%；安装验收合格之日起半年后，采购人在30日内支付合同价款的10%。

3、安装调试及验收

（1）所需的专业工具均由供应商负责提供。供应商应向采购人提供产品安装、维修所需的专用工具和仪器，所涉及的价格包括在报价总价格中。

（2）必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

（3）按国家相关验收规范进行。 

（4）供应商应就产品的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。产品安装调试完毕后，投标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

 4、售后服务

（1）提供有关资料及售后服务承诺。

（2）本次设备的质保期≥12个月。

注：(以上打“★”项的为本包的重要参数要求。

(以上打“▲”项的为本包的实质性要求，供应商须全部满足，不响应或不满足的作无效响应处理。
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