内江市第一人民医院
两区体温监测门院内竞选公告
一、采购概况
1.采购单位：内江市第一人民医院。
2.采购项目名称：两区体温监测门。
3.采购标段：本次院内竞选共一个项目。
二、采购项目内容和要求
（一）、体温监测门
数量：9台
技术要求
1.红外分辨率：120×90
2.红外像元尺寸：17μm
3.红外视场角：50°±1
4.红外帧频：25Hz
5.可见光分辨率：≥130万像素
6.可见光帧频：25Hz
7.测温范围：20~50℃
★8.测温精度：环境温度25℃，目标距离1~1.5m，温度32℃~42℃，≤±0.4℃
9.黑体有效辐射面：10mm＊10mm
10.黑体温度分辨率：0.1℃
11.具备智能人脸识别功能
12.人脸识别区域显示最高温度，红外/可见光图像温度光标叠加
13.支持体内体表温度自动修正
14.工作温度：-10~50℃（环境温度在16~32℃中精确测温）
15.储存温度：-20~60℃
16.工作湿度：<90%（非冷凝）
17.冲击：30g11ms，IEC60068-2-27
18.震动：10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm，IEC60068-2-6
★19.具有医疗器械注册证，计量校准证
最高限价：33000元/台
三、竞选要求
1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。
3、提供服务承诺函。
四、报名要求
报名采用网络报名，符合条件且愿意参加竞选的单位需提供相
关资质文件电子版发送到njyyjss@163.com。
[bookmark: _GoBack]报名截止日期：2020年10月25日下午17:00。
五、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于2020年10月26日到竞选地点递交竞选文件。
六、竞选时间
2020年10月26日16：30（如遇变更另行通知）
七、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室
八、中标方式
符合以上要求，选取最低价为中标方案
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
联 系 人：曾先生
联系电话：13659077599
    监督电话：0832-2155638
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