内江市第一人民医院
一批医疗器械维修院内竞选公告
一、采购概况
1.采购单位：内江市第一人民医院。
2.采购项目名称：一批医疗器械维修。
3.采购标段：本次院内竞选共三个项目。
二、采购项目内容和要求
（一）城南手术室更换初、中、高效过滤网
1、项目相关信息
城南手术室建设于2003年，需更换过滤器参数如下：
1.1初效过滤器：外框：铝合金、阳极处理；滤料：化纤布；过滤效率：G4 级；护网：双面细镀锌护网
1.2袋式中效过滤器：外框：21mm 铝框；滤料：化纤布；过滤效率：F8 级；W 边分袋；
1.3无隔板高效过滤器：外框：铝合金框；过滤效率： 99.99%@0.3um；滤料：H13 进口玻纤料；密封条：进风面密封条；护网：双面菱形护网；
1.4纸隔板高效过滤器：外框：铝合金框；过滤效率： 99.99%@0.3um；滤料：H13 进口玻纤料；隔板：纸隔板；密封条：进风面密封条
1.5回风口：外框足 1.2mm 铝合金;叶片足1.0mm铝合金；带双层尼龙网过滤器；
2、供应商应具备的条件及需要递交的资料
2.1供应商应具备的条件
2.1.1具有独立履行民事责任的主体资格；
2.1.2遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；
2.1.3具有履行合同的能力；
2.1.4所供产品符合国家、行业标准。
2.2供应商需递交的资料
2.2.1报价单；
2.2.2供应商《营业执照》副本、《税务登记证》副本、《组织机构代码证》复印件；或三证合一营业执照复印件；
2.2.3法定代表人资格证明书和身份证复印件；
2.2.4针对本次项目法定代表人授权委托书原件和授权代表身份证复印件（法定代表人参加的不提供）；
2.2.5售后服务承诺书。提交的所有资料须合法、真实、有效、清晰，并加盖鲜章，按以上顺序编订成册（一正两副共三份），并在首页编制目录。
采购预算：最高限价14万元
（2） 放射性装置检测服务
1、项目相关信息
根据国务院令第709号《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，应当对本单位的放射性同位素、射线装置的安全和防护状况进行年度评估。
放射性同位素及射线装置台账清单：
	序号
	装置名称
	规格型号

	1
	医用电子加速器
	CLIAC-CX

	2
	800毫安以上数字减影血管造影X线机
	INNOVA3100-IQ

	3
	模拟定位机
	HMD-1B

	4
	X射线骨密度仪
	LUNAR DRX-NT

	5
	乳腺钼靶机
	MAMMOMAT 3000 NOVA

	6
	数字化X射线成像系统
	YSIO

	7
	单光子发射型电子计算机断层扫描仪
	DISCOVERY NM /CT670

	8
	X线透视机
	F-108-V

	9
	数字化X射线成像系统
	AXIOM ARISTOS VX-PLUS

	10
	牙科全景X射线机
	PAX-UNI3D

	11
	口腔颌面X光机
	PLANMECA PROLINE ECPNORMIC X-RAY

	12
	X 线电子计算机断层扫描装置（64排CT）
	SOMATOM DENFININTION AS

	13
	移动式C型臂X射线机
	ZIEHM  VISION

	14
	数字减影摄影系统
	RAD SPEED PEO80

	15
	数字胃肠X线机
	UNI-VISION

	16
	移动式DR
	MUX-200D

	17
	移动式C型臂X射线机
	ZIEHM8000

	18
	数字化X线摄影系统
	RAD SPEED D-FIT

	19
	X线电子计算机断层扫描装置（16排CT）
	ALEXION TSX-032A

	20
	X线计算机断层扫描仪
	TSX-301C

	21
	移动式C型臂X射线机
	COMPACT L

	22
	数字减影血管造影机
	ARTIS ZEE 3 CEILING

	现有非密封放射性同位素

	131I   125 I  89Sr  99mTc

		现有密封放射源

	90Sr


2、供应商应具备的条件及需要递交的资料
2.1供应商应具备的条件
2.1.1.具有独立履行民事责任的主体资格；
2.1.2.遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；
2.1.3具有履行合同的能力；
2.1.4.所供产品符合国家、行业标准。
[bookmark: _GoBack]2.1.5.具备相关检测资质、专业检测工作人员及配套检测工具
2.2供应商需递交的资料
2.2.1竞选项目报价表（模板见附件一）
2.2.2报名函（模板见附件二）
2.2.3法定代表人授权委托书（模板见附件三）
2.2.4 交的所有资料须合法、真实、有效、清晰，并加盖鲜章，按以上顺序编订成册（一正两副共三份），并在首页编制目录。
最高限价为：3.8万元
（3） 放射科核磁共振维修
我院拟对新区3.0T核磁共振维修服务进行采购，现面向社会公示，诚邀潜在的供应商参加。
1、项目相关信息
1.1设备名称型号：3.0T核磁共振（skyra）；	
1.2设备概况及主要故障描述：
3.0T核磁共振于2018年5月正式投入使用，在近期的使用中MARS重建计算机出现故障，自检不过。
2、供应商应具备的条件及需要递交的资料
2.1供应商应具备的条件
2.1.1具有独立履行民事责任的主体资格；
2.1.2遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；
2.1.3具有履行合同的能力；
2.1.4所供产品符合国家、行业标准。
2.1.5具备原厂MR工程师资格证书，工程师资格证有效期应在本次维修项目之内。
2.1.6现场维修人员与资格证书人员需保持一致性，且具备原厂MR高级工程师以上级别，现场提供原件或厂家连接查询系统进行电子版查询。
2.1.7上述资料现场与厂家客户服务热线核对，确保真实性
2.2供应商需递交的资料
2.2.1竞选项目报价表（模板见附件一）
2.2.2报名函（模板见附件二）
2.2.3法定代表人授权委托书（模板见附件三）
2.2.4资质证明文件：营业执照、生产/经营许可证、医疗器械注册证/备案信息、彩页、产品使用说明书等。
2.2.5提交的所有资料须合法、真实、有效、清晰，并加盖鲜章，按以上顺序编订成册（一正两副共三份），并在首页编制目录。
采购预算：最高限价8.4万元
三、竞选要求
1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。
3、提供服务承诺函。
四、报名要求
报名采用网络报名，符合条件且愿意参加竞选的单位需
提供相关资质文件电子版发送到njyyjss@163.com。
报名截止日期：2020年11月9日下午17:00。
五、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于2020年11月10日到竞选地点递交竞选文件。
六、竞选时间
2020年11月10日下午15:30（如遇变更另行通知）
七、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室
八、中标方式
符合以上要求，项目一、二选取最低价为中标方案，项目三选取综合评分法为中标方案
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
联 系 人：刘先生
联系电话：15244855531
    监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院                                             
2020年 11月5日
