内江市第一人民医院
新区32部电梯年度维护保养服务竞选公告
一、竞选概况
1、根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》、《四川省电梯安全监督管理办法》的相关法规，对我院新区电样进行维护保养竞选；
2、维护保养时间1年。
3、设备详情：
	序号
	电梯品牌
	载重（kg）
	速度（m/s)
	层/站
	电梯数量

	1
	西子奥的斯
	1000
	1.75
	12/12
	2

	2
	西子奥的斯
	1600
	1.75
	12/12
	4

	3
	西子奥的斯
	1600
	1.75
	13/13
	6

	4
	通用电梯
	1600
	1.0
	6/6/6
	8

	5
	通用电梯
	1350
	1.0
	6/6/6
	2

	6
	通用电梯（扶梯）
	/
	0.5
	/
	10

	共计
	32部电梯


二、资质要求  
1、供应商必须具有在中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格；并且具有合法、有效的营业执照；
2、供应商必须是具《特种设备安装改造维修许可证》（电梯）证书、具备乘客电梯、自动扶梯维修B级及以上资质的特种设备经验的制造厂家或维保单位；
3、供应商必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、供应商必须具备相关法律、行政法规规定的其他条件；
5、供应商应具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业,财产被接管、冻结破产状态。
6、供应商不是单位法定代表需提供竞选单位法人身份证复印件及竞选委托书和个人身份证复印件；
注：以上资料必须齐全，复印件须加盖竞选单位公章。
三、维保服务要求及内容（实质性要求）
1.服务要求：
1.1本院（新区）驻点服务至少1人；
1.2困人及故障应急维修工作需在5-10分钟内到达现场并处理；
1.3电梯故障所需更换的零部件（除曳引主机、装饰、增加安全部件以外的电梯其它零部件等）易损件1小时内更换并恢复；安全部件及大型机械部件1-3天内更换并恢复；控制系统、主板、变频器1-7天内更换并恢复；
1.4按相关法规要求完成电梯的日常维护保养，保证电梯的正常运行使用，保证出现故障时的及时修复。
★2.维保内容：
2.1日常维护保养项目（内容）和要求：电梯维修保养符合《国家制造与安装安全规范》（GB7588-2033）、《电梯维修规范》（GB/T18775-20025）、及《特种设备安全监察条例》的要求，必须达到或超过特种设备技术安全规范（TSGT5002-2017）《维护保养规则》等国家标准的要求；
2.2通过有计划的检修、保养，保证电梯各部件在良性循环状态下运转，延长各部件的工作寿命，及时更换除曳引主机部件、电梯装饰、规则要求新增设的安全部件外的其它零部件。保证电梯正常安全顺畅运行；
2.3为了使电梯顺利通过市场监督管理局的年度检查，协助市场监督管理局特种设备检验机构实施安全年检，如存在问题须立即整改，以取得电梯使用合格证。维保方须书面通知使用单位并最终协助质检部门和使用单位进行年检。保证电梯每年及时通过年审。
2.4每月对电梯保养2次，供应商制定例行（每十五日）维护计划表（日期、梯号），供应商按照计划日期于工作时间下午13时至24时内（发生不可抗力情况例外）派技术人员对该电梯进行日常例行维护保养。维护保养应符合行业安全运行标准，每次保养完毕后，将有关维护保养或故障处理的《工作记录单》一式贰份，交我方签字确认后各自存档。并配合医院建立电梯管理档案资料：包括技术档案（如原理图、接线图等），维护保养记录，电梯检测资料及其他相关资料。 
2.5自配工作所需的工具和设备，保养或维修时须设置安全警示标志。
2.6设立24小时维修热线电话，接到电梯困人故障或非困人故障报告后，维修人员需在15分钟内到达现场（无驻点维修人员需在30分钟内到达现场）。如不按规定时间到达现场造成的一切后果由维保单位承担。维保单位需记录电梯的运行状态、故障次数、修理次数等重要数据，为保养电梯建立运行档案。技术人员通过对数据的分析，全面了解电梯的运行情况，制定维护保养方案。
2.7如本项目遇有重大接待任务、会议等情况，维保单位应提前对电梯进行安全检查，必要时加派维保人员到现场配合，免费提供全程监护服务。
2.8维护保养的周期应根据电梯使用情况、工作环境而定，但只可增加，不能减少。 
2.9维保单位承担所维修电梯发生的非人为因素引起的一切事故责任。
2.10 维保单位应当对电梯维修做出相应的维修应急预案（预案需含解困、急修、备件、响应时间等相关内容）；
2.11若发生下列情况，结算时扣除全部设备维保服务费的5%（每发生一次扣除5%）：
⑴未完成日常保养任务；
⑵电梯故障，未按要求的时间内到达现场；
⑶电梯非正常运行或因故障连续停止运行1天以上。
四、投递竞选书及参竞要求
★1、供应商必须对设备进行现场踏堪（取得现场踏堪凭证明）；
2、符合条件且愿意参加竞选的单位于开选时到开选地点，凭现场踏堪凭证明入场，递交竞选文件。竞选文件应报送3份，封口处盖骑缝章；
3、竞选所报价格必须包括维修、安装、调试、人工、应急服务、含税等；
4、供应商需提供此次项目的分项报价明细，说明报价组成部份。
五、竞选时间
           2021年5月11日上午10时30分。
六、开选地点
内江市第一人民医院新区医院全科楼五楼会议室。
七、评选标准
综合评分法。
联系人：总务科  黄 黎
联系电话：13541616520
监督电话：0832-2155638



内江市第一人民医院
新区32部电梯年度维护保养服务竞选评分细则
	序号
	评分
项目
	单项分值
	评分内容
	评审因素
（单项得分）

	1
	报价
	10分
	以满足竞选文件要求且竞选价格最低的竞选报价为基准价，竞选报价分值=（基准价÷竞选报价）×10（保留两位小数）
	共同评审
因素

	2
	维保维护服务的实施方案
	36分
	供应商针对本项目提供项目服务方案，其服务方案中包含但不限于电梯常规检查措施，检查频率，清洁频率，备品备件准备情况，技术故障处理措施，特殊情况应急措施等，以上内容每项4分，全部具有的得24分。内容明确合理，满足采购人核心诉求，切合项目实际、操作性强的每项加2分，最多加12分。
	技术类评分因素

	3
	履约保障措施
	22分
	1、可在项目地设置固定维修办公点得6分：只设有24小时固定服务电话2分;只设有移动电话的应急响应服务电话2分；只设有24小时服务投诉电话2分；只设有移动服务电话的得1分；此项最高6分。
2、人员配备10分：驻点维保人员配备优于竞选要求的得10分；符合竞选要求的得5分；少于竞选要求的得0分；此项最高10分。
3、紧急服务响应时间优于竞选要求的得6分，符合竞选要求的得4分；不符的得0分；此项最高6分。
	技术类评分因素

	4
	履约能力
	17分
	1、根据供应商提供类似公共场所的项目业绩（2018至今）进行评定，每提供一个类似项目业绩得1分，最多得5分；
2、供应商具有ISO9001质量管理体系认证的得4分；
3、供应商具有GB/T28001职业健康安全人力认证的得4分；
4、供应商获具有ISO14001环境管理体系的得4分。
注：提供合同或者成交通知书复印件、证书复印件盖章
	共同评审
因素

	5
	应急预案13%
	13分
	针对竞选项目的应急保障需要，建立完善的应急服务预案，有明确的应急措施，困人后保证在竞选规定时间内到达现场施救，电梯故障及时处理问题，高于竞选项目实际需求，得13分；符合竞选项目需求得8分；优于竞选项目，每项加1分，最高加5分。本项目最高得13分。
	技术类评分因素

	6
	竞选文件制作规范2%
	2分
	竞选文件制作规范、编制完整、格式规范、内容清晰、装订整齐等没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	共同评分
因素

	备注
	评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。









现场踏堪证明

	公司/单位
	踏堪项目/设备
	踏堪时间
	对接人员(签字)
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