内江市第一人民医院城南病区
视频监控系统维护保养采购项目采购公告

一、竞选概况

1.采购单位：内江市第一人民医院

2.采购项目名称：内江市第一人民医院医城南病区视频监控系统维护保养采购项目

3.采购项目内容：此次采购为内江市第一人民医院城南病区视频监控系统维护保养采购项目，拟择优选择具有相关资质认证的商家，完成内江市第一人民医院城南病区视频监控系统维护保养采购项目。

4.最高限价：11.9万元/年，有效期3年。
5.中选方式：综合评分法。
二、参加本次采购的企业应具备下列条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
1.供应商应报送竞选资料（须加盖公章）、项目报价表（须加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料。

2.竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，均加盖竞选企业鲜章。

3.提供服务承诺函。
注：以上资料必须齐全，复印件须加盖竞选单位鲜章。

三、服务要求及维护保养内容

（一）根据国家和地方有关安全防范技术规范要求，提供视频监控系统设施设备维修保养服务，保障其正常运行。

（二）对视频监控系统设施设备除进行定期维修保养外，在接到系统故障通知后，应在1小时内派人前往现场查看，并在24小时内解决故障。如故障问题不能在24小时内解决的，应及时向使用单位汇报情况，并采取有效的应急措施和提供有效方案及时处理。

（三） 提供详细的视频监控系统设施设备月检、季检、年检报告，及时反馈消防设施设备的运行情况，并提供合理化建议。

（四）提供安全技术防范咨询服务，协助使用单位建立健全相关规章制度和制定视频监控系统应用解决方案。

 (五) 如因中选人未按要求时限处理相关设备，对使用单位造成的相关损失由中选人负责。
四、服务范围
视频监控系统维修保养服务

五、服务方式

本次竞选以全包方式进行。非人为因素造成设施设备、配件、附件等的维修、保养、更换均由维保企业负责，更换设备品牌型号应与原设备一致或优于原设备。
六、服务地点
内江市第一人民医院城南病区

七、维护保养内容

（一）视频监控系统

1、每月对各类摄像机（半球、枪机、球机、人脸识别球机等）及工作电流、电压、成像效果等进行清洗、固定、检测，保证正常；

2、每月对光纤网络线路检测，保证信号传输正常；

3、每月对主备电源、线路等检测，保证供电正常；

4、每月对楼层网络交换机、核心交换机、接入交换机等检测，保证运行正常；

5、每月对光纤收发器检测，保证运行正常； 

6、每月对终端盒、模块检测，保证运行正常； 

7、每月对立杆及配线箱检测，保证运行正常； 
8、每月对硬盘录像机进行检测，保证存储正常；

9、每月对监控显示器（含替代监控显示器的电视机）进行检测，保证运行正常；

10、每月对平台管理服务电脑进行检测，保证运行正常；

11、及时对视频监控管理软件平台进行升级及优化，保证软件系统正常；
12、及时对视频监控系统设备故障进行维修及设备更换。
（二）一键报警系统

1、每月对紧急报警按钮进行检测，保证设备及报警功能正常；

2、每月对报警主机、显示器进行检测，保证设备运行正常；

3、每月对一键报警系统电源、各类线路等进行检测，保证线路供电、信号传输正常。

（三）入侵报警系统（红外报警）

1、每月对入侵报警探测器进行检测，保证设备运行正常；

2、每月对入侵报警系统主机进行检测，保证设备运行正常；

3、每月对入侵报警系统电源、各类线路等进行检测，保证线路供电、信号传输正常。

（四）其他

1、视频监控系统设施设备维护保养内容包括但不限于上述内容，与上述维护保养内容相关联的都应在内。

2、所更换的故障主要设备需与原品牌一致，性能不低于原设备；其他线路、电源等配套非主要设备性能必须符合原设计要求。

3、医院新增设备由医院购买，维保企业免费负责安装，并纳入维护范围。
八、付款方式
采购人按年合同金额的50%每半年支付给成交供应商，付款前，采购人将对所有的设备进行抽查，供应商在维保期间应保证所有的设备运行良好，对故障应及时排除、维修或更换已损坏的设备，否则将不予付款。成交供应商须向采购人出具合法有效发票及凭证资料进行支付结算。

九、评分明细表

	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价20%


	20分
	以本次有效最低最后报价为基准价，磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×20%×100。(结果保留2位小数)
	

	2
	服务要求24%
	24分
	完全满足磋商文件服务内容和服务要求的得24分，有一项负偏离扣2分，此项分值扣完为止。
	

	3
	服务方案

36%


	36分
	根据供应商所提供的项目服务方案（方案要素包括①维护内容、②服务体系、③响应方式、④响应时间、⑤服务计划、⑥培训方案）进行评分，服务方案包含以上6个要素的得18分；在上述基础上，每有一项内容完整合理，针对项目实际情况细化定制，阐述清晰的每一条加3分，最多18加分。
	

	4
	应急措施10%
	10分
	针对医院安防服务供应商有完善的应急处置预案：应急处置预案科学合理、可行性强得10分，应急处置预案较科学合理、可行性较强得6分，应急处置预案基本科学合理、可行性一般得2分此项分值扣完为止，无应急措施的不得分。
	

	5
	业绩9%
	9分
	供应商2018年1月1日起至本项目递交响应文件截止时间以来每具有一个类似业绩得3分，最多得9分。
	提供成交/中标通知书或合同复印件

	6
	响应文件的规范性1%


	1分
	响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.2分，直至该项分值扣完为止。
	


十、报名方式

现场报名，通过初步审查的供应商，现场进行第二轮报价，供应商最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，将视为无效响应，不允许进入综合评分。

采购时间及地点：

2021年11月3日上午10点（如遇变更另行通知），内江市第一人民医院新区医院全科楼五楼会议室。

十二、联系方式

通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 

邮编：641001

组织部门：总务科

联系人：皮老师 

联系方式：13438662511 

监督部门：审计科

监督电话：0832-2155638

邮箱：njyyjss@163.com

内江市第一人民医院                                             

2021年10月29日

