内江市第一人民医院

新区安防系统维护保养采购项目采购公告
一、竞选概况

1.采购单位：内江市第一人民医院

2.采购项目名称：内江市第一人民医院新区安防系统维护保养采购项目

3.采购项目内容：此次采购为内江市第一人民医院新区安防系统维护保养采购项目，拟择优选择具有相关资质认证的商家，完成内江市第一人民医院新区安防系统维护保养采购项目。

4.最高限价：16万元/年，有效期3年。
5.中选方式：综合评分法。
二、参加本次采购的企业应具备下列条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
1.供应商应报送竞选资料（须加盖公章）、项目报价表（须加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料。
2.竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，均加盖竞选企业鲜章。
3.提供服务承诺函。
注：以上资料必须齐全，复印件须加盖竞选单位鲜章。
三、服务要求及维护保养内容

（一）根据国家和地方有关安全防范技术规范要求，提供安防系统设施设备维修保养服务，保障其正常运行。

（二）对安防系统设施设备除进行定期维修保养外，在接到系统故障通知后，应在1小时内派人前往现场查看，并在24小时内解决故障。如故障问题不能在24小时内解决的，应及时向使用单位汇报情况，并采取有效的应急措施和提供有效方案及时处理。

（三） 提供详细的安防系统设施设备月检、季检、年检报告，及时反馈消防设施设备的运行情况，并提供合理化建议。

（四）提供安全技术防范咨询服务，协助使用单位建立健全相关规章制度和制定安防系统应用解决方案。
四、服务范围
安防系统维修保养服务

五、服务方式

本次竞选以半包形式进行竞选。维保企业应及时对系统设施设备故障应及时排除、维修或更换；非人为因素造成的设施设备及配件、附件等更换，每月更换金额累计1000元内（含1000元）由维保企业负责更换，超出部分由使用单位负责。

六、服务地点
内江市第一人民医院新区

七、维护保养内容

（一）视频监控系统

1、每月对各类摄像机（半球、枪机、球机、人脸识别球机等）及工作电流、电压、成像效果等进行清洗、固定、检测，保证正常；

2、每月对光纤网络线路检测，保证信号传输正常；

3、每月对主备电源、线路等检测，保证供电正常；

4、每月对楼层网络交换机、核心交换机、接入交换机等检测，保证运行正常；

5、每月对光纤收发器检测，保证运行正常； 

6、每月对终端盒、模块检测，保证运行正常； 

7、每月对立杆及配线箱检测，保证运行正常； 

8、每月对CVR网络存储服务器、硬盘录像机等检测，保证存储正常；

9、每月对电视墙（拼接大屏）、电视机进行检测，保证运行正常；

10、每月对操作电脑、平台管理服务器、流媒体转发服务器、人脸比对智能服务器、视频综合平台主机等进行检测，保证运行正常；

11、及时对综合管理软件平台、解码器等进行升级及优化，保证软件系统正常；

12、及时对视频监控系统设备故障进行维修及设备更换。

（二）门禁系统

1、每月对密码门禁读卡器进行检测，保证识别正常；

2、每月对出门按钮进行检查，保证功能正常；

3、每月对磁力锁进行检测，保证启闭正常；

4、每月对门禁控制器、电源、线路进行检测，保证设备运行及供电正常；

5、每月对光纤收发器、线路进行检测，保证信号正常；

6、每月对主备电源、线路等进行检测，保证供电正常；
7、每月对门禁写卡器、管理电脑、管理软件等检测，保证设备正常，并及时对软件进行升级。
（三）一键报警系统

1、每月对紧急报警按钮进行检测，保证设备及报警功能正常；

2、每月对报警主机进行检测，保证设备运行正常；

3、每月对一键报警系统电源、线路等进行检测，保证供电正常。

（四）入侵报警系统

1、每月对入侵报警探测器进行检测，保证设备运行正常；

2、每月对报警系统主机进行检测，保证设备运行正常；

3、每月对一键报警系统电源、线路等进行检测，保证供电正常。

（五）电子巡更系统

1、每月对巡更点信息钮进行检测，保证信息采集正常；

2、每月对巡更信息采集器（巡更棒）进行检测，保证信息采集正常；

3、每月对巡更系统软件进行检测，保证系统数据收集正常。

（六）其他

1、安防系统设施设备维护保养内容包括但不限于上述内容，与上述维护保养内容相关联的都应在内。

2、所更换的故障主要设备需与原品牌一致，性能不低于原设备；其他线路、电源等配套非主要设备性能必须符合原设计要求。

3、医院新增设备由医院购买，维保企业免费负责安装，并纳入维护范围。
八、付款方式
采购人按年合同金额的50%每半年支付给成交供应商，付款前，采购人将对所有的设备进行抽查，供应商在维保期间应保证所有的设备运行良好，对故障应及时排除、维修或更换已损坏的设备，否则将不予付款。成交供应商须向采购人出具合法有效发票及凭证资料进行支付结算。

九、评分明细表

	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价20%


	20分
	以本次有效最低最后报价为基准价，竞选报价得分=(竞选基准价／最后竞选报价)×20%×100。(结果保留2位小数)
	

	2
	服务要求24%
	24分
	完全满足竞选文件服务内容和服务要求的得24分，有一项负偏离扣2分，此项分值扣完为止。
	

	3
	服务方案

36%


	36分
	根据供应商所提供的项目服务方案（方案要素包括①维护内容、②服务体系、③响应方式、④响应时间、⑤服务计划、⑥培训方案）进行评分，服务方案包含以上6个要素的得18分；在上述基础上，每有一项内容完整合理，针对项目实际情况细化定制，阐述清晰的每一条加3分，最多加18分。
	

	4
	应急措施10%
	10分
	针对医院安防服务供应商有完善的应急处置预案：应急处置预案科学合理、可行性强得10分，应急处置预案较科学合理、可行性较强得6分，应急处置预案基本科学合理、可行性一般得2分此项分值扣完为止，无应急措施的不得分。
	

	5
	业绩9%
	9分
	供应商2018年1月1日起至本项目递交响应文件截止时间以来每具有一个类似业绩得3分，最多得9分。
	提供成交/中标通知书或合同复印件

	6
	响应文件的规范性1%


	1分
	响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.2分，直至该项分值扣完为止。
	


   十、报名方式

网上报名，本次采用院内电子评审方式，无需到达现场，请仔细阅读公告，请在规定的时间内将响应文件发送至指定邮箱。

通过初步审查的供应商，根据通知在规定的时间内进行第二轮报价，供应商最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，将视为无效响应，不允许进入竞选环节。

十一、递交响应文件时间

符合条件且愿意参加采购的单位于2021年11月15日17:30前将响应文件PDF扫描件发送指定邮箱njyyjss@163.com。响应文件必须在上述时间前送达，逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受。

十二、联系方式

通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 

邮编：641001

组织部门：总务科

联系人：皮老师 

联系方式：13438662511 

监督部门：审计科

联系方式：0832-2155638

邮箱：njyyjss@163.com

内江市第一人民医院                                             

2021年11月10日

