内江市第一人民医院

加固新区发光字体连接处并更换坏的灯珠

采购公告

一、竞选概况

1、采购单位：内江市第一人民医院

2、采购项目名称：加固新区发光字体连接处并更换坏的灯珠

3、采购期限：自合同签订生效之日起一年。

4、采购项目最高限价：人民币6.2万元。包含此次服务所需的材料、人工、运输、安装、调试等一切费用。

5、中选方式：在资质符合的情况下最低价中选。

6、采购项目内容及要求：

（1）内容

全面加固医院新区楼顶的“内江市第一人民医院”“市一医院”“国家三级甲等综合医院”“门诊部”等LED发光字体和楼层半腰的软膜灯箱，同时更换“门诊部”三字和“市一医院”中的“医”字的LED灯珠。

要求

需更换LED灯珠预计19000颗，需提供电线电源。

字体及框架焊点脱落，需用角钢和铆钉加固。

LED灯珠要求：采用进口芯片，加粗纯铜线材，IP67防雨、防尘，质保5年，5年后光衰小于10%，功率0.1-0.2W/颗，灯珠直径9MM，工作电压24V，发光角度160度，红色外露LED灯（需提供厂方检测报告）。

软膜灯箱框体加固，更换坏掉的led灯带。

供应商资格要求

法定条件

参加本次采购的供应商应符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的条件。

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。

其他条件

2.1有意向供应商需现场勘查，请在工作日联系张老师13548318326。

2.2本工程计划工期30日，开工日期以采购单位的通知为准。

2.3本工程质量必须按现行国家、地方有关规范规定的广告要求执行。完工后的广告牌的亮度达到使用要求。

2.4本工程质保期5年，从工程验收合格双方签字之日起计算。

2.5质保期内供应商在接到采购人报修电话3小时内到场处置。

2.6近三年具有在本市三级甲等医院发光字案例。

2.7持有28米高空作业车享有优先权。

竞选文件要求

供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章。

竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。

供应商须提供服务承诺函。

竞选所报价格必须包括维修、安装、调试、人工、应急服务、税金等全部费用。

供应商需提供此次项目的分项报价明细，说明报价组成部分。

响应文件提交及开选要求 

响应文件提交截至时间： 2022年11月9日10时（北京时间）。电子邮件发送加盖鲜章的PDF格式电子扫描至njyyjss@163.com。邮件主题：新区楼顶发光字体维修服务项目----内江市第一人民医院。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。

评选方式：电子评审。开选时间： 2022年11月9日10时（北京时间）。

通过初步审查的供应商，在采购当天收到报价电话后，需15分钟提供加盖鲜章并签字的二次报价单，以PDF格式电子扫描件发送到njyyjss@163.com。供应商最后报价不得高于之前的报价，否则将视为无效响应。
联系方式

通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮编：641001

组织部门：总务科

联系人：谭老师

联系方式：0832-2037643，法定工作日内，8:00-12:00/14:30-17:30（法定节假日除外）

监督电话：0832-2155638

邮箱：njyyjss@163.com
