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竞选邀请

项目编号：WXJX20230403

项目名称：氧气终端及氧气减压器采购项目

项目简介：

项目属性：服务类项目

本项目共计2个包（技术参数详见竞选文件第四部分），最高限价7.842万元；

项目详情：

	序号
	设备名称
	型号
	服务内容
	数量
	最高限价
	备注

	包一
	氧气终端
	标准：国标
	详见第四部分
	100个
	0.8万元
	提供样品

	
	
	标准：德标
	详见第四部分
	50个
	1.5万元
	提供样品

	
	负压终端
	标准：国标
	详见第四部分
	30个
	0.24万元
	提供样品

	
	
	标准：德标
	详见第四部分
	70个
	2.1万元
	提供样品

	
	合计
	250个
	4.65万元
	

	包二
	氧气减压器
	流量：100m³
	详见第四部分
	14个
	0.532万元
	提供样品

	
	
	流量：300m³
	详见第四部分
	28个
	2.66万元
	提供样品

	
	合计
	42个
	3.192万元
	


供应商参加本次院内采购活动应具备下列条件：

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；


（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）本项目不接受联合体竞选；

（六）本项目规定的其他要求。

竞选文件的获取

获取文件的时间期限(即报名时间)： 2023年4月16日 16:30(节假日除外，逾期不予办理)。

（二）竞选文件获取方式：自本项目公告发布之日起，供应商自行进入内江市第一人民医院门户网站，自行下载公告附件中的《报名登记表》，并按相关要求填写信息，将报名资料发送njyyjss@163.com。

（三）本项目竞选文件无偿获取。

六、竞选地点及时间

（一）竞选时间：2023年4月17日15:30  

（二）响应文件现场提交地点：内江市第一人民医院新区全科医师楼三楼设备科（地点待定）。

请在规定的时间内将响应文件递交至指定地点，逾期送达或不符合竞选文件相关规定的响应文件恕不接受。本次不接受邮寄的响应文件。

七、联系人及联系电话

组织部门：设备科

联系人：黄老师 

联系方式：0832-2410307 

监督部门：审计科

联系方式：0832-2155638

邮箱：njyyjss@163.com

供应商须知

一、适用范围 
本竞选文件的最终解释权归内江市第一人民医院所有。 
二、供应商的条件 
（一） 符合“竞选邀请”第四条规定的条件； 
（二） 按照竞选文件“竞选邀请”中第五条规定获取了竞选文件。 
三、竞选采购费用 
无论竞选采购的结果如何，供应商自行承担所有参加竞选活动有关的全部费用。
四、响应文件
（一）响应文件的语言 
采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）；翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准；如因未翻译而造成的废标，由供应商承担。

（二）联合体 
本项目不接受联合体参与竞选。 
（三）响应文件提供的证明材料 
1.响应文件的组成： 
1.1评分要素索引表；

1.2报价单；

1.3法定代表人授权委托书；

1.4承诺函；

1.5技术应答表及商务要求应答表；

1.6实施及服务方案；

1.7对应综合评分表具体要求提供能够提供的相关承诺或证明材料如未提供也不影响供应商响应文件的有效性）； 

1.8其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料（如未提供也不影响供应商响应文件的有效性）；

注：1、响应文件所需提供的全部证明材料内容均须有效； 
2、以上每页资料必须逐页加盖公司鲜章并加盖骑缝章。 
（四）响应文件编制、签署 
响应文件一式 3 份（其中正本 1 份、副本 2 份）,响应文件封面上标注“正本”、 “副本”字样，注明项目、项目名称和供应商名称。

供应商应在仔细阅读竞选方案内容的基础上编制针对本项目的响应文件。格式要求见第六部分内容，对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。 

若正本与副本内容出现差异时，则以正本为准；副本可用正本的复印件。 

响应文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。 响应文件的打印和书写应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。 

响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印,并在规定签章处逐一签字和加盖公章，其响应单位加盖公章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效，未按要求加盖公章、骑缝章视为无效响应。

响应文件应统一使用 A4 幅面纸印制，逐页编目编码以方便评审小组查阅。 
（五）响应文件的密封和标注 

供应商应将其响应文件用密封袋密封，并在封口处加盖单位公章，若不满足以上要求，将有可能拒收其响应文件。 

在密封袋封面上注明项目名称、供应商名称、及“响应文件”字样。

如果未按前款规定密封和标记，采购人对响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝，并退回供应商。 
（六）响应文件的递交 
1.供应商应在递交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点； 
2.超过截止时间送达的或未按要求密封的响应文件将不予接收。 
（七）评审 
1.本项目评审方法为：综合评分法。综合评分法是指响应文件满足竞选文件全部资格、技术要求且评分最高的供应商为中选候选人的评审方法； 
2.内江市第一人民医院对未中选原因不作任何解释，且提交的所有响应文件均不退回。 
（八）评定程序 
1. 接收响应文件 
供应商签到、递交响应文件，并当众接受检查（响应文件的数量、封装、标注等是否规范），没有按照要求进行密封和标识的，采购人有权根据具体情况拒绝接收供应商的响应文件。采购人在监督人员监督的情况下，开封所有响应文件。

2.评审小组对响应文件进行初步资格审查，初审不合格的按照无效响应文件处理，初审具体内容如下：


2.1响应文件未按照响应文件编制要求编制；


2.2响应文件中的资料未加盖供应商单位的公章；


2.3响应文件中法定代表人、委托代理人未签字；


2.4报价若高于最高限价；


2.5本竞选文件第三部分要求提供的资格要求证明材料。
3.第二轮报价
通过初步审查的供应商，在规定的时间内进行第二轮报价，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，将视为无效响应，不允许进入综合评分环节；

4.针对通过初步审查的供应商，评审小组按照第五部分规定的评审办法综合进行打分，并计算综合得分，评审小组根据综合得分情况，由高到低进行排序，评分最高的供应商为中选候选人。综合得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按服务方案得分高低顺序排列。得分、报价和服务方案得分均相同的，由采购人自行确定；

5. 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，该项目应再进行第二次公告采购；

6.内江市第一人民医院将向中选供应商发出中选通知书，中选供应商在中选公告发出后3日内，按照本竞选文件附件合同拟定合同并传至的邮箱：njyysbk@163.com。格式为：“项目编号+中选供应商名称+项目名称合同”； 
7.供应商应当书面澄清、说明或者更正；
8.在评审过程中，供应商响应文件实质性符合竞选文件要求的前提下，评审小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。 
资格要求证明材料

供应商参加竞选应当具备的资格条件：

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（二）提供具有良好商业信誉的承诺函；

（三）提供具有健全财务会计制度的承诺函：

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函或2022年度任意一个月缴纳税收和社会保障资金的证明）；

（五）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（六）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（七）本项目不接受联合体；
（八）本项目规定的其他要求：

1.法定代表人授权委托书和身份证复印件；
2.营业执照（营业范围需包含本项目所需）；

3.投标人认为需要（或应当）提供的其它文件和资料。
采购项目技术、服务要求及其他商务要求

一、技术、服务要求

包一  标的名称：氧气及负压终端
（一）技术要求：

1.国标氧气终端及负压终端

★(1)标准：满足国标终端

★(2)100%气密性实验

(3)采用ISO32.GB7144颜色标准识别气体。

(4)采用不同定位度数以区分不同气体。

(5)同规格接头都能互换。

★(6)连接方式：球帽螺纹连接。

★(7)提供产品需与原设备配套。

（提供第三方检测报告或合格证）

2.德标氧气终端及负压终端

★(1)标准：满足德标终端

★(2)100%气密性实验

(3)采用ISO32.GB7144颜色标准识别气体。

(4)采用不同的插口形状区分气体，防止不同气体插头误插。

★(5)连接方式：球帽螺纹连接。

★(6)提供产品需与原设备配套。

（提供第三方检测报告或合格证）

（二）服务要求

★1、保证签订合同后，根据医院实际需求及计划进行安装，从下达计划至完成安装实际不得超过3个工作日。

★2、费用覆盖：安装费用、材料费等其他费用包含在本项目报价中。

3、安装完成后，应及时通知医院相关科室进行验收。

包二  标的名称：氧气减压器
（一）技术要求：

1.氧气减压器（100m³/h）
(1)介质：氧气。

(2)输入压力：0-0.8Mpa 。

(3)输出压力：0-0.75Mpa。

★(4)安装连接尺寸：M16*1.5mm。

★(5)流量：不小于100m³/h。

★(6)提供产品需与原设备配套。

（提供第三方检测报告或合格证）

2.氧气减压器（300m³/h）
(1)介质：氧气。

(2)输入压力：0-0.8Mpa 。

(3)输出压力：0-0.75Mpa。

★(4)安装连接尺寸：M20*1.5mm。

★(5)流量：不小于300m³/h。

★(6)提供产品需与原设备配套。

（提供第三方检测报告或合格证）

（二）服务要求

★1、保证签订合同后，根据医院实际需求及计划进行安装，从下达计划至完成安装实际不得超过3个工作日。

★2、费用覆盖：安装费用、材料费等其他费用包含在本项目报价中。

3、安装完成后，应及时通知医院相关科室进行验收。

二、★商务要求
1、合同价款：合同价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包含完成本项目所涉及人工劳务(含安装、调校、设备保养、安全升级等)安装人工费、差旅、设备的全部配件费、保险、风险、税金、利润、招标代理服务费以及磋商文件规定的一切费用。

2、付款方式：根据我院实际需求据实结算，服务完毕并验收合格之日起，甲方凭验收合格报告在一个月内向乙方支付相应价款。

3、售后服务相关材料包含产品制造厂家或供应商设立的售后服务机构网点清单（网点需提供详细地址并附相关证明）、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；说明投标产品的维保时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。（如供应商虚假响应，经查实取消供应商资格）

4、本项目最高限价包含设备的采购，及其运输、安装、调试、验收等工作，采购人不再另行支付任何费用；

5、应提供7x24小时售后服务电话，出现故障后1小时响应，2小时内到达现场。若24小时未能解决问题，则提供备用设备，不影响医院的正常使用。

6、质保期：自验收合格生效日起1年，质保期内免费提供配件更换，提供日常维护保养。
7、培训要求：免费提供操作和维修培训，直到用户能基本掌握日常操作、维护为止，培训地点及人员由采购人确定。

注：★条款为实质性要求，不满足视为无效响应。 
评分标准

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	备注

	1
	报价30%
	30分
	以本次有效的最低报价为基准价，报价得分=（基准价/最后报价）*30*100%
	

	2
	技术指标和配置20%
	20分
	完全符合文件技术要求没有负偏离得20分；★条款为实质性要求，不满足视为无效响应。其余参数一项不满足的扣5分，扣完为止。
	参数须提供生产厂家证明文件或第三方机构出具的证明资料作为支撑（参数内有具体要求以参数内要求为准）

	3
	服务方案32%
	32分
	投标人针对本项目提供的服务方案须包括但不限于①针对本次安装服务的计划及流程；②项目团队人员配置及分工；③技术支持方案；④安装服务质量保障措施等内容进行综合评审。

方案内容全面、贴合实际、满足招标文件要求的得16分，每有一项内容缺项或脱离实际情况或部分内容不满足要求的扣4分，每有一项内容详细合理优于采购人要求且与项目契合度的加4分，最多加16分，本项最多得32分。
	

	4
	业绩6%
	6分
	根据参与商家提供类似项目业绩（2020年-至递交参与文件截止日）进行评定，每提供一个类似项目业绩得2分，最多得6分。
	

	5
	响应文件的规范性2%
	2分
	响应文件制作规范，编制有目录、页码顺序准确、复印件清晰的得2分，有一项细微偏差的扣0.5分，扣完为止。
	

	6
	样品质量
	10分
	根据样品的技术参数、质量、材质、制作工艺、零配件、外观等进行综合评价、分级打分（展样现场打分，名次不可并列）：第一名得10分，第二名6分，第三名4分，其余名次酌情得1-4分。未送、少送、错送或未按采购文件要求提供样品的，或样品有重大安全隐患的，样品分为0分。
	


响应文件格式

一、本部分所制响应文件格式均具有实质性要求，供应商响应文件相关资料和本部分所制格式不一致的，评审小组将以未按照响应文件编制要求编制予以无效竞选处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身竞选情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

注：供应商响应文件的编制、签署、密封和标注，具体要求详见本竞选文件第二部分5.5 响应文件编制、签署和6、响应文件的密封和标注，未按要求密封文件、加盖公章、骑缝章视为无效响应。
请单独准备三份报价单并按要求密封。

响应文件封面格式：

XXXX采购项目

响

应

文

件

供应商（加盖公章）：XXXX

法定代表人或其委托代理人签字：XXXX

联系人及联系方式：XXXX
_____年   月   日

响应文件内容格式：
一、评分要素索引表
	序号
	审查
	评审要素
	响应文件

页码范围

	1
	资格
	报价单
	

	2
	
	法定代表人委托授权书
	

	3
	
	委托人身份证复印件
	

	4
	
	承诺函
	

	5
	
	供应商资格条件及其他特殊资格要求证明材料
	

	6
	技术
	技术响应文件及佐证材料
	

	7
	商务
	商务响应文件
	

	8
	服务
	实施及服务方案
	

	9
	业绩
	业绩及证明材料
	

	10
	其他
	其他未注明因素
	


二、竞选项目报价表

我单位作为供应商,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等）
	首轮报价信息
	第二轮报价（此竖列请勿提前填写，为竞选当天宣读第一轮报价后现场填写）

	产品名称
	生产厂家
	规格型号
	竞 选
单 价
	竞 选
数 量
	竞 选
金 额
	是否为原装配件
	医疗器械注册证/备案凭证（如有）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工费用
人工费用
	
	

	首轮报价小写合计
	
	万   仟   佰   拾  圆整  

	首轮报价大写合计
	
	

	注：应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。所有报价均用人民币表示，单项报价不得超过单价限价。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。
	日期：

	
	签字：


供应商名称 （盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：    年   月    日
三、法定代表人授权委托书

委托人：
地址：
法定代表人：
委托代理人姓名：
委托代理人职务：
委托代理人身份证号：
委托人现委托上列受委托人为我公司代理人，以本公司的名义参加     竞选的相关活动，该受委托人在竞选、合同谈判、合同签订、履行过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，本委托人均予以承认，并由本委托人承担全部法律责任。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本授权委托书书面终止日为止。

受委托代理人无转委托权。

特此委托！（附：委托代理人身份证复印件并盖章）

委托人：           （盖章）      

委托代理人：       （签名）

法定代表人：       （签名）      

      年   月   日

四、承诺函
内江市第一人民医院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

具备参加本项目规定的以下条件：

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）本项目规定的其他要求。

（六）此次向内江市第一人民医院报价的产品为该产品相同品规型号在四川地区的最低报价。
二、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

三、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、响应文件中提供的能够给予内江市第一人民医院任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

供应商名称：              （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：     年 月 日

五、供应商应当提供的资格、资质性及其他

相关材料

（供应商提供加盖公司鲜章的书面证明材料）
六、技术/服务应答表

	采购文件

参数序号
	采购文件技术参数要求
	竞选产品技术参数
	偏离情况
	参选文件参数对应页码

（并于对应页码进行勾画标注）

	
	XX
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	…
	…
	
	…


注：供应商必须根据竞选文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。需提供竞选产品技术参数佐证材料，包括但不仅限于：产品合格证（或经验报告单）、技术白皮书，有厂家盖章的产品说明书、彩页资料或国家检测机构出具的检测报告，医疗器械注册证等。

供应商名称：              （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：     年 月 日

七、商务要求应答表

	序号
	文件要求
	应答
	偏离情况（正/负/无）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	


注：如与竞选文件的商务要求有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如与竞选文件商务要求的所有条款无偏离,则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受竞选文件所有商务要求，供应商不得以未作应答而拒不接受。供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其中标资格。

供应商名称：              （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年 月 日

八、实施及服务方案

（详细阐述，包含但不限于计划、方案、服务承诺等）

合同主要条款

请成交供应商于该项目中选公告发出之日3个工作日内将合同word电子版发至电子邮箱：njyysbk@163.com
邮件名称：项目编号+公司全称+项目名称合同

待工作人员通知后，将纸质合同签字盖章（每页加盖鲜章、骑缝章、合同日期由采购人统一填写），交至内江市第一人民医院设备科，如为邮寄，地址：内江市市中区内江市第一人民医院（新区）全科医师楼设备科。



