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竞选邀请

本项目通过在内江市第一人民医院官网上发布公告的方式，邀请符合条件的供应商参与本项目的竞选。 

一、项目基本情况：

（一）采购人：内江市第一人民医院
（二）采购项目名称：内江市第一人民医院消毒供应室一批耗材采购项目

（三）本次项目共分为一个包，概况如下：

	序号
	名称
	参数
	规格
	数量
	单位
	单价
（元）

	1
	灭菌指示包装袋和卷
	详见技术条件部分
	55mm*200m
	120
	卷
	130

	
	灭菌指示包装袋和卷
	详见技术条件部分
	75mm*200m
	
	卷
	230

	
	灭菌指示包装袋和卷
	详见技术条件部分
	100mm*200m
	
	卷
	450

	
	灭菌指示包装袋和卷
	详见技术条件部分
	150mm*200m
	
	卷
	650

	
	灭菌指示包装袋和卷
	详见技术条件部分
	200mm*200m
	
	卷
	800

	
	灭菌指示包装袋和卷
	详见技术条件部分
	300mm*200m
	
	卷
	1020

	
	灭菌指示包装袋和卷
	详见技术条件部分
	55mm*150mm/190mm/240mm/260mm*200m
	
	卷
	220

	
	灭菌指示包装袋和卷
	详见技术条件部分
	75mm*150mm/170mm/250mm/270mm*200m
	
	卷
	280

	
	灭菌指示包装袋和卷
	详见技术条件部分
	100mm*200mm/240mm/290mm*200m
	
	卷
	450

	2
	追溯专用碳带
	详见技术条件部分
	110mm*300m
	120
	卷
	376

	3
	长纤聚酯包布
	详见技术条件部分
	100*100cm
	300
	张
	105

	4
	压力蒸汽灭菌封包胶粘带
	详见技术条件部分
	19mm*50m
	1800
	卷
	35

	5
	低温等离子灭菌包装袋
	详见技术条件部分
	75mm*100m平面
	110
	卷
	427

	
	低温等离子灭菌包装袋
	详见技术条件部分
	100mm*100m平面
	
	卷
	533

	
	低温等离子灭菌包装袋
	详见技术条件部分
	150mm*100m平面
	
	卷
	792

	
	低温等离子灭菌包装袋
	详见技术条件部分
	200mm*100m平面
	
	卷
	900

	
	低温等离子灭菌包装袋
	详见技术条件部分
	300mm*100m平面
	
	卷
	1512

	6
	低温等离子灭菌过程指示标签
	详见技术条件部分
	60mm*25mm
	7800
	张
	0.34

	项目最高限价：296036元整


供应商参加竞选应当具备的资格条件
（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（五）本项目不接受联合体竞选；
（六）本项目规定的其他要求。
竞选文件的获取
（一）获取文件的时间期限(即报名时间)： 截止至2023年5月22日16:30 (节假日除外，逾期不予办理)。
（二）竞选文件获取方式：自本项目公告发布之日起，供应商自行进入内江市第一人民医院门户网站，自行下载公告附件中的《报名登记表》，并按相关要求填写信息，将报名资料发送njyyjss@163.com。
（三）本项目竞选文件无偿获取。
四、竞选地点及时间
开标时间：2023年5月23日15:00
地点：内江市第一人民医院新区全科医师楼三楼设备科（地点待定）
请在规定的时间内将响应文件递交至指定地点，逾期送达或不符合竞选文件相关规定的响应文件恕不接受。本次不接受邮寄的响应文件。
五、联系人及联系电话
组织部门：设备科
联系人：曾老师 
联系方式：0832-2410307 
监督部门：审计科
联系方式：0832-2155638
邮箱：njyyjss@163.com
供应商须知
一、适用范围 
本竞选文件的最终解释权归内江市第一人民医院所有。 
二、供应商的条件 
（一） 符合“竞选邀请”第二条规定的条件； 
（二） 按照竞选文件“竞选邀请”中第三条规定获取了竞选文件； 
三、竞选采购费用 
无论竞选采购的结果如何，供应商自行承担所有参加竞选活动有关的全部费用。
四、响应文件
（一）响应文件的语言 
采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准；如因未翻译而造成的废标，由供应商承担。
（二）联合体 
本项目不接受联合体参与竞选。 
（三）响应文件提供的证明材料 
1.响应文件的组成： 
1.1评分要素索引表。
1.2报价单
1.3法定代表人授权委托书
1.4承诺函
1.5技术应答表及商务要求应答表
1.6实施及服务方案
1.7对应综合评分表具体要求提供能够提供的相关承诺或证明材料如未提供也不影响供应商响应文件的有效性）； 
1.8其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料（如未提供也不影响供应商响应文件的有效性）。
注：1、响应文件所需提供的全部证明材料内容均须有效。 
2、以上每页资料必须逐页加盖公司鲜章并加盖骑缝章。 
（四）响应文件编制、签署 
响应文件一式 3 份（其中正本 1 份、副本 2 份）,响应文件封面上标注“正本”、 “副本”字样，注明项目、项目名称和供应商名称。

供应商应在仔细阅读竞选方案内容的基础上编制针对本项目的响应文件。格式要求见第六部分内容，对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。 

若正本与副本内容出现差异时，则以正本为准；副本可用正本的复印件。 

响应文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。 响应文件的打印和书写应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。 

响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印,并在规定签章处逐一签字和加盖公章，其响应单位加盖公章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效，未按要求加盖公章、骑缝章视为无效响应。

响应文件应统一使用 A4 幅面纸印制，逐页编目编码以方便评审小组查阅。 
（五）响应文件的密封和标注 

供应商应将其响应文件用密封袋密封，并在封口处加盖单位公章；若不满足以上要求，将有可能拒收其响应文件。 

在密封袋封面上注明项目名称、编号、供应商名称、及“响应文件”字样 。

如果未按前款规定密封和标记，采购人对响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝，并退回供应商。 
（六）响应文件的递交 
1.供应商应在递交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点；
2.超过截止时间送达的或未按要求密封的响应文件将不予接收。 
（七）评审 
1.本项目评审方法为：综合评分法。综合评分法是指响应文件满足竞选文件全部资格、技术要求且评分最高的供应商为中选候选人的评审方法。 
2.内江市第一人民医院对未中选原因不作任何解释，且提交的所有响应文件均不退回。 
（八）评定程序 
1. 接收响应文件 
供应商签到、递交响应文件，并当众接受检查（响应文件的数量、封装、标注等是否规范），没有按照要求进行密封和标识的，采购人有权根据具体情况拒绝接收供应商的响应文件。采购人在监督人员监督的情况下，开封所有响应文件。
2.评审小组对响应文件进行初步资格审查，初审不合格的按照无效响应文件处理，初审具体内容如下：

2.1响应文件未按照响应文件编制要求编制；

2.2响应文件中的资料未加盖供应商单位的公章；

2.3响应文件中法定代表人、委托代理人未签字；

2.4报价若高于最高限价；

2.5本竞选文件第三部分要求提供的资格要求证明材料。
3.第二轮报价
通过初步审查的供应商，在规定的时间内进行第二轮报价，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，将视为无效响应，不允许进入综合评分环节。
4.针对通过初步审查的供应商，评审小组按照第五部分规定的评审办法综合进行打分，并计算综合得分，评审小组根据综合得分情况，由高到低进行排序，评分最高的供应商为中选候选人。综合得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按服务方案得分高低顺序排列。得分、报价和服务方案得分均相同的，由采购人自行确定。
5. 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，该项目应再进行第二次公告采购。
6.中选供应商在中选公告发出后3日内，按照本竞选文件附件合同拟定合同并传至的邮箱：njyysbk@163.com。格式为：“中选供应商名称+项目名称 合同”。 
7.供应商应当书面澄清、说明或者更正
8.在评审过程中，供应商响应文件实质性符合竞选文件要求的前提下，评审小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。 
资格要求证明材料
供应商参加竞选应当具备的资格条件：
（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（五）本项目不接受联合体竞选；
（六）本项目规定的其他要求：
产品所涉及逐级授权经销商和厂家的企业法人营业执照；
产品所涉及逐级授权经销商的医疗器械生产（经营）许可证或生产（经营）企业备案表：
一类医疗器械：厂家第一类医疗器械生产备案凭证、第一类医疗器械备案凭证、第一类医疗器械备案信息表；
二类医疗器械：厂家医疗器械生产许可证，所涉及经销商第二类医疗器械经营备案凭证，中华人民共和国医疗器械注册证；
三类医疗器械：厂家医疗器械生产许可证，所涉及经销商医疗器械经营许可证，中华人民共和国医疗器械注册证；
参选的医疗器械须在提供的第二类医疗器械经营备案凭证、医疗器械经营许可证的经营范围中；
委托授权书（逐级）；
法定代表人授权委托书和身份证复印件；
符合国家最新《医疗器械分类目录》要求注册的医疗器械产品注册证或备案凭证；
6.响应文件中提供的文件、证照须真实、有效，如发现响应文件中存在造假行为，则视为无效响应。
采购项目技术、服务要求及其他商务要求
技术要求
（一）灭菌指示包装袋和卷

1.规格:55mm*200m、75mm*200m、100mm*200m、150mm*200m、200mm*200m、300mm*200m、55mm*150mm/190mm/240mm/260mm*200m、75mm*150mm/170mm/250mm/270mm*200m、100mm*200mm/240mm/290mm*200m；

2.产品含有压力蒸汽灭菌监测指示物，检验标准符合《医疗机构消毒技术规范》要求，产品检验报告中含有等同于灭菌后，无菌有效期持续180天的检测以及透气性微生物屏障试验，须提供第三方检验机构出具的满足要求的检测根告。

（二）追溯专用碳带

3.规格：110mm×300m；

4.用于压力蒸汽灭菌化学指示标签的信息打印；

5.碳带打印文字清晰，无歪斜模糊的观象，符合要求；

6.耐受132-134℃压力蒸气灭菌，灭菌后标签上文字不脱落＞3年。

（三）长纤聚酯包布

7.规格：100*100cm；

8.符合GB/T19633.1-2015对最终灭菌包装材料的要求，还应符台YY/TU0vo-2009国包装材料的要求；

9.灭菌后无菌物品能保存180天；

10.采用热帖合标签，扫描二维码追溯系统，可对流通情况进行查询及复用次数的记录；
11.防滑，透气，耐磨，耐高温水洗及高温高压蒸汽灭菌；

12.质轻，不易染色，含水率低，不湿包；

13.具备国家食品药品监督管理局（CFDA）对生物相容性的检测报告；

14.梭织编织，99%长纤聚纤维+1%碳纤维导电纱组成；
15.克重:125g/m2士5%；

16.门幅:160cm；

17.色牢度:3.5-4级；

18.缩率:±5%。
（四）压力蒸汽灭菌封包胶粘带

19.规格：19mm*50m；

20.应适用于棉布以及无纺布，韧性，透气性能好，耐高温，不脱胶，无残胶产品，纸张类型应为美纹纸。

（五）低温等离子灭菌包装袋

21.符合YY/T 0698、GB/T 19633和《消毒技术规范》标准要求；

22.可提供75-400mm 宽的平面卷袋，以及250-600mm长的平面单体袋；

23.含有过氧化氢灭菌监测指示物，单个指示物面积≥100mm2，卷材上的印刷间隔距离小于155mm；

24.生产环境为10 万级及以上净化等级，有检测报；

25.提供卫生安全评价报告，检测项目包含一般外观检查，质量测定，灭菌对包装标识无影响，不透气材料的不透气性检查，微生物屏障性能、灭菌因子穿透性能、灭菌后 180 天无菌有效期验证及灭菌因子残留，18 个月稳定性验证；

26.塑料材质管芯，避免纸屑污染；

27.有效期不低于12个月；

28.材质为杜邦Tyvek；

29.生产企业通过 ISO质量体系认证。

（六）低温等离子灭菌过程指示标签
30.符合GB18282.1的一类指示物；

31.采用合成纸，不吸附过氧化氢;

32.颜色由蓝色变为红色;

33.六项基本信息；

34.有效期不少于18个月。
二、样品要求
请现场提供样品。
三、商务要求
1.质量要求：供应商竞选货物均为经检验合格的生产厂家原装全新合格产品，供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准并提供产品合格证。如出现质量问题，乙方负责按照甲方要求办理退货并承担因耗材质量导致的经济和法律责任。
2.服务要求：供应商的服务承诺应按不低于采购文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：
符合本采购文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准。
根据我院临床科室使用，对所供医用耗材应备足货源，确保需求。对于我院临时采购计划，应当在指定时间内供货到指定位置。急诊或急救耗材乙方必须保证随时供货，不得因供货不及时影响我院正常医疗工作。
3.供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。                                                                                                                                                                                                                                        
   4.本合同期限1年，若结算金额达到本项目最高限价的或本项目的耗材纳入集中采购的，则本合同自动终止，采购人不承担任何违约责任。
   5.耗材临近失效期，甲方提前三个月向乙方提出更换，乙方须在耗材失效前一个月更换完毕。
 6.结算方式：本合同据实结算，按照我院财务制度及设备科入库流程进行。
7.带“★”的条款为实质性要求，不允许负偏离，如有负偏离作无效响应处理。带“▲”的条款为重要条款
评分标准

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	备注

	1
	报价40%
	40分
	以本次有效的最低报价为基准价，报价得分=（基准价/最后报价）*40*100%
	

	2
	技术指标和配置34%
	34分
	完全符合文件技术要求没有负偏离得34分；非“▲”条款为一般参数，一项不满足的扣1分，扣完为止。带“▲”的条款为重要条款（共计0项），一项不满足的扣0分。带“★”的条款为实质性要求，不允许负偏离，如有负偏离作无效响应处理。
	参数须提供生产厂家证明文件或第三方机构出具的证明资料作为支撑（参数内有具体要求以参数内要求为准）

	3
	样品质量12%
	12分
	根据样品的技术参数、质量、材质、制作工艺、零配件、外观等进行综合评价、分级打分（展样现场打分，名次不可并列）：第一名得12分，第二名8分，第三名4分，其余名次酌情得1-3分。未送、少送、错送或未按采购文件要求提供样品的，或样品有重大安全隐患的，样品分为0分。
	

	4
	实施方案4%
	4分
	供应商提供项目实施方案，包括但不限于：①项目实施方案；②运输方案；③质量保障措施；④安全保障方案等进行综合评审，内容齐全得2分。每有一项表述有错误（错误指凭空编造、语句不通顺有歧义、前后内容相互矛盾）或与本项目无关（无关指描述中存在使用其他项目、其他采购人或与本项目无关的内容）扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。在4项内容齐全的基础上，若每有一项内容与采购需求匹配，对项目执行的分析全面理解充分，且对项目的实施提供了完备、专业的实施支持的每项加0.5分，最多加2分。本项满分4分。
	

	5
	应急风险预案3%

	3分
	供应商针对本项目制定并提供的应急风险预案进行综合评审，包括但不限于：①风险分析及应急措施；②特殊情况下紧急应急供货方案；③全过程应急方案、因医疗器械引发的事故处理方案。提供的应急风险预案满足以上评定要素的每有一项得0.5分，计1.5分；在此基础上，若上述①－③项内容每有一项内容详尽、合理有效、能够最大化保障项目实施的加0.5分，最多加1.5分。本项满分3分。不提供或不满足不得分。
	

	6
	售后服务4%
	4分
	供应商根据响应文件中对本项目提供的①有专人负责售后服务；②缺货、货差、货损解决方案；③承诺任何问题在接到电话后立即响应，并在24小时内处理；④详细具体的售后实施方案及售后保障措施，满足以上评定要素的每有一项得1分，不提供或不满足不得分，本项满分4分。
	

	7
	供应能力3%
	3分
	供应商2020年至今，有类似项目业绩的，每提供一个得1分，最多得3分。
	提供销售合同或中标通知书复印件加盖公章


响应文件格式
一、本部分所制响应文件格式均具有实质性要求，供应商响应文件相关资料和本部分所制格式不一致的，评审小组将以未按照响应文件编制要求编制予以无效竞选处理。
二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身竞选情况作解释性说明，不作为必填项。
三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。
注：供应商响应文件的编制、签署、密封和标注，具体要求详见本竞选文件第二部分5.5 响应文件编制、签署和6、响应文件的密封和标注，未按要求密封文件、加盖公章、骑缝章视为无效响应。
请单独准备三份报价单并按要求密封。
响应文件封面格式：
XXXX采购项目
响
应
文
件
供应商（加盖公章）：XXXX
法定代表人或其委托代理人签字：XXXX
联系人及联系方式：XXXX
_____年   月   日
响应文件内容格式：
	序号
	审查
	评审要素
	响应文件
页码范围

	1
	资格
	报价单
	

	2
	
	法定代表人委托授权书
	

	3
	
	委托人身份证复印件
	

	4
	
	承诺函
	

	5
	
	供应商资格条件及其他特殊资格要求证明材料
	

	6
	业绩
	业绩及证明材料
	

	7
	技术
	技术响应文件及佐证材料
	

	8
	商务
	商务响应文件
	

	9
	服务
	实施及服务方案
	


一、评分要素索引表
二、竞选项目报价表
我单位作为供应商,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等）
	产品名称
	生产厂家
	规格型号
	竞 选
单 价
	竞 选
数 量
	竞 选
金 额
	国家医保耗材代码（收费项目必填）
	第二轮报价（此竖列请勿提前填写，为竞选当天宣读第一轮报价后现场填写）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	大写合计
	
	
	
	
	
	
	万   仟   佰   拾  圆整  

	小写合计
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	日期：

	
	
	
	
	
	
	
	签字：


注：应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。所有报价均用人民币表示，单项报价不得超过单价限价。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。
供应商名称 （盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：    年   月    日
三、法定代表人授权委托书
委托人：
地址：
法定代表人：
委托代理人姓名：
委托代理人职务：
委托代理人身份证号：
委托人现委托上列受委托人为我公司代理人，以本公司的名义参加     竞选的相关活动，该受委托人在竞选、合同谈判、合同签订、履行过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，本委托人均予以承认，并由本委托人承担全部法律责任。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本授权委托书书面终止日为止。
受委托代理人无转委托权。
特此委托！（附：委托代理人身份证复印件并盖章）
委托人：           （盖章）      
委托代理人：       （签名）
法定代表人：       （签名）      
      年   月   日
四、承诺函
内江市第一人民医院：
我单位作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：
具备参加本项目规定的以下条件：
（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（五）本项目规定的其他要求。
（六）此次向内江市第一人民医院报价的产品为该产品相同品规型号在四川地区的最低报价。
二、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
三、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
四、响应文件中提供的能够给予内江市第一人民医院任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。
供应商名称：              （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日  期：  年 月 日
五、供应商应当提供的资格、资质性及其他
相关材料
（供应商提供加盖公司鲜章的书面证明材料）
六、技术/服务应答表
	采购文件
参数序号
	采购文件技术参数要求
	竞选产品技术参数
	偏离情况
	参选文件参数对应页码
（并于对应页码进行勾画标注）

	
	XX
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	…
	…
	
	…


注：供应商必须根据竞选文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。需提供竞选产品技术参数佐证材料，包括但不仅限于：产品合格证（或经验报告单）、技术白皮书，有厂家盖章的产品说明书、彩页资料或国家检测机构出具的检测报告，医疗器械注册证等。
供应商名称：              （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日  期：  年 月 日
七、商务要求应答表
	序号
	文件要求
	应答
	偏离情况（正/负/无）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	


注：如与竞选文件的商务要求有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如与竞选文件商务要求的所有条款无偏离,则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受竞选文件所有商务要求，供应商不得以未作应答而拒不接受。供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其中标资格。
供应商名称：              （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日  期：   年 月 日
八、实施及服务方案
（详细阐述，包含但不限于计划、方案、服务承诺等）
合同主要条款
请成交供应商于该项目中选公告发出之日3个工作日内将合同word电子版发至电子邮箱：njyysbk@163.com
邮件名称：公司全称+项目名称合同
待工作人员通知后，将纸质合同签字盖章（每页加盖鲜章、骑缝章、合同日期由采购人统一填写），交至内江市第一人民医院设备科，如为邮寄，地址：内江市市中区内江市第一人民医院（新区）全科医师楼设备科。
合同下载地址：https://kdocs.cn/join/geqp0s8?f=10


