内江市第一人民医院
双面档案架采购项目（第二次）采购公告

1、 项目概况
1． 采购单位：内江市第一人民医院
2． [bookmark: _GoBack]采购项目名称：双面档案架采购项目（第二次）
3． 最高限价：人民币20.04万元，此限价包含此次服务所需的材料、维修、安装、调试、人工、应急服务、运输、税金等全部费用。
4． 中选方式：供应商在满足资格要求及商务要求的基础上，最低价中选。
5． 采购项目内容及要求：
	序
号
	名   称
	规格及型号
	单
位
	数
量
	单价最高限价
	供应商单价报价

	1
	双面
档案架
	4160*800*2500/列（8层净高270）1040*800*2500/组
	组
	170
	1200元
	

	合计
	        元（大写金额：                       ） 


注：请按照此表格格式进行报价。
二、商务要求
1． 档案架主体：立柱式结构、冷轧钢板。
2． 板材厚度：底板厚度≥1.5mm，立柱: 厚度≥1.2mm，搁板厚度≥1.0mm，侧面板厚度≥0.8mm，顶板厚度≥0.8mm。立柱正面宽度≥52mm±1mm，侧面厚度≥40mm±1mm。
3． 立柱：正面加压几字型加强筋，侧面各压两根加强筋，立柱均匀冲孔，层数和间距需可调整，全自动滚压一次成型，增加承载能力。
4． 搁板：上面需压两条R3mm的加强筋和两条R1.5mm的加强筋，两侧面各压两条R1.5mm的加强筋，共8条加强筋。
5． 挂板：正面压两条拉通式加强筋,表面压105mm×25mm椭圆加强孔，增加承重能力，挂板两端压自锁扣，与搁板孔配合，起到装配自锁，加强架体稳定性。
6． 底板、立柱、搁板、侧面板、挂板需符合：GB/T 3325-2017、GB/T 6739-2006,、QB/T 3826-1999、GB/T 1732-2020、GB/T9286-2021执行标准执行，提供2022以来国家承认的检测机构出具的检测报告（检测报告需带有二维码、CMA标识）；涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
7． 质保期：15年，自安装调试完成验收之日起开始计算。
三、供应商资格要求
参加本次采购的供应商应符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的条件。
1． 具有独立承担民事责任的能力；
2． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4． 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5． 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6． 本招标项目不接受联合体投标；
7． 法律、行政法规规定的其他条件。
四、文件要求
1． 供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章。除项目报价表以外的资质文件需装订成册，尽量采用胶装方式，并加盖骑缝章，否则视为无效竞选。
2． 竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。
3． 供应商须提供服务承诺函。
4． 竞选所报价格必须包括材料、维修、安装、调试、人工、应急服务、运输、税金等全部费用。
5． 供应商需提供相应的质检报告。
6． 所有竞选文件（包括报价单）必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。
五、报名方式及响应文件的提交
1． 报名方式：网络报名。
2． 报名截止时间：2023年6月12日16：00（北京时间）。
3． 报名邮箱：njyyjss@163.com（邮件名称“公司名称+项目名称报名表”，报名表格式为word版和盖鲜章的PDF版）。
4． 响应文件提交方式：开标当日现场提交。
5． 响应文件提交截止时间：2023年6月13日16:00时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。
6． 采购时间：2023年6月13日16:00时（北京时间）。
7． 采购地点：内江市第一人民医院新区门诊三楼会议室。
六、联系方式
通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 
邮编：641001
组织部门：总务科
联系人：谭老师 
联系方式：0832-2037643，法定工作日内8：00~12：00/ 14：30~17：30（法定节假日除外） 
监督部门：审计科
联系方式：0832-2155638
邮箱：njyyjss@163.com
                       内江市第一人民医院                                             
2023年6月9日    
