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竞选邀请

本项目通过在内江市第一人民医院官网上发布公告的方式，邀请符合条件的供应商参与本项目的竞选。 

一、项目基本情况：

（一）采购人：内江市第一人民医院

（二）采购项目名称：内江市第一人民医院血液透析信息系统采购项目（三次）
本次项目共分为一个包，概况如下：

	序号
	名称
	参数
	单位
	项目最高限价

	1
	内江市第一人民医院血液透析信息系统采购项目（三次）
	详见服务项目及需求部分
	项
	28万


供应商参加竞选应当具备的资格条件

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；


（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）本项目不接受联合体竞选；
（六）本项目规定的其他要求。
竞选文件的获取

（一）供应商可在医院官网获取竞选文件。
（二）本项目文件无偿获取。
开标时间及地点

时间：2024年8月9日10:00（北京时间）
地点：内江市第一人民医院全科楼第三会议室。
五、联系人及联系电话

组织部门：信息科

联系人：杨老师 

联系方式：0832-2174828

监督部门：

纪检组电话：0832-2155637
审计科电话：0832-2155638
邮箱：njyyjss@163.com

供应商须知

一、适用范围 
本竞选文件的最终解释权归内江市第一人民医院所有。 
二、供应商的条件 
（一） 符合“竞选邀请”第二条规定的条件； 
（二） 按照竞选文件“竞选邀请”中第三条规定获取了竞选文件； 
三、竞选采购费用 
无论竞选采购的结果如何，供应商自行承担所有参加竞选活动有关的全部费用。
四、响应文件
（一）响应文件的语言 
采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准；如因未翻译而造成的废标，由供应商承担。

（二）联合体 
本项目不接受联合体参与竞选。 
（三）响应文件提供的证明材料 
1.响应文件的组成： 
1.1报价单

1.2法定代表人授权委托书
1.3承诺函

1.4技术应答表及商务要求应答表

1.5实施及服务方案 

1.6其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料（如未提供也不影响供应商响应文件的有效性）。

注： 1、响应文件所需提供的全部证明材料内容均须有效。 
2、以上每页资料必须逐页加盖公司鲜章并加盖骑缝章。 
（四）响应文件编制、签署 
响应文件应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。 

响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印,并在规定签章处逐一签字和加盖公章，其响应单位加盖公章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效，未按要求加盖公章、骑缝章视为无效响应。
   投标人应该按照格式报送3份投标资料、3份项目报价表、3份技术要求应答表，需加盖投标人公章。除投标报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的投标资料，否则视为无效投标。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的投标资料。
（五）响应文件的递交 
1.供应商应在递交响应文件截止时间前将响应文件现场提交；响应文件提交截止时间2024年8月9日 10:00 （北京时间）。 

2.超过截止时间的响应文件将不予接收。 
（六）评审 
1.本项目评审方法为：供应商响应文件在满足竞选文件全部资格、技术参数及要求的基础上，采用两轮报价的竞选方式，最低价者中选。

2.内江市第一人民医院对未中选原因不作任何解释，且提交的所有响应文件均不退回。 
（七）评定程序 
1. 接收响应文件 
供应商通过招标现场提交响应文件，采购人在监督人员监督的情况下拆封响应文件，没有按照要求的响应文件，采购人有权根据具体情况拒绝接收供应商的响应文件。

2.资格审查

评审小组对响应文件进行初步资格审查，初审不合格的按照无效响应文件处理，初审具体内容如下：


2.1响应文件未按照响应文件编制要求编制；


2.2响应文件中的资料未加盖供应商单位的公章；


2.3响应文件中法定代表人、委托代理人未签字；


2.4报价若高于最高限价；


2.5本竞选文件第三部分要求提供的资格要求证明材料。

3.技术参数审核

通过初步审查的供应商，评审小组按照第四部分规定的技术参数和要求对供应商响应文件进行审核，供应商提供的响应文件未满足第四部分规定的技术参数和要求，将视为无效响应，不允许进入第二轮报价环节。

4.第二轮报价

通过资格审查和技术参数审核的供应商可进入第二轮报价，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，将视为无效响应。

5. 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，该项目应再进行第二次公告采购。

资格要求证明材料

1、供应商应提交的资格证明材料

(1)具有独立承担民事责任的能力（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”，并加盖公章；

②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”，并加盖公章；   

③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”并加盖公章；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具有商业信誉证明材料：可提供书面承诺函并加盖公章；

(3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（供应商提供公司能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函并加盖公章）；

2、供应商其他类似效力要求的相关证明材料：

（1）法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内）；②复印件加盖公章。）

（2）代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①代理人身份证复印件；②在有效期内；③复印件加盖公章。）

（3）法定代表人授权书原件（法定代表人不参与而委托授权代表参与适用）或法定代表人身份证明原件（法定代表人参与而非委托授权代表参与适用）。

需求、技术要求及商务要求

需求

为满足医院血液透析业务相关需求，提升患者满意度，提高医院业务管理水平，采购血液透析信息系统，实现与国家、省血液净化质量控制管理平台对接。
二、技术要求（实质性要求）
自助签到
候诊区，患者所持就诊卡兼容医院就诊卡体系（电子健康卡、登记号等），患者至透析室后自助量血压与称体重完成签到并打印签到单，系统从血压与体重上自动获取数据并存储到系统内，候诊区内可以显示透析室全部区域也可按透析区显示。
透析管理
   透析工作站包含：透前管理、透中管理、透后管理；
透前管理：
透析治疗管理支持卡片、列表模式展示患者治疗信息，信息显示患者姓名、床位、治疗进度、透析器、预脱等信息，医护人员可在卡片上操作患者治疗流程。
   制定处方，系统为医生自动调出上一次使用同种透析模式时的透析处方（包括使用的抗凝方式，所选透析液的温度、流量、浓度以及所选透析器等），并可根据患者本次透前体重、上次透后体重、干体重，自动计算出本次透析预设的超滤量。新增透析医嘱方案，可以通过选择模板的形式，减轻医护工作量，提高工作效率。
   治疗评估，在给患者制定处方时，可以查看患者最近关键治疗数据，如：干体重、IDWG、透前透后血压、透前透后体重、预超量、实超量、患者评估、抗凝方案、医嘱、并发症等信息，帮助医生快速了解患者情况及调整治疗方案。
   双人查对，患者正式开始透析前，核对护士需要核对处方及透析机器，血透系统需提供两次核对，需两位护士核对，核对护士A和核对护士B（两个核对护士不能是同一个人），确保透析处方及机器的完整性。核对完成之后，执行护士按照医嘱执行透析操作。若核对发现异常，操作核对未通过并注明原因，该处方会返回至医生，医生根据实际情况调整处方内容后再次核对后开始上机治疗。
透中管理：
上机，护士确认患者当前状态，记录生命体征，评估患者通路情况，完成上机操作记录。
透中记录，系统支持记录患者当次透析治疗各项数据，包括透析前后体重、脱水量、透析方法、使用的所有药物、生命体征、透析机数据、处理医嘱、护士小结、交班记录等。记录的透析数据需要自动生成各种数据图表供医生分析，也可以补充、查看、修改历史透析记录。
透析机数据采集，系统需实现与透析机联机，自动采集患者血压脉搏生命体征（透析机自身带有血压模块）和透析机的机器数据。
透析治疗中，医生可开医嘱，护士执行医嘱，未执行完医嘱系统自动提示。

护士可勾选记录并发症的描述、原因和处理措施，并可拍照记录。

透后管理：
透后称量，患者透析结束后，患者自助称量透后体重，系统自动记录。
消毒，系统支持透析下机后对设备的消毒时长、消毒方式、消毒液等信息记录。
患者管理 
患者档案，包含：基本信息、通路信息、透析频次、诊断信息、长期医嘱、长期处方、透析医嘱、透析记录、并发症记录、患者病程、阶段总结、治疗分析、检验信息、排班记录。
患者查询，可根据基本信息、诊断信息、通路信息、转归信息、标签多条件搜索查询功能。
新增患者，支持通过患者住院号、门诊卡号等快速从HIS系统中获取患者基本信息，同时支持手动修改患者信息，完成患者新增。
基本信息，包含患者证件号码、住址、身高、

号、透析号、患者类型、首次透析时间、透析总次数、血型、个人及家庭联系方式等，支持手动编辑修改。
通路信息，可记录通路信息，支持通路新增、编辑、图片上传、通路事件、转归操作

透析频次，可查看患者在用和停用透析频次信息，支持新增、编辑、停用、删除操作。
诊断信息，可查看原发病诊断信息、病理诊断信息、并发症诊断信息、传染病诊断、肿瘤诊断、过敏诊断、CKD/AKI诊断，并支持新增、编辑、删除操作。
长期医嘱，支持组套医嘱增加子医嘱项，支持新增、编辑、删除、停用操作。
长期处方，可为患者制定透析治疗处方，支持HD、HDF、HP、HD+HP、HF等多种透析处方，支持同一患者多种透析处方。
透析医嘱，支持时间段内医嘱信息查阅，医嘱类型包含患者药品、耗材、护理、用药途径、透析模式已执行完成医嘱汇总。
透析记录，支持时间段内患者历次透析记录查阅，且支持单次透析记录单详情查询。
并发症记录，支持时间段内患者治疗并发症记录查阅。
患者病程，支持历次病程记录查询，可新增病程记录书写。
阶段总结，可根据时间周期自动生成阶段总结单，也支持手动生成阶段总结单，并可进行编辑、删除操作。
治疗分析，包含透析体重、透析血压、IDWG、检验项、评估项，支持各项信息查阅。
检验信息，可与LIS系统进行接口对接，自动获取患者检验信息，并支持检验项异常信息提示，同时数值型检验项可折线图形式将历史数据变化展现，也支持手工添加院外检验信息。
排班记录，可支持时间段查阅患者排床记录信息。
费用管理 
费用管理包含：费用核对、今日费用、费用统计、患者费用、缴费单组成。
费用核对，支持当日各班次产生的费用明细核对，未核对费用不计入实际费用统计。
今日费用，支持查阅当天各班次经核对后患者透析治疗费用汇总信息及明细，可打印费用清单。
费用统计，支持科室当月整体费用类型统计，可查阅费用详情。
患者费用，支持患者当前费用结余情况统计，可查阅费用详情。
缴费单，支持按月缴费、天缴费方式进行费用预估生成与核对，并支持明细查阅。
库存管理 
库存管理包含：耗材库存、药品库存、自备药库存管理模块组成。
耗材库存管理，支持耗材库存、入库、出库、报损、盘点、批次库存管理，可通过时间段及其他条件进行过滤查询，同时可查阅明细信息。
药品库存管理，支持药品库存、入库、出库、报损、盘点、批次库存管理，可通过时间段及其他条件进行过滤查询，同时可查阅明细信息。
自备药管理，支持患者药品库存、药品入库、药品报损、患者借药、患者批次库存管理，可通过时间段及其他条件进行过滤查询，同时可查阅明细信息。
设备管理
设备工作站包含：透析机管理、水机管理、环境检测模块组成。
透析机管理，支持透析机信息（使用、备用、报废）、透析机使用信息、透析机消毒信息、透析机维修信息、透析机保养信息、透析机检测信息查询、新增、修改相关操作。
水机管理，支持水机信息、水机检查信息、水机污染检测信息、水机维修信息、水机保养信息、水机检测信息查询、新增、修改相关操作。
环境检测，支持各透析中心各区域采样检测结果信息记录管理。
排班管理 
排班工作站包含：排班计划、排班模板、排班大屏、排班统计模块组成。
排班计划，根据患者透析周期班次，支持患者治疗排班新增、删除、修改、查询功能。支持阴阳性病区控制区分，阳性患者不能排阴性透析区，阴性患者不能排在阳性透析区。

排班模板，支持透析室透析双周预排班模板管理与编辑。
排班大屏，支持患者治疗排班信息在候诊大屏进行展示，方便患者快速找到床位信息，同时对患者姓名隐私显示保护。

排班统计，支持排班计划、排版模板、排班频次信息统计查阅与展示。
患教宣传
患教工作站包含：患教课件、患教计划、患教计划模板模块组成。
患教课件，支持文本、视频课件类型上传与查阅管理，对课件支持新增、修改、删除操作。
患教计划，支持查看患者患教计划，并对患者患教计划支持新增、修改操作。
患教计划模板，支持查看患教计划模板，模版可快速添加到患者计划中。
异常预警管理 
数据监测包含：传染病提醒、检验提醒、阶段总结提醒、消息提醒模块组成。
传染病提醒，支持设置传染病检查规则要求，根据相关规则逻辑，系统主动提前进行检查提醒，支持查看患者传染病提醒相关信息。
检验提醒，支持设置检验提醒规则要求，根据相关规则逻辑，系统主动提前进行检验提醒，支持查看患者检验提醒相关信息。
阶段总结提醒，支持自定义阶段总结规则要求，根据相关规则逻辑，系统主动提前进行阶段总结提醒，支持查看患者阶段总结提醒相关信息。
消息提醒，支持自定义消息提醒规则要求，根据相关规则逻辑进行主动提醒，系统消息提醒范围包含：透析中处方拒绝、处方被修改、并发症、血压预警、临时医嘱、透后体重变化、机器数据监测相关情况进行提醒，并提醒对象可自定义设置。
统计工作站 
统计工作站包含：检验统计、患者统计、诊断统计、通路统计、治疗统计、宣教统计模块组成。
检验类统计，可自定义单个检验项，如血红蛋白、肌酐、尿素氮、尿酸等，支持图表形式展示。
患者类统计，包含性别、年龄、民族、文化程度、透析龄、新增患者、转归患者、死亡、转回相关统计，并支持图表形式展示。
诊断类统计，包含原发病、病理、并发症、传染病、肿瘤、过敏史相关统计，并支持图表形式展示。
通路类统计，包含通路分布、新增通路、通路感染、通路转归、通路使用时长相关统计，并支持图表形式展示。
治疗类统计，包含透析例次、透析频次、透析血压、透析并发症、异常下机、阶段总结、透析质控监测、血流量、凝血等级相关统计，并支持图表形式展示。
患教类统计，包含患教类别次数、医护患者次数、患者患教次数相关统计，并支持图表形式展示。
透析质控指标
透析质控指标包含：质控指标管理统计、管理配置模块组成。
满足肾病专业医疗质量控制指标(2020年版)-卫健委，血液透析部分指标。
质控指标包含：
血液透析治疗室消毒合格率；
透析用水生物污染检验合格率；
新入血液透析患者血源性传染病标志物检验完成率；
维持性血液透析患者血源性传染病标志物定时检验完成率；
维持性血液透析患者的乙型肝炎和丙型肝炎发病率；
尿素清除指数（Kt/V）和尿素下降率（URR）定时记录完成率；
β2微球蛋白定时检验完成率；
尿素清除指数（Kt/V）和尿素下降率（URR）控制率；
透析间期体重增长控制率；
动静脉内瘘长期使用率；
血常规定时检验完成率；
血液生化定时检验完成率；
全段甲状旁腺素(iPTH)定时检验完成率；
血清铁蛋白和转铁蛋白饱和度定时检验完成率；
血清前白蛋白定时检验完成率；
C反应蛋白（CRP）定时检验完成率;
高血压控制率;
肾性贫血控制率;
矿物质与骨异常(CKD-MBD)指标控制率；
血清白蛋白控制率；
院感包含不限于如下指标：

系统支持<WST 312-2023医院感染监测标准>中附录G和H内的院感数据：

1）血透感染事件监测：

血透感染事件监测表、血透患者月报表、血透感染监测统计。

2）血源性病原体监测：

血源性病原体监测表、血源性病原体监测统计。
移动设备
系统支持在电脑（PC）、平板电脑（支持Android、华为鸿蒙OS、iOS系统）使用。医护人员可使用平板电脑方便在病床旁给患者治疗相关的系统操作，如：执行医嘱、患教、治疗数据记录等。
设备联机 
支持与透析中心透析机实现有线或无线连接（透析机需具备联机条件），采集包括：血流量、静脉压、跨膜压、超滤量、超滤率、电导度、透析液流量相关信息。
血液透析数据上报 
系统要实现与全国质控上报中心系统和四川省质控上报系统进行对接，支持患者基本信息、化验数据、干体重、血压、抗凝剂等数据的上报，提供自动上报功能。
配套硬件
隧道血压计；数量1台；性能参数，通讯接口： USB 显示：LCD显示屏  测量方法：脉搏波法，测量范围：压力（0～300）mmHg［(0～40)kPa］ 脉率数40次/分～180次/分
轮椅体重秤；数量1台；性能参数，量程≥300KG精度：≤100g工作温度：等于或优于-10 ～ 40℃  秤体材质：碳钢扶手结构，双侧高扶手。

上述两台设备要实现和系统对接，自动上传数据到系统。

业绩
   供应商至少提供两个2022年以来在三级甲等综合医院成功实施的业绩，业绩以合同为准。
三、商务要求（实质性要求）    

（1）项目质保期：自项目正式验收合格之日起3年，包含质保期内提供免费的系统版本升级；响应最新政策要求的各项统计指标，包含在质保期内。在系统使用生命周期内如遇系统漏洞等网络安全问题，公司立即响应并修复处理完善。

（2）质保期内软件日常维护：应用软件和支撑软件的日常维护、配置调整、性能优化等。

（3）质保期内软件运行管理服务：保障系统稳定运行，协助采购人制定各种管理制度； 

（4）使用培训：供应商应制定详细的培训方案对采购人使用人员进行培训； 

（5）质保期内定期巡检：一年进行一次项目巡检，提交巡检报告，提出有关系统调整、优化、故障预防等建议，及时发现解决潜在问题，提高系统运行效率； 

（6）软件故障解决方案：立即响应，2 小时内提出故障技术解决方案，4 小时内解决故障的服务承诺； 

（7）质保期后的服务：供应商应承诺在免费质保期满后，继续提供终身免费技术咨询服务。涉及系统升级、维护及二次开发的内容，具体服务方式及费用另行商定。 

（8）培训要求：培训方案制定应包含编制、确定培训方案与计划、编写培训材料、组织实施培训、进行培训总结等。

（9）和医院HIS、LIS对接或集成平台系统上获取数据，实现单向获取患者基本信息、检验检查等信息；

同时供应商承诺医院上线新信息系统后，要免费进行对接新信息系统，实现双向数据交互；免费整改该系统解决医院5级电子病历分级评价和互联互通四级甲等评审相关工作要求。

（10）供应商提供的产品，业主有永久的使用权。若提供软件产品涉及网络安全事件，供应商须免费配合整改并完善。

（11）供应商提供的产品不得侵犯知识产权、网络安全法、数据安全法等法律法规，造成的损失由承建商承担一切责任。

竞选项目报价表

我单位作为供应商,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等）
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