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一、项目概况
采购60台手写签名板，0.4万元/台，60台共计24万元，最高限价24万元。 
二、标的情况：
	包号
	编号
	标的名称
	单价（万元）
	数量
	计量单位
	标的金额/最高限价（万元）

	1
	1-1
	内江市第一人民医院手写签名板采购项目
	0.4
	60
	台
	24


三、技术要求
1、支持Android 14及以上系统，支持WI-FI、4G、5G，内存≧4G，存储≧128G，确保系统的稳定性和数据存储能力。
2、屏幕规格：屏幕≧10英寸，分辨率≧1280×800，确保签名图像的清晰度和细节。
3、压感级别：压感级别≧8192 Levels，感应高度≦10mm,读取速率≧230PPS/点每秒，提供更精确的笔迹捕捉和更流畅的签名体验。
4、支持手写签名笔迹采集，通过显示屏采集签名人签名笔迹并实现电子签名
5、支持采集签名人生物信息，包括指纹信息和人像信息，形成签名行为证据链，采集人像时支持人像检测，采集到有效的人像才可采集成功。
6、产品符合电子认证业务的合规性和安全性要求，内含密码芯片，支持SM2、SM3、SM4等国密算法，且密码芯片符合国密安全性要求，具有商用密码产品认证证书（提供相关证明材料，并加盖投标人公章）。
7、▲支持通过可视化界面控制APP是否允许安装，可便捷管理APP程序安装（提供功能截图证明，并加盖投标人公章）。
8、▲支持展示待签人员列表和待签份数，展示的卡片信息如住院号、性别、年龄等内容支持动态配置。（提供证明材料，并加盖投标人公章）。
9、▲支持展示待签文书列表和该文书的状态信息，状态包括是否含有批注、是否缓存、是否更新等内容，文书信息包括文档名称、编号和推送日期。（提供功能截图证明，并加盖投标人公章）。
10、支持已签人员和已签文书管理，可查看已签人员的文书和详细签署内容。
11、▲支持本地缓存和签署失败文书左右分布方式可视化展示，本地缓存文书支持删除；签署失败文书支持一键全部重新上传。（提供功能截图证明，并加盖投标人公章）。
12、支持手写签名笔记采集，通过显示屏采集签名人签名笔迹并实现电子签名，支持签名时加盖时间戳。
13、▲支持签名人信息管理，包括历史签名人信息，签名时可直接选择历史签名人，修改和新增签名人。（提供功能截图证明，并加盖投标人公章）
14、支持签名人本人签署和授权人签署，授权人可通过接口推送，数量可由业务自行控制。支持授权人的亲属关系设置，亲属关系可根据业务自由设置。
15、★系统兼容：支持与医院现有电子签名体系无缝衔接，使用医院现有电子签名体系颁发的单位数字证书进行患者签名结果证据固化，保障患者签名的合法合规性和不可篡改性，系统需无缝衔接医院已建设的电子认证产品体系业务系统，确保与医院现有电子签名体系和业务系统的兼容性和无缝集成。
注：1.本部分标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理；标注“▲”的为重要条款，得分占比相较一般条款更高；未标注条款为一般条款。
★四、商务要求
（一）交付周期：自合同签订之日起30个工作日内供货，30天内安装及调试完毕，确保采购人正常使用。
（二）成交供应商提供的货物须全新、表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得损害他人知识产权。每件货物上均应有产品质量检验标志，出现质量问题，成交供应商负责三包（包修、包换、包退），且费用自行承担。
（三）服务地点：采购人指定地点，涉及软件安装、接口调试必须到现场实施。
（四）付款方式：验收后支付合同金额100%。
（五）售后要求：
1.产品质保：质保期≥3年，自采购人验收合格之日起开始计算。
2.提供每周7×24小时响应支持服务，收到采购人故障申报后30分钟内电话/网络响应处理，中标供应商不能远程解决的故障（采购人自行判断），须指派工程师在2小时内到达现场提供技术支持服务。
3.提供软硬件产品的更新包与补丁包下载和系统升级支持服务。
4.质保期内设备因人为损坏出现问题，维修服务由供应商提供，应承诺在一周内完成维修，所产生的维修费用由采购方承担，设备维修过程中如需更换设备配件，供应商应承诺只收取配件成本价。
（六）保密责任：中标供应商对无论以何种形式了解或接触到的采购人的商业秘密及其他机密资料和信息均应保守秘密，未经采购人书面同意，不得将保密信息披露给任何第三方。
（七）验收、交付标准和方法：
1.设备到货后，甲乙双方共同开箱验收，确认设备及配件齐全、外观完好，验收合格后乙方应配合进行设备安装调试，按甲方指定位置进行部署上线，如上线时因乙方产品质量问题无法正常使用，乙方需更换新设备。
2.严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）的要求、招标文件的技术要求、商务等要求、中标供应商的投标文件承诺以及合同约定标准，通过相关部门组织的验收；验收时，产品或服务不满足招标文件要求和采购人需求的，采购人有权拒收或要求中标供应商在3个工作日内整改完成。
（八）中标供应商提供的所有产品，采购人将根据其序列号（如有）通过拨打400售后服务电话，或官网查询的方式，对其货物来源进行确认。若无法确认该产品的合法来源，有权拒收或要求立即更换。
（九）违约责任：
1.供应商交付的设备质量不符合合同规定的，在约定的交货时间内经 1 次调换仍不能达到合同约定的质量要求，不能通过验收的，采购人有权单方面解除合同，剩余合同金额采购人不再支付，采购人有权要求供应商返还已支付的货款。且供应商应当按照合同总价的 10%向采购人支付违约金。
2.质保期内出现质量问题，经 2 次维修仍不能达到合同约定的质量要求，采购人有权单方面解除合同，并要求退货，要求供应商返还已支付的货款及支付货款对应的利息（其利率按全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR） 计算），供应商还应当按照合同总价的 10%支付违约金。
3.供应商逾期交付设备，每逾期一天，须向采购人支付合同总额千分之三的违约金。供应商逾期交货超过 60 天，采购人有权单方面解除合同，有权要求供应商返还已支付的相应货款。且供应商应当向采购人累计支付违约金。
4.供应商在安装调试设备过程中以及售后服务等服务过程中，因未按操作规程施工、操作不当、未采取必要的安全防范措施等原因直接或间接造成采购人及第三方人身损害或财产损失的，由供应商承担全部责任。
5.供应商保证本合同设备的权利无瑕疵，包括设备所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述设备主张权利或国家机关依法对设备进行没收查处的，供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的 10%向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。
6.若采购人单方面解除合同，则解除通知到达供应商时，本合同即解除。若双方协商解除合同的，则应当签订解除协议。
7.供应商因上述违约行为支付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人实际经济损失足额补足。
8.供应商擅自变更、中止、终止、解除合同的，应按合同总金额30%支付违约金，同时采购人有权单方解除合同。
9.供应商拒不提供货物或不履行其主要合同义务的或明示,默示不提供货物的，构成根本性违约，应当向采购人支付合同总金额30%的违约金，同时采购人有权单方面解除本合同。
10.供应商保证其提供的货物及服务未侵犯第三人之著作权、商标权、专利权等知识产权及肖像权、名誉权、个人信息等其他合法权益，不会侵犯任何第三人的商业秘密或对任何第三人构成不正当竞争，如因此与第三人发生争议、诉讼或仲裁案件，由供应商承担全部责任，并负责赔偿采购人由此而遭受的全部损失。
11.双方应协商解决，协商不成，提交采购人住所地人民法院管辖。
十、缔约过失责任：
（一）供应商无正当理由未能在规定时间内与采购人签订合同的，需向采购人支付中标（成交）金额20%的赔偿金。赔偿金不足以弥补采购人全部损失的，还应赔偿采购人全部损失；
（二）若投标供应商提交的投标(响应)文件存在虚假材料或虚假响应的情况，投标供应商应向采购人支付项目预算总金额30%的赔偿金。
设备到货后，甲乙双方共同开箱验收，确认设备及配件齐全、外观完好后，验收合格后乙方应配合进行设备安装调试，按甲方指定位置进行部署上线，如上线时因乙方产品质量问题无法正常使用，乙方需更换新设备。
十一、履约验收方案
（一）履约验收程序：到货安装后验收。
（二）履约验收时间：按照招标文件及合同要求完成货物交付，达到验收条件7日内。
（三）验收组织的其他事项：无。
（四）技术履约验收内容：以采购合同实际约定为准
（五）商务履约验收内容：以采购合同实际约定为准
（六）履约验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)以及本项目服务及合同的要求进行验收。
（七）履约验收其他事项：无。
[bookmark: _GoBack]注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求，在响应文件中进行实质性响应，否则作无效投标处理。


